合同附件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项：
我公司承诺，在合同中所列货物的技术指标与其对应的厂家，品牌，型号相匹配
2、售后服务具体事项：
工作日内，提供全天年电话咨询服务，接到甲方保修通知后。24小时内到现场。
3日内解决问题，使货物达到合格标准。
3、保修期责任：
整机质保一年
质保期内免费保修，维护
质保期过后，产品终身维护，换件，维修等服务按低于市场价格收取费用
4、其他具体事项：
乙方交付的货物，非因甲方原因造成甲方工作人员或第三方人员人身或财产损害
的，由乙方承担责任，并赔偿损失
5本合同未尽事宜，依据招标文件及乙方现成承诺执行
甲方（章）

2023年5月25日	乙方（章）

2022年5月25日
序号	货物名称	技术参数
1	高斯计	一、技术参数 ：

1量程范围：0~200mT~2000mT

2基本误差：±2

3分辨力：0.01mT、 0.1mT

4被测磁场：直流磁场（静态磁场）/ 交流磁场（动态磁场）

5功能说明：峰值保持功能

6显示单位：Gs（高斯）/mT（毫特斯拉）可切换

7长时间待机自动断电

8直流测量时有N/S极性显示

9按键快速调零

二、配置：

1主机及测试附件一套。

2附校准证书。

三、售后服务： 保修一年。
2	变频稳压电源	一、技术参数

1. 符合GB9706.1-2020的要求，以及满足CPTL协议对于电网谐波的要求

2.输出容量：HJ-51005,5kVA

2. 电路方式：IGBT/PWM脉波宽度调变方式,

3. 交流输入

4. 相位：单相

5. 电压：220V±15% 频率：50Hz±3Hz

6. 交流输出

7. 相位：单相

9.电压：低档 5V ～ 150V（L-N），高档 10V ～ 300V（L-N）

10. 频率：47 ～ 63Hz、50Hz、60Hz

11.最大电流：低 档 42A，高 档 21A

12.温定度要求： 电源稳压率：≤0.5% 频率稳定率：≤0.01% 负载稳压率：±0.5%（线性负载） 波形失真度（THD）：±1%（线性负载）

13. 反应时间： 最大值2ms

14. 指示/解析度：

15.四位LED，分辨力0.1HZ

16.四位LED，分辨力0.1V

17.四位LED，分辨力0.01A

18. 保护装置：电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置

二、配置：

1主机及电源线一套。

2附校准证书。

三、售后服务

1、设备到货后，供货方负责派技术人安装调试，并对买方相关操

作、管理人员进行培训。

2、厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。
3	数显气体流量计	一、技术参数 ：

1 流量测试范围： 0-200L/min。

2 测试精度：±（0.2+0.5FS）%.。

3 测量重复性：0.5%。

4 响应时间：≤2s。

5 供电方式：内部电池或外部电源。

6 输出方式：RS485。

7 显示：瞬时流量（L/min）及累计流量（m3）。

8显示分辨率：0.1L/min. 0.01L/min。

9 功能：密码设置，总量设置和清零，总量报警功能。

10工作压力 ≤ 0.8 MPa

11 工作温度：-10-+55℃。

12 数据通讯：通用连接线或USB-100。

13 接口口径：12mm。

一、售后服务：

厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。
4	高低温试验箱	一、技术参数 ：

1. 箱体容积1000L；

2. 温度范围-40℃～+150℃；

2. 温度偏差≤±2.0℃（空载）；

3. 温度波动度 ≤±0.5℃(空载）；

4. 湿度偏差≤±3.0%RH(≥75%时) ， ≤±5.0%RH(<75%时)；

5. 湿度波动度 ≤±2.5%RH；

6. 升温平均速率1℃～2℃/min；

7. 湿度范围20%R.H.～98%R.H；

9.满足GB9706.1、GB5170.2-2008、GB5170.5-2008热循环试验要求，具有自动循环运行模式。

10. 附校准证书。

二、配置

1 主机一台、配件。

2 提供检测范围内的校准证书。

三、售后服务

1、设备到货后，供货方负责派技术人安装调试，并对买方相关操作、管理人员进行培训。

2、厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算
5	渗透压仪	一. 技术参数：

1测量范围 0-3000mosmol/kg H2O

2 样品量 50μl-100μl

3分辨率：1mosmol/kg

4重复性：RSD＜1%（300mosmol/kg）

5准确度：±2mosmol/kg（≤400mosmol/kg） ±1%（＞400mosmol/kg）

6. 测量时间：＜100s

7. 符合《中国药典》的要求，符合数据完整性要求。

二、配置

1 主机一台、配件。

2 提供检测范围内的校准证书。

三、售后服务

1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

2、现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器

操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。
6	Luer 鲁尔圆锥接头综

合测试仪	一. 技术参数：

1.轴向力：1～100N,精度：0.5%FS

2.内部水压：0kPa～500kPa,精度：0.25%FS

3.内部负压：-1Kpa～90Kpa,精度： 0.25%FS

4.扭 矩：0.01N/m～0.50N/m，精度 0.5%FS

5.分离力：20N~60N，精度 0.5%FS

6.泄漏率分辨率：正压：0.00001Kpa；负压：0.00001Kpa

7. 电源：AC220V，50Hz

8. 整机功率：70W

9.满足国标满足1962.1-2015 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分：通用要求 .满足GB T 1962.2-2001注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头

10. 校准证书，及检定方案

二、售后服务

1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

2、现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法

等。

3、厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。
7	尘埃粒子计数仪器	一. 技术参数

1. 供电电源 (可充式内置锂离子电池)

2.粒径通道 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、25.0（μm） 采样周期 1秒—99小时之间任选

3.采样流量 28.3L/min

1. 允许最大采样浓度 35000颗/L（尘埃颗粒粒径不小于 0.5μm），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体

2. 典型工作时间 6小时

3. 电池续航时间 5小时

7.数据存储 100000组 光源及寿命 半导体激光光源，寿命大于 30000小时

8.自净时间 ≤8min

9.接口 USB

10.附校准证书。

二、售后服务

1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

1、现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

3、厂家为用户免费保修整机1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。
8	电动薄层喷雾器	1.喷嘴尺寸： 0.2-0.3mm；

2 喷雾距离：范围 0-500mm；

3 喷雾压力： 30psi；

4 喷雾颗粒大小： 0.1-3μm；

5装备双喷头： A 喷头为高质量聚四氟乙烯制作，喷口不超过 0.3mm，喷雾超细，定向性良好，主要用于腐蚀性显色剂如浓硫酸的喷雾显色； B 喷头用于非腐蚀性液体，喷口不超过 0.2mm，喷雾超细，定向性良好，可进行定量喷雾，便于快速切换显色剂；

6 超细喷雾头定向性良好，可进行定量喷雾，便于快速切换显色剂；

7 装备专用喷雾泵（空压机），体积小、噪音低、故障少、便于移动。

8 仪器组成：空压机1个、聚四氟乙烯喷雾头1个、超细喷雾头1个；

9 售后：保修1年。
9	沥青针入度仪（配恒

温水浴系统）	1.最小分度：0.01mm；温度精度：0.1℃；

2.测量范围：0-50mm；

3.标准针及针杆组件合重：50±0.05克；附50±0.05g砝码一只；

4.液晶显示；

5.电源：220V/50HZ；

6.平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于80mm，附放试样皿用支架一个。

7.试验皿：铜制，尺寸：约为φ55×35

8.仪器工作台，设有调整水平机构。

9.配恒温水浴，控温范围（10-60°C）。

10.售后：保修1年