**采购要求**

**技术条款**

**第一包**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一 | 木栈道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁板 | 镀锌铁板不小于300\*300\*16mm；热镀锌处理，镀锌层平均厚度不低于85μm | 2.77 | T | 6000 | 16620 |
| 2 | 方管 | 国标镀锌方管不小于100\*100\*3mm，热镀锌处理，镀锌层平均厚度不低于60μm | 10.56 | T | 5500 | 58080 |
| 3 | 樟子松防腐木 | 产品质量标准：状态标准：块状，无开裂，结疤等缺陷；防腐剂有效成分、载药量、透入度的检测依据为SB/T 10404-2006,WAPA A3-05、AWPA A11-93;AWPA-2006UC4A等级标准；规格：不小于105\*2000\*25mm，打磨一遍，清漆两遍、清漆第一遍厚度不低于50μm、面漆不低于80μm。 | 824 | ㎡ | 88 | 72512 |
| 4 | 油漆 | 亚光清面漆；挥发性有机化合物（VOC）含量小于等于670g/L;苯含量≤0.3%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%；游离二异氰酸酯（TD1、HD1）含量总和≤0.4%、卤代净含量≤0.1%。 | 622 | kg | 20 | 12440 |
| 5 | 混凝土 | C30混凝土 | 35.56 | m³ | 350 | 12446 |
| 6 | 钢筋 | 国标三级钢、钢筋直径不小于16mm。L形，总长度不小于600mm/支 | 1.25 | T | 5200 | 6500 |
| 7 | 模板 | 规格：不小于1830\*915\*15mm | 20 | 张 | 60 | 1200 |
| 8 | 木方 | 材质：白松；规格：不小于50mm\*80mm\*4000mm | 1.5 | m³ | 1635 | 2452.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 182250.5 |
| 二 | 宣传栏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑木 | 产品材质:塑木(PE+木粉+高分子+助剂)，产品规格不小于2.4m-3.0m\*200\*200mm\*8.5mm,双层），防火阻燃B1级、防腐防潮；甲醛释放量：E0级小于等于0.5mg/L。 | 6.78 | m³ | 7500 | 50850 |
| 2 | 铁板 | 镀锌铁板不小于500\*500\*16mm；热镀锌处理，镀锌层平均厚度不低于85微米 | 2.068 | 吨 | 6000 | 12408 |
| 3 | 盖帽裙座 | 规格：不小于200\*200\*35mm\*3mm | 50 | 组 | 65 | 3250 |
| 4 | 塑木 | 产品材质:塑木(PE+木粉+高分子+助剂)，产品规格不小于2.4m-3.0m\*120\*120mm\*7mm,双层），防火阻燃B1级、防腐防潮；甲醛释放量：E0级小于等于0.5mg/L。 | 2.1 | m³ | 8500 | 17850 |
| 5 | 镀锌方管 | 镀锌方管不小于120\*120\*5mm | 2.4 | T | 5500 | 13200 |
| 6 | 镀锌方管 | 镀锌方管不小于60\*60\*5mm | 1.98 | T | 5500 | 10890 |
| 7 | 塑木凳 | 产品材质:塑木(PE+木粉+高分子+助剂)，产品规格不小于100\*32\*2000mm、塑木凳条不小于57\*32\*2000mm、横梁采用不小于100\*50\*2000mm、美人靠采用不小于57\*32mm拉弧），防火阻燃B1级、防腐防潮；甲醛释放量：E0级小于等于0.5mg/L。 | 60 | m | 950 | 57000 |
| 8 | 花角格栅 | 塑木成品 | 18 | 套 | 600 | 10800 |
| 9 | 塑木封头 | 塑木成品 | 104 | 组 | 80 | 8320 |
| 10 | 混凝土 | C30混凝土 | 31.5 | m³ | 350 | 11025 |
| 11 | 宣传板 | 卡布灯箱+背板铝塑板+镀锌方管龙骨 | 18 | 块 | 1100 | 19800 |
| 12 | 模板 | 规格：不小于1830\*915\*15mm | 20 | 张 | 55 | 1100 |
| 13 | 木方 | 材质：白松；规格：不小于50mm\*80mm\*4000mm | 1.5 | m³ | 1635 | 2452.5 |
| 14 | 钢筋 | 国标三级钢、钢筋直径不小于16mm。L形，总长度600mm/支 | 1.665 | T | 5200 | 8658 |
| 15 | 钢筋 | 国标二级钢、钢筋直径不小于8mm。 | 0.315 | T | 5200 | 1638 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 229241.5 |
| 三 | 鉴心湖亮化 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯带 | 每米珠数不少于60个；功率不大于4.5瓦/m；外形尺寸：宽度不小于10.5mm、厚度不小于7mm；灯体材质：PVC；电压频率：220V/50Hz。 | 2000 | m | 15 | 30000 |
| 2 | 投光灯 | 外形尺寸：不小于420\*355\*75mm；功率：200w，色温（3000-3500k）；电压：AC175-265V；材质：压铸铝材+钢化玻璃；防水等级：IP66。 | 30 | 盏 | 316.1 | 9483 |
| 3 | 投光灯 | 外形尺寸：不小于285\*235\*155mm；功率：50w，光源颜色：绿色；电压：110-265V；材质：压铸铝+钢化玻璃面罩；芯片：进口；防水等级：IP66。 | 20 | 盏 | 195 | 3900 |
| 4 | 景观灯 | 规格：不小于150mm\*150mm\*1.5m，灯体采用优质镀锌板材，发光罩为PP板，光源：LED一体化T5管。 | 10 | 套 | 650 | 6500 |
| 5 | 筒灯 | 外形尺寸：不小于96\*42mm；功率：7w，色温：4000k；电压：220V；外壳材质：PBT；透镜材质：PC；芯片：进口；防水等级：IP44；设计要求：一体化设计防虫防固体异物。 | 100 | 只 | 25 | 2500 |
| 6 | 电缆 | 规格：不小于3\*25+1\*16；产品型号：YJLV22；产品材质：无氧纯铝；地埋铠装。 | 500 | m | 19 | 9500 |
| 7 | 电缆 | 规格：不小于3\*2.5；产品型号：RVV；线芯导体：纯铜；护套材质：聚氯乙烯。 | 500 | m | 9 | 4500 |
| 8 | 电缆 | 规格：不小于2\*2.5；产品型号：RVV；线芯导体：纯铜；护套材质：聚氯乙烯。 | 300 | m | 6 | 1800 |
| 9 | 防水线 | 规格：不小于2\*1.5；产品型号：RVV；线芯导体：纯铜；护套材质：聚氯乙烯。 | 500 | m | 5 | 2500 |
| 10 | 圆管 | 镀锌圆钢：φ32mm\*2.5mm；热镀锌处理，镀锌层平均厚度不低于60μm | 0.65 | T | 5500 | 3575 |
| 11 | 净中砂 | 0.3-0.5mm净中砂 | 25 | m³ | 90 | 2250 |
| 12 | 红砖 | 标准砖240\*115\*53mm | 4000 | 块 | 0.5 | 2000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78508 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 490000 |