| **序号** | **名称** | **主要技术指标及要求** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **外墙面保温隔热材料** | 品种、规格及厚度:120mm厚A1级岩棉板（密度≥150kg/m3） | m2 | 1584.66 |  |  |  |
| 2 | **门窗侧壁保温隔热材料** | 品种、规格及厚度:20mm厚A1级岩棉板（密度≥150kg/m3） | m2 | 166.5 |  |  |  |
| 3 | **女儿墙保温隔热材料** | 品种、规格及厚度:50mm厚A1级岩棉板（密度≥150kg/m3） | m2 | 72.2 |  |  |  |
| 4 | **女儿墙压顶保温隔热材料** | 品种、规格及厚度:30mm厚A1级岩棉板（密度≥150kg/m3） | m2 | 57.3 |  |  |  |
| 5 | 屋面排水管 | 品种、规格:不锈钢排水管Φ120mm | m | 250.2 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |