主要材料要求

项目名称：黑龙江开放大学招生办门厅装饰改造工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 规格/型号 | 技术参数要求 | 质量等级 |
| 1 | 干混砂浆 | M10/M20 | 均匀、无杂质、无结块、物理性能符合《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆规范》JGT291-2011要求 | 符合国家标准 |
| 2 | 窗 | 断桥铝窗 | 单框三玻断桥铝窗、古铜色拉丝不锈钢窗框 | 符合国家标准 |
| 3 | 铝塑板 |  | 满足防火、防腐要求 | 符合国家标准 |
| 4 | 门 | 1.8\*2.75 | 铜门 | 符合国家标准 |
| 5 | 轻钢龙骨 | **50\*15\*10** | 耐火、耐锈、防潮镀锌板带 | 符合国家标准 |
| 6 | 石膏板 | 9.5mm | 防火、施工性好 | 符合国家标准 |
| 7 | 软膜 | 0.18cm | 防火、聚氯乙烯材料 | 符合国家标准 |
| 8 | 腻子 |  | 加白、加细、耐水、抗裂 | 符合国家标准 |
| 9 | 乳胶漆 | 水乳型 | 无毒、无异味、耐洗刷、附着力强 | 符合国家标准 |
| 10 | 踢脚线 | 高10cm | 深灰色大理石板 | 符合国家标准 |
| 11 | 管灯 | 9W | LED白光 | 符合国家标准 |
| 12 | 绝缘电线 | BV-2.5mm2 | 绝缘、拉伸性强 | 符合国家标准 |
| 13 | 散热器 | 8片/11片 | 钢质，壁厚1.5mm | 符合国家标准 |
| 14 | 钢管 | DN32 | 耐高温、耐腐蚀、镀锌钢管 | 符合国家标准 |