其他相关格式文本

格式一：人员配置方案格式

人员配置方案

（投标机构名称）

一、机构人员概况简述

应至少包括机构的人员数量、技术人员数量及占比、中级以上技术人员占比、拟投入本次产品国抽项目的人员数量。

二、投入该产品抽查任务的人员及分配列表（示例）

包号： 产品名称：

成员及分工一览表

序号	岗位	姓名	（专业）学位学历	职称	该岗位从事年限	简介
1	检验	张三	电子信息化

博士研究生	教授级高工	15	从事XX产品安全/电磁兼容等领域检验，参与XX标准/项目等工作。
2
......
附职称/职业资格证书复印件

三、本产品项目主要负责人简历表（示例）

包号： 产品名称：

姓名
年龄
执业资格（上岗）证书名称
职称
职务
学历
联系电话
工作年限
从事工作年限
毕业学校	年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间	参加过的类似项目
附职称/职业资格证书复印件

格式二：检验能力格式

（一）对投标产品全项目检验确认表（示例）

XXXXXX产品全项目检验确认表（示例）

包号： 产品名称：

产品

名称	检验项目	检验方法	认证状态（是/否）	CMA证书位置	证明材料所在页码	备注（相关说明）
电动晾衣架	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005

是	第157页第3项	投标文件第209页

GB/TXXXXX	是	第189页第5项	投标文件第223页
输入功率和电流	GB 4706.1—2005	是	第157页第3项	投标文件第209页
发热	GB 4706.1—2005	是	第164页第7项	投标文件第210页
工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005	是	第168页第3项	投标文件第213页
耐潮湿	GB 4706.1—2005	是	第207页第6项	投标文件第213页
泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005	否
非正常工作（不包括第19.11.4条试验）	GB 4706.1—2005	是	第209页第2项	投标文件第215页
稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005	是	第211页第4项	投标文件第215页
机械强度	GB 4706.1—2005	是	第239页第3项	投标文件第217页
结构（不包括第22.46条试验）	GB 4706.1—2005	是	第230页第3项	投标文件第219页
内部布线	GB 4706.1—2005	是	第231页第5项	投标文件第219页
电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005	是	第107页第4项	投标文件第219页
外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005	是	第196页第2项	投标文件第220页
接地措施	GB 4706.1—2005	是	第198页第3项	投标文件第223页
螺钉和连接	GB 4706.1—2005	是	第201页第7项	投标文件第223页
电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005	是	第200页第6项	投标文件第223页

注：此表为示例，投标时各供应商以产品检验项目认证为依据真实填写，有一个检验项目的一条检验方法未认证，视为供应商对所投标产品检验不能全覆盖。相关栏目没有说清楚的事项在备注中说明。

检验能力全覆盖承诺函

我单位承诺具备所投包产品全项目检验能力，产品检验项目的检验方法认证与采购方招标文件产品检验项目要求一致（不能全覆盖的，填“XXX项未认证”代替“一致”），能够支撑本次投标服务期内的的抽样检验任务。

投标人名称（单位公章）：

年 月 日

（二）XX 产品监督抽查检验任务检测设备配置情况统计表格式

拟投入本项目的主要设备配置表（按产品列表示例）

包号： 产品名称：

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	制造年份	技术性能指标	校准周期	下一次拟校准时间	对应检测标准和项目
1	推拉力计	FB-300N/

SBG-50C/

SBG-10C	台	3	2015	推拉力计.精度:+/-0.3%;行程10mm;峰值保留功能;重约 600g 测量杆 M6	2年

3年

2年	2018.07.20/

2018.08.30/

2018.12.30	GB 4943.1-2011 电气间隙、爬电距离、直插式设备
附：设备检定证书复印件

检测设备配备承诺函

我单位承诺所提供的检测设备信息真实有效，设备状态良好，能够完成支撑本次投标的抽样检验任务。

投标人名称（单位公章）：

年 月 日

格式三：实验室情况介绍格式

实验室情况介绍

（投标人名称）

一、 机构基本情况

应包括机构成立时间，业务范围，与投标包产品相关业绩等情况。

二、 机构行政隶属情况

三、 机构内部架构（包括国家中心、省站情况等及本次拟承担任务的机构名

称及资质）

四、 机构检测能力

1.投标包产品检验项目全覆盖情况（提供《XXXXXX产品全项目检验确认表》）

2.检验工作制度建设（格式自拟）

3.异议处理工作制度（格式自拟）

五、 机构实验室条件

应包括机构占地面积、主要试验场所照片、产品检验的环境条件控制要求、实验室场所具体检验项目室设置情况；拟投入包产品检验主要设备配置。（提供《XXXXX产品项目实验室场所表》《拟投入本项目的主要设备配置表》）

如产品检验对环境设施有特殊要求，此处应列明实验室能够满足要求的证据。

XXXXX产品项目实验室场所表（样例）

招标编号： 包号： 产品名称：

序号	产品名称	检验

项目	项目检验试验室名称	面积（平米）	所有权情况确认	备注
1	工业用XX	色度	工业产品检测实验室301房间

工业产品检测实验室303房间	55

67	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………	301用于分光光度计

303用于分析天平
2
密度	工业产品检测实验室301房间

工业产品检测实验室303房间	55

67	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………	301用于GB/T 2013-2010 A法和B法

303用于GB/T 2013-2010 C法
3
水分	工业产品检测实验室302房间

工业产品检测实验室号303房间	85

67	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………	302库仑法微量水测定仪

303用于分析天平
4
总氰	工业产品检测实验室302房间	85	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………
5
氨	工业产品检测实验室301房间	55	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………
6
丙酮	工业产品检测实验室401房间

工业产品检测实验室403房间	103

77	√自有，见附件1中图1

□租用，见附件1中图1

□其他：…………	401用于气相色谱

402用于分析天平
注：实验场所按照检验项目检测行为的真实发生填写，多个房间填写多个地址，并注明各自用途。相关设备附佐证图片。

XX产品抽样检验周期论证表（示例）

序号	产品名称	检验项目	检验方法	检验设备名称	设备数量	单批次检验时间（天）	同时检验批次	投标批次检验周期（天）
1

工业用XX	色度	GB/T 605-2006	分光光度计

分析天平	1

1	1	30	10
2
密度	GB/T 2013-2010 A法

GB/T 2013-2010 B法

GB/T 2013-2010 C法	密度计

振动管密度计

比重瓶	1

1

1	1	30	10
3
水分	GB/T 6283-2008	库仑法微量水测定仪

分析天平	1

1	1	20	10
4
总氰	GB/T 7717.9-1994	微量滴定管 1mL

容量瓶 1000mL

量筒 100mL	1

5

5	1	10	20
5
氨	SH/T 1627.3-1996	pH计

微量滴定管10mL	1

1	1	10	20
6
丙酮	SH/T 1627.2-1996	气相色谱仪

分析天平	1

1	2	5	20
7
铜	GB/T 7717.11-2008	分光光度计	1	1	10	20
完成该产品投标批次数抽样检验最低时间	22
注：1.单批次检验时间：是指现有实验室设备条件下，完成单批次检验所需要的自然日数量。

2.可同时完成检验批次：是指现有实验室设备条件下，单批次检验时间内可同时完成的检验批次数量。

3.投标批次检验周期：是指完成投标所有批次样品的检验项目全流程，包括抽样、检样、出具检验报告所需要的自然日数量。

格式四：XX包XX 产品监督抽查服务方案格式

XX包XX 产品省级监督抽查抽样检验服务实施方案

（投标人名称）

一、任务部署（请表述机构若中标后的内部工作部署方案）

1.目标（按评分标准检验周期要求落实）

2.职责确定（按评分标准确定）

3.市场评估（按评分标准确定）

二、抽样工作的具体内容及组织安排

1.抽样组数量、人员组成，结合产区分布情况，对抽样人员的地域分配方案；

2.抽样所需工具配备；

3.内部抽样人员培训、管理机制；

4.抽样过程合法合规性保证；

5.整体抽样工作完成时限（分别描述抽样工作完成时限和检验工作完成时限）；

6.拒检等特殊情况的处理机制。

7.抽检设备保障

8.抽样现场照相、录相设备

三、 样品接收及核查机制

1.接收人员职责

2.无效样品处理规定

3.样品交接记录

四、检验工作的具体内容及要求

1.落实具体检验员、审核员、审批人职责分工；

2.检验质量控制

3.检验程序(包括检测、复检等内容)，实施残样无害化处理。

五、配合异议处理及复检的工作内容和安排

1.有复检工作安排

2.检验结果异议处理措施及规则

六、检验结果的处理

1.检验报告。

2.检验结果的发放。

3.检验结果的上报。

4.我单位对所检验的样品负责，检验结果反映对送检样品的真实评价。

七、保密工作

八、应急工作的实施

九、承检机构联系方式

承检机构名称： 地址：

联系人姓名： 联系电话：固定/手机

格式五：第XX包单批次报价≦开标单批次最高限价0.6的说明表

单批次报价≦开标单批次最高限价0.6倍的说明表

包号： 产品名称： 单批次报价/开标单批次最高限价比例：

序号	费用分类	费用单项预算	小计（元）
1	抽样人员差旅费	人数（人）	单人乘车（飞机、船等）费（元）	单人出差补助费（元）
2
2	购样费	样品数量（个、台等）	样品市场平均单价（元）
3	检样运输费	/
4	检验费	产品检验项目名称	检测时间

（小时）	检测人数	检测费用

（元）
5	样品处置费
6	相关邮寄费
7	其他服务费
合 计	/
报价合理性说明
注：1.此格式表所列项目为必填项，可依实际需要增加相关项目内容。

2.检样数量优先以市场监管总局门户网站（网址：https://www.samr.gov.cn/）公告的产品质量监督抽查实施细则最新版本为准；市场监管总局公告的实际细则不能包括在内的产品以黑龙江省市场监管局门户网站（网址：http://amr.hlj.gov.cn/）公告的产品质量监督抽查实施细则最新版本为准。