学生公寓楼和教学楼房间门更换工程

主要材料明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 特征描述 |
| 1 | 木质门带套 | 樟松实木复合门:一、厚度40mm，门框为4cmX8cm樟松实木枝接框架，洞口板为25mm樟松实木枝接复合热压成型板，门口套为80mm\*20mm樟松实木枝接复合台阶口套，门口线为90mm\*18mm樟松实木枝接复合平板门口线，外饰面为8mm厚大压板曲柳饰面，门下250mm宽实木板。  白钢上提压把锁，钢珠合页3个。 |
| 2 | 木质门带套 | 樟松实木复合门:厚度40mm，门上坎宽为140mm，门下坎宽为180mm，门腰坎宽为90mm，上下门蕊板为细木工板，外饰面为8mm厚大压板曲柳饰面,洞口板为25mm红松实木指接复合热压成型板，门口套为80mmX20mm樟松实木指接复合台阶口套，门口线为90mmX18mm樟松实木指接复合平板门口线，  每扇门含白钢上提压把锁，钢珠合页3个。 |