工程量清单

黑龙江职业学院第二校区2022年暑期维修工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量  单位 |
|
|  |  | 教学楼更换室内门 |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.洞口材质:原木质门（带亮） 2.室内高度:按现场实际测量 | 476.28 | m2 |
| 2 | 011610002001 | 拆除金属防火门 | 1.室内高度:按现场实际测量 2.洞口材质:原金属防火门 | 36.4 | m2 |
| 3 | 010802003001 | 钢质防火门安装 | 1.钢质防火门安装 2.制作上亮、原有带观察窗门制作观察窗。 3.防火等级:乙级 4.五金件:门栓采用老式铸铁门栓（详见甲方要求） | 499.18 | m2 |
| 4 | 010801001001 | 木质门安装 | 1.木质门安装 2.屋面门、含五金件 3.洞口尺寸:按现场实际测量 | 13.5 | m2 |
| 5 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.门口恢复 2.20厚1:3水泥砂浆 | 234.85 | m2 |
| 6 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.工程部位:地面 2.20mm厚水泥砂浆 | 56.96 | m2 |
|  |  | 室内粉刷 |  |  |  |
| 7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内 2.抹灰层种类:涂料 3.渣土外运，运距自行考虑 | 9000 | m2 |
| 8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除涂料面层至抹灰层 | 9000 | m2 |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:原有内墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:室内 3.刮腻子要求:刮腻子两遍+抗碱封底涂料一遍 4.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 | 30000 | m2 |
|  |  | 食堂维修改造 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板 |  |  |  |
| 10 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.基层:原有陶瓷地面拉毛 2.面层材料品种、规格、颜色:橡塑楼地面 | 500 | m2 |
|  |  | 白钢门斗 |  |  |  |
| 11 | 011210003001 | 铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类:铝合金 2.玻璃品种:平板玻璃 3.玻璃厚度:5mm 4.详见设计要求 | 28.1 | m2 |
| 12 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. :铝合金推拉门（有框门扇安装） 2.玻璃品种:平板玻璃 3.玻璃厚度:3mm  4.详见设计要求 | 7.43 | m2 |
|  |  | 电动卷帘门 |  |  |  |
| 13 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.铝合金电动卷帘门 2.含电机及配件 | 4.42 | m2 |
|  |  | 室外台阶修复 |  |  |  |
| 14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:花岗岩 | 21.06 | m2 |
| 15 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:室外台阶 水泥砂浆找平 | 21.06 | m2 |
| 16 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.粘结材料种类:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石板 （颜色甲方认定） | 21.06 | m2 |
|  |  | 室外坡道 |  |  |  |
| 17 | 010507001001 | 坡道 | 1.面层厚度:平均厚度20cm 2.混凝土种类:现拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | 15 | m2 |
|  |  | 新增水箱 |  |  |  |
| 18 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:橡胶板 δ12厚 2.型号、规格:18m3（2\*4\*2m） 3.附属设施:落地基础、水位仪 | 1 | 台 |
| 19 | 030109001001 | 提升泵 | 1.名称:提升泵 2.型号:包含变频器及相关稳压设备 | 1 | 台 |
| 20 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 1 | 台 |
| 21 | 030817002001 | 分水缸 | 1.材质、规格:钢制 2.安装方式:台式 | 1 | 台 |
| 22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PE管 DN25 1.6Npa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 | 100 | m |
| 23 | 031003001001 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 | 2 | 个 |
| 24 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN25 IC卡水表 3.连接形式:螺纹链接 | 1 | 个 |
| 25 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:铜 2.规格、类型:水嘴 3.组装形式:螺纹连接 | 6 | 组 |
| 26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 | 90 | m |
| 27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:半硬质塑料管 3.规格:FPC16 4.配置形式:明敷设 | 30 | m |
| 28 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护器20A | 2 | 个 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |
|  |  | 电力电缆部分 |  |  |  |
| 29 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.沟槽截面积：0.45㎡ | 157.5 | m3 |
| 30 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟铺沙盖砖 | 350 | m |
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.KYJLV-1\*50+2\*35 3.埋地敷设 | 350 | m |
|  |  | 130个房间 |  |  |  |
| 32 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:半硬质塑料管 3.规格:FPC16 4.配置形式:明敷设 | 3510 | m |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 | 10400 | m |
| 34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 | 130 | 个 |
| 35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:32A 3.安装方式:暗装 | 520 | 个 |
| 36 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:DW型 | 130 | 个 |
| 37 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护器 | 130 | 个 |
|  |  | 新建门斗（两座 |  |  |  |
| 38 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.洞口尺寸:1.8\*1.6m | 2.88 | m2 |
| 39 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原外墙 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:1.1m | 0.73 | m3 |
| 40 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 | 13.07 | m3 |
| 41 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.洞口尺寸:1.8\*1.6m 2.材质:三玻塑钢窗 | 5.76 | m2 |
| 42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 2.防火等级:乙级 3.洞口尺寸:1.4\*2.0m | 5.6 | m2 |
| 43 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆楼地面 2.垫层种类:砂垫层 3.厚度:150mm 4.面层厚度:20mm | 25.3 | m2 |
| 44 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆 20mm厚 含窗口恢复 | 70.65 | m2 |
| 45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:腻子打底 4.刮腻子要求:批腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 | 35.33 | m2 |
| 46 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:室外外墙 3.腻子种类:腻子打底 4.刮腻子要求:批腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 两遍 | 35.33 | m2 |
| 47 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:角钢 50\*50\*5 2.防火要求:防锈漆两遍 | 1.36 | t |
| 48 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.彩钢屋面 2.材料品种:彩钢夹心岩棉板 3.厚度: 100mm | 28.6 | m2 |
| 49 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:面层 阻燃聚丙烯板 | 25.3 | m2 |
| 50 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 25.3 | m2 |
|  |  |  | 投标单位现场踏勘人员，需持48小时内核酸报告，以及健康码和行程码绿码。 |  |  |
|  |  |  | 现场施工人员需持48小时内核酸报告，以及健康码和行程码绿码进场施工。 |  |  |
|  |  |  | 现场施工人员，需完成三针疫苗接种工作。 |  |  |