主要材料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号　 | 名称 | 规格型号 | 技术参数要求 |
| 1 | 防火门 | 乙级钢制防火门 | 含五金件，门栓采用老式铸铁门栓，楼梯口防盗门、一楼两侧防盗门附防盗锁，制作上亮、原有带观察窗门制作观察窗。门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.2mm. |