### 主要材料（设备）明细表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料（设备）名称 | 规格、型号、品质及质量等级 | 备注 |
| 断桥铝门 | 断桥铝门型材壁厚不得小于1.4mm；单框三玻双中空平开断桥铝外门，包含门扇门套、发泡及密封胶、门锁、五金配件；结构型材壁厚大于1.4mm，质量达到国标GB/T5237-2004标准；断桥铝门型材表面采用内外不同色静电粉末喷涂处理（颜色以提供样板为准），质量达到国际GB/T5237-2004标准；门结构的设计须符合《铝合金门窗》GB/T8479-2003等相关规定，规范要求；要求用型材厂家指定的配套附件。断桥铝门五金件选用优质的国产或者进口五金配件；所有五金件配件颜色均应配套选用，确保美观。 |  |
| 纸面石膏板 | 12mm厚普通型纸面石膏板、9.5mm厚普通型纸面石膏板，具体详见设计图纸。 |  |
| 岩棉板 | 100mm厚岩棉板，容重140kg/m3 A1级,，专用胶粘剂粘贴辅专用锚栓固定；产品标准符合GB/T 25975-2010。 |  |
| 哑光白铝扣板 | 环保、净味。具有检验报告，且各环保指标符合要求。 |  |
| 无线AP | 无线速率大于等于100Mbps；POE/DC供电。 |  |
| 无缝钢管 | GB/T8163-2018 |  |
| 外墙乳胶漆 | 环保、净味。具有检验报告，且各环保指标符合要求，提供针对本项目的所投涂料品牌合法来源证明。 |  |
| 塑胶地板 | 1.3mm厚塑胶地板, 用专用胶粘剂粘贴。 |  |
| 水泥基自流平复合浆 | 外观均匀、无结块；20mm厚1:3水泥砂浆找平层；4mm水泥自流平。 |  |
| 室内塑料给水管及管件 | 给水支管选用PPR管，热熔，需提供省级及以上卫生部门颁发的卫生许可证；各类管材壁厚均应满足国标，足厚，无下差。 |  |
| 纱窗 | 纱窗型材规格为35mm宽×22mm，壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框型材规格为30mm宽×16mm（依现场情况确定，可适当调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm；成品加工尺寸以实际现有窗体安装配合需要为准。 |  |
| 软膜天花含骨架 | 柔性发光膜；1.5mm白色不锈钢收边；18mm厚多层阻燃板；龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨，φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆；含安装、金属卡件等。 |  |
| 轻钢龙骨隔墙（情绪宣泄室） | 中距:75系列轻钢龙骨；一侧为双层12mm厚石膏板，另一侧为18mm多层阻燃板龙骨基层，9mm多层阻燃板基层，25mm厚硬体海绵软包布饰面；内填充卷毡超细吸音棉50mm厚，不燃A级材料，密度100kg/m³；耐火等级:A级；详见设计图纸。 |  |
| 内墙乳胶漆 | 环保、净味。具有检验报告，且各环保指标符合要求提供针对本项目的所投涂料品牌合法来源证明； |  |
| 轻钢龙骨石膏板天棚 | 1.C50轻钢龙骨 ，φ8吊筋，板底预留φ10钢筋吊环，双向中距≤1200；2.9mm厚阻燃板及12mm厚阻燃板；  软包布饰面。 |  |
| 耐水腻子 | 底基防裂腻子，面层耐水腻子。 |  |
| 铝合金轻型方板龙骨 | 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆。 |  |
| 胶合板 | 符合GB/T 15104-94.GB 18580-2001合格标准。 |  |
| 楼层总配线架 | 楼层总配线架；规格:24门。 |  |
| 网线 | 六类网线；规格:CAT6；敷设方式:穿管/桥架。 |  |
| 六孔地面暗装插座 | 规格:220V 10A；安装方式:地面暗装。 |  |
| 金属软管 | 金属软管φ40、金属软管φ20、金属软管16  材料执行国标：CJ/T197-2010。 |  |
| 金属桥架 | 金属桥架200\*100、金属桥架100\*50。 |  |
| 挤塑聚苯板 | 140mm厚，容重28kg/m3，B1级防火等级。 |  |
| 环形出风嵌入式室内机 | MDV-D56Q4/N1-D；规格:制冷量5.6kW制热量6.3kW；尺寸840x840x230mm 功率80W；提供针对本项目的所投产品的合法来源证明及产品的质量检测报告； |  |
| 环形出风嵌入式室内机 | MDV-D71Q4/N1-D；规格:制冷量7.1kW制热量8kW；尺寸840x840x230mm 功率100W；提供针对本项目的所投产品的合法来源证明及产品的质量检测报告。 |  |
| 薄型风管天井式室内机 | MDV-D22T2/BP3N1-D1(B)；制冷量2.2kW制热量2.6kW；尺寸550\*199\*450mm 功率22W；提供针对本项目的所投产品的合法来源证明及产品的质量检测报告。 |  |
| 薄型风管天井式室内机 | MDV-D28T2/BP3N1-D1(B)；制冷量2.8kW制热量3.2kW；尺寸550\*199\*450mm 功率28W；提供针对本项目的所投产品的合法来源证明及产品的质量检测报告。 |  |
| 直流变频多联室外机 | 1.型号: MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ)；  2.规格:制冷量101kW 制热量112kW；尺寸1730\*1830\*850mm 制冷功率27.8kw  3.提供产品的质量检测报告，提供室外机高静压检测报告及证书，提供满足国家标准并产品能效网截图。 |  |
| 焊接钢管 | DN20-DN125，规格、压力等级详见设计图纸。 |  |
| 光纤转换器 | 符合GBT 12507.1.2000、YD987-1998.YDT 2152-2010合格标准。 |  |
| 光纤配线架 | 符合GBT 12507.1.2000、YD987-1998.YDT 2152-2010合格标准。 |  |
| 酚醛防锈漆(各种颜色) | 符合GBT 25252-2010合格标准。 |  |
| 仿木油漆 | 符合GB 5206.1合格标准。 |  |
| 防雨百叶风口 | 型号:400\*250、400\*400；类型:铝合金。 |  |
| 防静电地板 | 1.35mm厚600\*600mm防静电地板；  2.防静电地板专用可调节金属支架。 |  |
| 镀锌薄钢板 | 矩形通风管道；材质:镀锌钢板（0.5mm、0.6mm）；  规格:长边长小于等于320mm；详见设计图纸要求。 |  |
| 电热水器 | 容积:80L、额定功率为2.5KW； |  |
| 单层百叶风口 | 1.尺寸：300\*200 ；2.材质：铝合金。 |  |
| 蹲式大便器（1） | 陶瓷蹲式大便器（脚踏型）；附件满足设计图纸、相关标准及规范要求；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 蹲式大便器（2） | 陶瓷蹲式大便器,自闭式冲洗阀（6L两档冲洗水箱）；  附件满足设计图纸、相关标准及规范要求；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 小便器 | 陶瓷自闭式冲洗阀壁挂式；附件满足设计图纸、相关标准及规范要求；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 阀门 | 阀门参数以施工图要求为准； |  |
| 金属门 | 1.包含门扇门套、发泡及密封胶、门锁、五金配件等；  2.不锈钢推拉门，采用304磨砂不锈钢板，门板:δ=1.5mm.门框采用60X30X1.2 304不锈钢方管。 |  |
| 成品实木复合门 | 尺寸根据现场定制；包含门扇门套、发泡及密封胶、门锁、五金配件等;实木门的含水率应低于12%，板面厚度不得低于3毫米。 |  |
| 成品防火门 | 尺寸根据现场定制,包含门扇门套、发泡及密封胶、门锁、五金配件等；乙级防火门。 |  |
| 成品窗帘 | 成品织物窗帘；窗帘盒采用18mm多层阻燃板、12mm厚石膏板；窗帘轨采用成品静音窗帘滑轨。 |  |
| 成品隔断 | 成品18mm厚抗倍特卫生间隔断；  成品16mm阻燃布隔断帘。 |  |
| 壁式轴流风机(自带防雨百叶) | 型号:自带止回阀；规格:220-1-5 0,305W 800CMH。 |  |
| 电力电缆 | 型号:YJV-5x10；敷设方式、部位:穿管/桥架；  电压等级(kV):1KV。 |  |
| 电力电缆 | 型号:YJV-5x16；敷设方式、部位:穿管/桥架；  电压等级(kV):1KV。 |  |
| 电力电缆 | 型号:YJV-4x10；敷设方式、部位:穿管/桥架；  电压等级(kV):1KV。 |  |
| 电力电缆 | 型号:YJV22-4\*120；敷设方式、部位:进户穿管；  电压等级(kV):1KV。 |  |
| 大对数电缆 | 规格:HYA-25x2x0.5；敷设方式:穿 管。 |  |
| UPVC排水管 | UPVC排水管，De32.De40；压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸、相关标准及规范要求。 |  |
| 防水卷材 | 规格：4.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材。 |  |
| 给水管 | 材质、规格:S5级PPR塑料管，连接形式:热熔连接S5级，S3.2级。 |  |
| LED照明 | 1LED筒灯（4寸）、LED条形灯、LED软管灯、LED软管灯、LED面板灯（1200x150mm）、LED防水灯盘（300x300mm）、LED灯盘（600x600mm）、LED灯带；  功率因数及流明系数不低于90%；采用非燃烧材料制成的保护罩；供货时提供产品的CCC认证、出厂检验报告和合格证；质保期内灯具光源免费更换。 |  |
| DR离心式电热风幕 | 1.类型:DRML-24 型离心式电热风幕；  2.型号、规格: 制热量:24kw 出 风温度56°C 风量3000m³/h,电机功率:2X0.2KW。 |  |
| 配线 | 1.配线形式:管内穿线；  2.型号:BV2.5、BV6、BV10；  3.配线线制:动 力。 |  |
| 光缆 | 规格型号：4芯光缆、2芯光缆纤。 |  |
| 单模光纤 | 1.规格型号：6芯单模光纤、2芯单模光纤；  2.敷设方式:穿 管。 |  |
| 软包布饰面 | 25mm厚硬体海绵 |  |
| 交换机 | 24口网络。 |  |
| 交换机 | 24口POE。 |  |
| 地板 | 20mm运动地板。 |  |
| 松木板 | 20mm松木板。 |  |
| 人造石材 | 20mm厚人造石材过口石材。 |  |
| 人造石材 | 20mm白色人造理石窗台板。 |  |
| 阻燃板 | 18mm厚多层阻燃板。 |  |
| 阻燃板龙骨 | 18mm多层阻燃板龙骨。 |  |
| 实木地板 | 15厚企口型实木地板。 |  |
| 12厚通体踢脚线 | 12厚通体砖踢脚h=100mm,稀水泥浆擦缝； |  |
| 12厚墙面砖 | 12厚600\*300mm墙面砖；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 10厚墙面砖 | 10厚600\*300mm仿木纹玻化砖；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 10厚米灰色防滑玻化砖 | 10厚灰色防滑玻化砖300\*300；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 10厚米白色防滑地砖 | 10厚米白色防滑地砖300\*300mm；提供产品的质量检测报告。 |  |
| 10厚米白色地砖 | 10厚米白色地砖600\*600；提供产品的质量检测报告。 |  |