采购标的检验项目、技术服务周期、抽样要求、技术服务机构数量和地点

1包

产品名称	检验项目	产品检验周期（日/批次）	整体初检工作完成周期（日）	检样

/

备样

抽查领域	技术服务机构数量
家用燃气灶	气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、温升、耐热冲击、耐重力冲击、燃烧器的熄火保护装置、热效率、燃气导管一般结构要求。注：检验项目针对标准中强制性条文要求	2	40	检2台/备1台	采购人指定	1
家用燃气快速热水器	燃气系统气密性、火焰稳定性、无风状态烟气中CO含量、防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）、熄火保护装置、烟道堵塞安全装置（强制排气式）、风压过大安全装置（强制排气式）、防干烧安全装置、接地措施、电气强度、热效率、热水产率	2	10

2包

产品名称	检验项目	产品检验周期（日/批次）	整体初检工作完成周期（日）	检样

/

备样

抽查领域	技术服务机构数量
燃气灶软管	1.燃气用不锈钢波纹软管检验项目：气密性、螺纹、最小内径、耐压性、柔软性、弯曲性、耐冲击性、接头耐冲击性、耐安装性、阻燃性

2.家用煤气软管检验项目：软管的尺寸与公差、外观、气密性、耐压性能、弯曲性能、难燃试验、耐液体性能、气体透过试验和标志、包装

3.家用燃气用橡胶和塑料软管检验项目：尺寸和公差、外观、软管耐液体性能、耐臭氧老化试验、耐燃试验、气密试验、耐燃气透过试验、弯曲试验、耐热试验、拉断试验、低温弯曲试验

4.金属包覆软管检验项目：外观、结构与尺寸、气密性试验、抗拉性试验、摆弯曲试验、柔软性试验、挤压试验、耐用性试验、阻燃性试验、耐冷热变化性试验、标志耐擦性试验、耐冲击性试验、耐安装试验、耐腐蚀性试验、密封圈耐燃气性试验、标志

5.橡胶复合软管检验项目：各层剥离强度、气密性、耐压性、耐燃气透过性能、耐液体性能、耐燃烧性、弯曲性能、低温弯曲性能、耐臭氧老化、耐热性、耐拉伸性、标志耐擦拭、标志和使用说明书	2	15	1.不锈钢波纹软管：检4根（1米/根）/备2根（1米/根）

2.其他软管：

检5根（1米/根）/备5根（1米/根）	采购人指定	1
瓶装液化石油气调压器	1.瓶装液化石油气调压器（明示标准为GB 5844-2018）检验项目：外观、气密性、关闭压力、出口压力、耐冲击性、耐压性、连接头机械强度、标志警示和使用说明书、包装、压力或流量安全装置

2. 瓶装液化石油气调压器（明示标准为CJ/T 50-2008）检验项目：外观、气密性、关闭压力、出口压力、调压静特性、强度、标志、使用说明书	10	15	检7只/备3只	采购人指定	1

3包

产品名称	检验项目	产品检验周期（日/批次）	整体初检工作完成周期（日）	检样

/

备样

抽查领域	技术服务机构数量
燃气报警器	家用燃气报警器（明示标准CJ/T 347-2010）检验项目：通电显示、报警信号及故障表示、电源线强度、绝缘耐压性能、报警浓度、响应时间、报警音量、消音功能、低电压提示性能、低电压提示声音、低电压时的报警动作、报警输出、耐振动性能、耐冲击性能、标志、包装

燃气体探测器（明示标准GB 15322.2-2019）检验项目：外观要求、一般要求、电池容量、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、响应时间、高温（运行）试验、防爆性能、静电放电抗扰度试验、振动（正弦）（运行）试验、振动（正弦）（耐久）试验、跌落试验、标志

家用和小型餐饮厨房用燃气报警器（明示标准GB/T 34004-2017）检验项目：状态指示、功能检查键、电源线强度、报警音量、响应时间、报警浓度、绝缘电阻、电气强度、低电压提示音、低电压时的报警动作、报警输出功能、静电放电抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、耐振动性能、耐恒定湿热性能、耐重力冲击性能	6	45	检4个/备4个	采购人指定	1

4包

产品名称	检验项目	产品检验周期（日/批次）	整体初检工作完成周期（日）	检样

/

备样

抽查领域	技术服务机构数量
陶瓷坐便器	陶瓷坐便器检验项目：水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、便器配套要求、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、驱动方式、进水阀密封性、便器配套要求、进水阀耐压性、进水阀CL标记、防虹吸功能、水箱安全水位、排水阀自闭密封性、密封性能、耐压性能、防虹吸性能、抗进水失效、强度性能、断电保护

注：1、第1-8,10-13项是所有陶瓷坐便器必检项目；

2、对于双冲式陶瓷坐便器应增加第9项检验项目；

3、对于用水量标识为节水型的陶瓷坐便器应进行第5项排放功能里的混合介质试验，否则第5项不需进行混合介质试验；

4、对于配套重力式冲水装置的陶瓷坐便器应增加第14-20项检验项目；对于配套压力式冲洗水箱冲水装置的陶瓷坐便器应增加第21-24项检验项目；对于配套机械式压力冲洗阀冲水装置的陶瓷坐便器应增加第25-26项检验项目。	25	60	检2台/备1台	采购人指定	1
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目：规格尺寸（平均外径、壁厚）、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验、铅限量

10	35	1.每根管材原始长度为4米/根时，检2段（1米/段）/备2段（1米/段）

2.每根管材原始长度非4米/根时，检16段（1米/段）/备16段（1米/段）

5包

产品名称	检验项目	产品检验周期（日/批次）	整体初检工作完成周期（日）	检样

/

备样

抽查领域	技术服务机构数量
陶瓷片密封水嘴	陶瓷片密封水嘴检验项目：管螺纹精度、冷热水标志、金属污染物析出、抗水压机械性能、密封性能、流量、表面耐腐蚀性能、流量均匀性、水嘴水效等级	45	90	1.洗面器水嘴或厨房水嘴检5/备5

2.其他水嘴检2/备2	采购人指定	1