主要材料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 规格/型号 | 技术参数要求 |
| 1 | 非黏土烧结多孔砖 | 290\*190\*90/190\*90\*90 | MU10 |
| 2 | 水泥砂浆 | 20mm厚度 1:2 | M10 |
| 3 | 塑胶地板（PVC） | 2mm厚度 | 耐磨耐污处理 |
| 4 | 砌筑砂浆 | / | M10 |
| 5 | 石膏板 | 12mm | / |
| 6 | 矿棉板吊顶 | 600\*600 | / |
| 7 | 贴面砖 | 15mm厚 | / |
| **8** | 玻化砖 | 15mm厚 | / |
| 9 | 石材 | 20mm厚 | / |
| 10 | 防滑地砖 | 15mm厚 | / |
| 11 | 细石混凝土 | 50mm厚 | C20/C25 |
| 12 | JS-II聚合物水泥防水涂料 | 2mm厚 | / |
| 13 | T型轻钢龙骨 | TB24X28 | 间距<600 |
| 14 | 净釉漆 | 1.8mm厚度 | 耐火等级A |
| 15 | 医用洁净板 | 3mm | 耐火A，抗菌功能 |
| 16 | 硅酸钙板 | 10mm | / |
| 17 | 矿棉板吊顶 | 600\*600 | / |
| 18 | 无机预涂板 | 6mm |  |
| 19 | 电解钢板 | 1.2mm |  |