**热水浴池水质检验项目及限值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 限值 |
| 1 | 浑浊度（NTU） | ≤1 |
| 2 | PH值 | 6.8～8.0 |
| 3 | 总碱度/（mg/L） | 80～120 |
| 4 | 钙硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 150～250 |
| 5 | 溶解性总固体（TDS）/（mg/L） | ≤原水TDS+1500 |
| 6 | 氧化还原电位（ORP/mV） | ≥650 |
| 7 | 游离性余氯（使用氯类消毒剂时测定）/（mg/L） | 0.4～1.0 |
| 8 | 化合性余氯（使用氯类消毒剂时测定）/（mg/L） | ≤0.5 |
| 9 | 总溴（用类消毒时测定）/（mg/L） | 1.0～3.0 |
| 10 | 氰尿酸（使用二氯或三氯消毒时测定）/（mg/L） | ≤100 |
| 11 | 二甲基海因（使用澳氯海因时测定）/（mg/L） | ≤200 |
| 12 | 臭氧（使用臭氧消毒时测定）（O3，水中，mg/L）（O3，水面上，mg/m3） | ≤0.05≤0.2 |
| 13 | 菌落总数（36℃±1℃,48 h)(CFU/mL) | ≤100 |
| 14 | 总大肠菌群(36℃±1℃,24 h)(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
| 15 | 嗜肺军团菌(CFU/200mL) | 不得检出 |
| 16 | 铜绿假单胞菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |