附件1：展示体验中心门店建设参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 | 分项类型 | 子项名称 | 规格/要求/具体技术参数 | 单位 | 数量要求 |
|  地面  |  地面  | 防滑地砖 | 灰色防滑地砖，用瓷砖粘合剂粘贴在木质地台上，美缝，地砖规格：300\*300 | 平米 | ≥3 |
| 地面基层 | 防潮垫满铺，厚度≥3mm | 平米 | ≥8 |
| 木工板地台 | 18mm木工板做网格状镂空地台骨架，基层为木工板，地台高度：25cm，木工板背面刷三层防火涂料 | 平米 | ≥3 |
| 不锈钢收边条 | 拉丝不锈钢收边条、H=70mm，厚度≥1.2mm，颜色：香槟金 | 米 | ≥9.5 |
| 地面找平 | 展位找平地台 | 40\*40方管焊接框架表面18mm多层板固定台面。尺寸4000mm\*2000mm | 平米 | ≥8 |
| 不锈钢收边条 | 拉丝不锈钢收边条、H=60mm，厚度≥1.2mm直角折弯100\*60mm | 米 | ≥12 |
|  立柱  |  立柱  | 隔断钢化玻璃立柱A | 单层15mm钢化玻璃立柱（单根规格：宽度：18cm，高度：1.6m） | 米 | ≥4.5 |
| 隔断钢化玻璃立柱B | 双层12mm胶粘钢化玻璃立柱（单根规格：宽度：18cm 高度：2.5米）与顶面连接处用金属卡扣（珠宝中岛柜工艺一致）共4根 | 米 | ≥10 |
| 隔断木质烤漆立柱 | 灰白色木质烤漆（单根规格：宽度：18cm 高度：1.6米)，其中有2-3根为中空造型穿强弱电线用 | 米 | ≥9.6 |
| 顶面 |  顶面  | 顶面防撞网 | 铝板网经氧化深加工为白色，孔径：10\*20mm | 平米 | ≥8 |
| 防撞网护边 | 白色方管喷塑护边固定防撞网与顶面，直径：20\*20mm | 米 | ≥12 |
| 三聚氰胺板 | 四周含金属护边固定，按照尺寸制作，搭接到门头两侧 | 平米 | ≥8 |
| 斜面圆角顶面 | 4000\*1800mm长方形四角为直径为1000mm圆角，高度为300mm的倒梯形结构（下底：300mm、上底：250mm），立面为三底两面灰白色烤漆，上顶面和下底面为香槟金饰边,下底面向倒梯形斜面向上打4500K软体硅胶LED灯带一周，主要材质为B1防火等级阻燃板 | 延米 | ≥12 |
| 顶面彩球灯 | 定制装饰彩球灯 | 套 | 1.00  |
|  定制Logo  | 中国体育彩票迷你发光字 | 亚克力迷你发光字， 高度：270mm 长度：1300mm 厚度：25mm ，灯光照度为10000K，固定方式：门头基底打孔，螺母固定非胶粘，五彩LOGO部分加装调光器 | 延米 | ≥2.6 |
| 66彩票迷你发光字 | 环氧树脂字 高度：215mm 长度：520mm 厚度：25mm，固定方式：门头基底打孔，螺母固定非胶粘 | 延米 | ≥0.6 |
| 66球一家幸运好玩的店背景板霓虹灯 | 1000\*1700mm 软霓虹灯管造型背衬实厚8mm透明亚克力，灯光照度为5000K，镜钉安装美化螺丝 | 套 | 1.00  |
| 电气 |  插座  | 单相二三级插座10A | 1.型号及规格：10A（安全型），系列及颜色综合考虑，需满足招标人使用要求2.距地高度：自行设计3.包括面板、底盒、电气接线等一切工料4.符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求 | 个 | ≥15 |
| USB插座10A | 1.型号及规格：10A（安全型），系列及颜色综合考虑，需满足招标人使用要求2.距地高度：自行设计3.包括面板、底盒、电气接线等一切工料4.符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求 | 个 | ≥4 |
| PDU插排 | 1.型号及规格：8位PDU插排；2.符合相关图集、标准、规范、设计 | 个 | ≥2 |
|  灯具  | 嵌入式COB射灯 | 开孔直径95-100mm，散光光源，可调角度，色温:4500K，雷士12W，暖白灯 | 套 | ≥7 |
|  强电线  | 电线 WDZ-BYJ-3\*2.5 | 1.配线形式：穿管或桥架 2.敷设部位或线制：自行设计3.电压等级：450/750V4.含压铜接线端子、标牌、搪锡挂头5.符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求6.包括终端密封套、中间/终端头、线耳、电气接线、常规调试、专项调试等一切工料 | 米 | 80.00  |
| 电线 WDZ-BYJ-3\*4 | 1.配线形式：穿管或桥架 2.敷设部位或线制：自行设计3.电压等级：450/750V4.含压铜接线端子、标牌、搪锡挂头5.符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求6.包括终端密封套、中间/终端头、线耳、电气接线、常规调试、专项调试等一切工料 | 米 | 20.00  |
|  弱电线  | POE供电网线 | 1.性能等级：六类网线 2.外被性能：常规pvc 3.类型：电脑监控POE供电高速连接线 4.颜色：灰色 5.含网线两端带水晶头 | 米 | 19.00  |
|  强电箱  | 配电箱 | 220V用电量不超过2KW，分10路开关控制，按商场要求安装漏电保护器和时控器， 规格：电气材料要求全部使用施耐德品牌 | 套 | 1.00  |
|  电表  | 电表 | 220V用电量不超过2KW，15（60A）轨道式液晶显示有功电度表和16A空气开关， 规格：德力西DDSU6606单项交流，导轨式液晶显示有功电度表 | 套 | 1.00  |
|  监控  | 移动4G路由器 | 1.移动随身wifi企业工业级插卡无线宽带、无线网卡2.4个千兆网口 （B311B-853）3.含插入三大营运商流量卡后，能发射无线网，以及支持有线网连接 | 个 | 1.00  |
| 录像机/刻录机（4路） | 1.供电方式：POE供电2.路数：4路3.存储：无硬盘4.摄像头：200万像素 | 个 | 1.00  |
| 监控硬盘（4TB） | 1.容量：4TB SATA6Gb/s 64M 2.硬盘类型：监控级硬盘 （监控专用） | 个 | 1.00  |
| 摄像头800万 | 1.摄像头:800万高清红外夜视,带拾音,带POE供电 2.焦距:2.8MM3.防水等级：IP66 | 套 | ≥3 |
| 展具 |  展柜  | 即开票展柜（体高1000m ） | 柜体高：1000m 深度：600mm，18mm、15mm、B1级防火阻燃板造型，外部拐角部分圆角，内部带柜门和抽屉含五金配件调试好，配上钥匙和锁，柜门为免拉手设计，上沿下沿内收5cm各自暗藏一周4500K软体硅胶LED灯带，高度5cm香槟金踢脚，三底两面灰白色烤漆饰面，插座和设备穿线打孔以及固定等处理，柜体拼接缝的地方做美化处理 | 延米 | ≥5.9 |
| 隔断柜 | 柜体高：1200m 深度：300mm，18mm、15mmB1级防火阻燃板造型，外部拐角部分圆角，4500K软体硅胶LED灯带，高度5cm香槟金踢脚，三底两面灰白色烤漆饰面，插座和设备穿线打孔以及固定等处理，柜体拼接缝的地方做美化处理 | 延米 | ≥4 |
|  台面  | 金色亚克力台面 | 5mm厚金色亚克力磨边（带异形）亚克力带背胶，粘贴在橡木直纹贴皮表层（亚克力颜色甲方提供样品） | 平米 | ≥3.2 |
|  展示道具  | 三层即开票台 | 12mm、15mm、18mm的B1级防火阻燃板基层做框架，外贴橡木直纹，表面清漆本色饰面 | 延米 | ≥1.8 |
| 中奖展示道具 | 定做木质底座560\*400mm，铁艺三角形框架白色喷塑打扩音孔，加一块导光板造型，三底两面灰白色烤漆饰面 | 套 | 1.00  |
| 43寸显示屏/广告机 | 壁挂式显示屏，用于海报投放 | 个 | 1.00  |
| 32寸显示屏/广告机 | 壁挂式显示屏，用于海报投放 | 个 | 1.00  |
|  展示画面  | 柜前灯箱 | 定制超薄卡布灯箱 1340\*670mm 灯光照度为4500K，80mm的铝材四周围边，背部加80mm的水泥板 | 平米 | 1.00  |
| UV软膜灯箱 | UV软膜灯箱（含画面制作）+烤漆铝型材边框（厚度：80mm）+LED光源+变压器；背板：1.5mm冷轧铁板材质贴反光膜LED：DC12V 漫反射灯条，灯条间距120mm | 平米 | 3.50  |
| 装饰霓虹灯 | 钢架焊接铁网固定多颜色软霓虹灯管造型背衬实厚8mm透明亚克力,含铁网背景板以及收边 | 套 | 2.00  |
| 柜体LOGO | 红色透明膜UV，粘贴后不可出现明前的污渍和气泡，表面平整，LOGO尺寸：1057\*650，按150\*1.057=159，以最长边1.057米计算 | 项 | 1.00  |
| 其他 | 物料 | 风扇 | 日本SK无叶风扇家用壁挂式风扇摇头空气循环无扇叶电风扇低噪壁扇 | 个 | 2.00  |
| 门店手机 | 智能手机(华为荣耀5G)内存与容量：8G+256G 颜色：黑色 | 个 | 1.00  |
| 蓝牙音箱 | 功能: 蓝牙连接 通话功能 闹钟 颜色: 白色电池容量：400mAh音响尺寸不得大于：长：90mm，宽：45mm，厚度：50mm，充电口在背后靠下 | 个 | 1.00  |
| 保险柜 | 定制保险柜，用于重要物品储存 | 个 | 1.00  |
| 脚踏垃圾桶 | 材质：塑料 开盖方式：脚踏式 形状：方形 容量：8.1-12L | 个 | 1.00  |
| 60L垃圾桶 | 形状：长方形 颜色：灰色容量：60L尺寸：45x31.5x59mm备注：无盖 | 套 | 2.00  |
| 验钞笔 | 材质：铝合金是否可充电：不可充电电池型号：5号电池光源类型：LED用途：荧光剂检测，玉石鉴定 365nm紫外线紫光验钞灯 | 个  | 1.00  |
| 定制奖品 | 定制乐小星公仔毛绒玩具 | 主体尺寸:高30cm主体材质:水晶绒标签材质：异形铜版纸+覆膜标签尺寸：8cm | 个  | ≥20 |
| 定制飞盘 | 材质：塑料尺寸：直径18cm定制图案 | 个 | ≥20 |