**二、具体维修内容及材料要求**

（一）改造内容:外墙原有石材立面进行拆除；砂浆找平；刷界面剂一遍，刷胶挂网；铺装30、50、100厚岩棉板，水包沙底漆一遍，中涂一遍，外墙饰面二遍，详见设计图纸

（二）主要材料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要材料名称** | **规格** | **推荐品牌** |
| 1 | 岩棉板 | 详见设计图纸 | 符合国家标准 |
| 2 | 普通外墙防水涂料 | 20kg/桶 | 立邦、鑫恒山、三棵树 |
| 3 | 封闭底漆 | 20kg/桶 | 立邦、鑫恒山、三棵树 |
| 4 | 苯板粘接胶 | 每吨含胶量40gk分散乳胶粉 | 鑫添洋、仙桥、鑫恒山 |
| 5 | 界面剂 | 20kg/桶 | 美巢、生态、立邦 |
| 6 | 腻子 | 吨 | 立邦、创奇、多乐士 |
| 7 | 标准网格布 | 网眼尺寸：4x4mm 克重：130g/㎡以上 | 锦山、光宇、西尔斯 |
| 8 | 塑料胀钉 | 钉芯6.0cm | 锦山、光宇、西尔斯 |