一、样品要求

1. 样品：标记#的产品需按技术参数要求提供样品，供应商须清晰标明包号、样品名称，例如：包2司法警察警服（长袖内穿衬衣）、包2司法警察警服（光面毛皮鞋）等，因样品标记不清导致的失分由供应商自行承担。
2. 技术参数

|  |
| --- |
| **司法警察警服明细表（全套警服）** |
| 序号 | 服装名称 | 数量 | 公安部标准 | 技术参数（以下标准如有更新，以最新标准为准） |
| 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | #长袖内穿衬衣 | 1821 | 110 | 200310 | 面料成分含量：40%棉，48%聚酯纤维，12%莱赛尔（浅蓝色或白色）；纱支：100S/2\*100S/2；织物组织：斜纹；单位面积质量（g/㎡）：150-160；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA254-2022。 |
| 2 | 小帽徽 | 607 | 4.3 | 2610.1 | 执行GA270-2009标准。 |
| 3 | 大帽徽 | 1214 | 5.6 | 6798.4 | 执行GA270-2009标准。 |
| 4 | 领带夹 | 1214 | 5 | 6070 | 执行GA283-2001标准。 |
| 5 | 白色针织手套 | 607 | 6.2 | 3763.4 | 聚酯纤维低弹布，按QB/T1617-92氨纶手套标准执行。 |
| 6 | 丝织警号 | 2663 | 1.9 | 5059.7 | 执行GA675-2007标准。 |
| 7 | 领带 | 1214 | 21 | 25494 | 执行GA282-2009标准。 |
| 8 | 皮手套 | 607 | 79 | 47953 | 按QB/T2288-2004标准执行，一级绵羊皮。 |
| 9 | 套式肩章 | 607 | 5.5 | 3338.5 | 公安部2012款肩章技术标准（生产检验稿）。 |
| 10 | 金属胸徽 | 1214 | 4.4 | 5341.6 | 执行GA272-2001标准。 |
| 11 | 硬式肩章 | 1214 | 14.05 | 17056.7 | 公安部2012款肩章技术标准（生产检验稿）。 |
| 12 | 丝织胸徽 | 3035 | 2.2 | 6677 | 执行GA674-2007标准。 |
| 13 | 金属警号 | 1214 | 5.7 | 6919.8 | 执行GA276-2001标准。 |
| 14 | 外腰带 | 607 | 45 | 27315 | 执行GA291-2001标准。 |
| 15 | 内腰带 | 607 | 45 | 27315 | 执行GA290-2001标准。 |
| 16 | 领花 | 1821 | 4.4 | 8012.4 | 执行GA277-2001标准。 |
| 17 | 软式肩章 | 1214 | 7.8 | 9469.2 | 执行GA287-2017标准。 |
| 18 | #光面毛皮鞋 | 235 | 400 | 94000 | 鞋面：头层黑色牛皮； 鞋底：橡胶外底；保暖絮片：厚度 8.0±0.5mm,单位质量530 g/㎡±20 g/㎡，0.08D超细纤维和6D中空三维纤维复合，克罗值大于1.5；其他质量符合GA311-2010、GA312-2010标准；须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 19 | #光面单皮鞋 | 607 | 276 | 167532 | 鞋面：头层牛皮黑色； 鞋底：橡胶外底；其他质量符合GA309-2010、GA310-2010标准；须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 20 | (作训鞋）警用胶鞋 | 607 | 47 | 28529 | 执行GA316-2001标准。 |
| 21 | 中筒雨靴 | 235 | 67 | 15745 | 执行GA315-2001标准。 |
| 22 | 女凉帽 | 0 | 47 | 0 | 执行GA673-2010标准。 |
| 23 | 女卷沿帽 | 0 | 52 | 0 | 执行GA319-2010标准。 |
| 24 | 大檐凉帽 | 235 | 47 | 11045 | 执行GA321-2010标准。 |
| 25 | 大檐帽 | 607 | 52 | 31564 | 执行GA317-2010标准。 |
| 26 | 警便帽 | 607 | 27 | 16389 | 执行GA322-2010标准。 |
| 27 | 布面直毛皮帽 | 607 | 116 | 70412 | 执行GA318-2010标准。 |
| 28 | 夏季执勤服 | 1214 | 123 | 149322 | 面料成分含量：聚酯纤维70%（含导电纤维0.5%），棉20%，大麻10%；织物组织：平纹；单位面积质量（g/㎡）：150-160；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA568-2022。 |
| 29 | 冬季作训服 | 607 | 205 | 124435 | 面料成分含量：（18tex\*2）\*36tex，聚酯纤维65%，棉35%，密度：433\*181根/10cm；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA466-2009。 |
| 30 | 雨衣 | 607 | 216 | 131112 | 执行GA392-2009标准。 |
| 31 | 夏季作训服 | 607 | 187 | 113509 | 面料成分含量：（13tex\*2）\*28tex，聚酯纤维65%，棉35%，密度：433\*208根/10cm；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA466-2009。 |
| 32 | 女裙 | 0 | 126 | 0 | 面料成分含量：羊毛50%，聚酯纤维50%（含导电纤维0.5%），Nm110/2\*Nm60,质量153g/cm²；织物组织：素花呢；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA257-2009。 |
| 33 | 单裤 | 1214 | 137 | 166318 | 面料成分含量：羊毛50%，聚酯纤维50%（含导电纤维0.5%），Nm110/2\*Nm60,质量153g/cm²；织物组织：素花呢；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA258-2009。 |
| 34 | #冬季执勤服 | 607 | 545 | 330815 | 面料成分含量：羊毛70%，聚酯纤维26%（含导电纤维0.5%），Nm80/2\*Nm80/2,氨纶4%；织物组织：缎背哔叽；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；领子：平剪绒，绒毛高10mm，克重：680g/㎡；内胆填充物：纤维絮片，100%聚酯纤维；重量200g/㎡；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA565-2009、GA567-2009。 |
| 35 | #冬常服 | 842 | 528 | 444576 | 面料成分含量：羊毛70%，聚酯纤维26%（含导电纤维0.5%），经纬纱Nm80/2,氨纶4%；织物组织：缎背哔叽；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA261-2009、GA262-2009。 |
| 36 | #春秋执勤服 | 607 | 400 | 242800 | 面料成分含量：羊毛70%，聚酯纤维26%（含导电纤维0.5%），Nm80/2\*Nm80/2,氨纶4%；织物组织：单面哔叽；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA563-2009、GA567-2009。 |
| 37 | #春秋常服 | 842 | 478 | 402476 | 面料成分含量：羊毛70%，聚酯纤维26%（含导电纤维0.5%），经纬纱Nm80/2,氨纶4%；织物组织：单面哔叽；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA261-2009、GA262-2009。 |
| 38 | #多功能服 | 607 | 526 | 319282 | 面料成分含量：100D/72f\*150D/144f，热熔聚氨酯膜复合；织物组织：复合布；甲醛含量（mg/kg）：≤300；PH值：4.0-9；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；内胆填充物：纤维絮片，100%聚酯纤维；身≥300g/㎡，袖子≥200g/㎡。以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA260-2009。 |
| 39 | 长袖制式衬衣 | 1214 | 128 | 155392 | 面料成分含量：经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺,纤维含量:经纱涤100%，纬纱涤80%,棉20%；织物组织：斜纹单位面积质量（g/㎡）：150-160；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA255-2022。 |
| 共计 | 3424756.8 |  |

|  |
| --- |
| **司法警察警服明细表（警礼服男）** |
| 序号 | 服装名称 | 数量 | 公安部标准 | 技术参数（以下标准如有更新，以最新标准为准） |
| 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | #警礼服 | 218 | 785 | 171130 | 警礼服1套面料成分含量：羊毛60%，山羊绒10%，聚酯纤维20%，弹性聚酯纤维10%（含导电纤维0.5%）；经纱10.0tex×2，纬纱10.0tex×2；织物组织：贡呢；单位面积质量（g/㎡）：235g/㎡；甲醛含量（mg/kg）：≤200；PH值：4.0-8.5；染色牢度（单位：级）：以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》警服 男礼服（试行稿）。 |
| 2 | #白衬衣 | 218 | 110 | 23980 | 面料成分含量：40%棉，48%聚酯纤维，12%莱赛尔（浅蓝色或白色）；纱支：100S/2\*100S/2；织物组织：斜纹；单位面积质量（g/㎡）：150-160；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA254-2022。 |
| 3 | #礼服皮鞋 | 218 | 276 | 60168 | 鞋面：头层牛皮黑色；鞋底：橡胶外底；其他质量符合《中华人民共和国公共安全行业标准》（警鞋 礼服男皮鞋）；须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 4 | 礼服大檐帽 | 218 | 121 | 26378 | 按照公安部《礼服大檐帽》（送审稿）技术标准执行 |
| 5 | 礼服领带 | 218 | 21 | 4578 | 执行《警用服饰 礼服领带》（试行稿）标准。 |
| 6 | 绶带 | 218 | 127 | 27686 | 执行《警用服饰 绶带》（试行稿）标准。 |
| 7 | 从警章 | 218 | 22 | 4796 | 执行《警用服饰 从警章》（试行稿）标准。 |
| 8 | 姓名牌 | 218 | 10 | 2180 | 执行《警用服饰 姓名牌》（试行稿）标准。 |
| 9 | 礼服领花 | 218 | 6 | 1308 | 执行《警用服饰 礼服领花》（试行稿）标准。 |
| 10 | 礼服大帽徽 | 218 | 15 | 3270 | 执行《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）标准。 |
| 11 | 礼服胸徽 | 218 | 8.5 | 1853 | 执行《警用服饰 礼服胸徽》（试行稿）标准。 |
| 12 | 礼服肩章 | 218 | 15 | 3270 | 执行公安部《警用服饰礼服肩章》（试行稿）标准。 |
| 13 | 礼服国旗臂章 | 218 | 1.65 | 359.7 | 按照公安部《警礼服 国旗臂章》（试行稿）技术标准执行 |
| 14 | 礼服警察臂章 | 218 | 3.55 | 773.9 | 按照公安部《警用服饰 礼服臂章》（试行稿）技术标准执行 |
| 共计 | 331730.6 |  |

|  |
| --- |
| **司法警察警服明细表（警礼服女）** |
| 序号 | 服装名称 | 数量 | 公安部标准 | 技术参数（以下标准如有更新，以最新标准为准） |
| 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | #警礼服 | 119 | 785 | 93415 | 警礼服1套面料成分含量：羊毛60%，山羊绒10%，聚酯纤维20%，弹性聚酯纤维10%（含导电纤维0.5%）；经纱10.0tex×2，纬纱10.0tex×2；织物组织：贡呢；单位面积质量（g/㎡）：235g/㎡；甲醛含量（mg/kg）：≤200；PH值：4.0-8.5；染色牢度（单位：级）：以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》警服 女礼服（试行稿）。 |
| 2 | #白衬衣 | 119 | 110 | 13090 | 面料成分含量：40%棉，48%聚酯纤维，12%莱赛尔（浅蓝色或白色）；纱支：100S/2\*100S/2；织物组织：斜纹；单位面积质量（g/㎡）：150-160；甲醛含量（mg/kg）：≤75；PH值：4.0-8.5；染色牢度（耐干摩擦）：≥4级；以上内在质量，须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告；外观及缝制工艺必须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA254-2022。 |
| 3 | #礼服皮鞋 | 119 | 276 | 32844 | 鞋面：头层牛皮黑色；鞋底：橡胶外底；其他质量符合《中华人民共和国公共安全行业标准》（警鞋 礼服女皮鞋）须提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 4 | 礼服卷檐帽 | 119 | 116 | 13804 | 按照公安部部颁标准执行。 |
| 5 | 礼服领带 | 119 | 21 | 2499 | 执行《警用服饰 礼服领带》（试行稿）标准。 |
| 6 | 绶带 | 119 | 127 | 15113 | 执行《警用服饰 绶带》（试行稿）标准。 |
| 7 | 从警章 | 119 | 22 | 2618 | 执行《警用服饰 从警章》（试行稿）标准。 |
| 8 | 姓名牌 | 119 | 10 | 1190 | 执行《警用服饰 姓名牌》（试行稿）标准。 |
| 9 | 礼服领花 | 119 | 6 | 714 | 执行《警用服饰 礼服领花》（试行稿）标准。 |
| 10 | 礼服小帽徽 | 119 | 9.5 | 1130.5 | 执行《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）标准。 |
| 11 | 礼服胸徽 | 119 | 8.5 | 1011.5 | 执行《警用服饰 礼服胸徽》（试行稿）标准。 |
| 12 | 礼服肩章 | 119 | 15 | 1785 | 执行公安部《警用服饰礼服肩章》（试行稿）标准。 |
| 13 | 礼服国旗臂章 | 119 | 1.65 | 196.35 | 按照公安部《警礼服 国旗臂章》（试行稿）技术标准执行 |
| 14 | 礼服警察臂章 | 119 | 3.55 | 422.45 | 按照公安部《警用服饰 礼服臂章》（试行稿）技术标准执行 |
| 共计 | 179832.8 |  |