**手术室监护仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计要求 | 1.模块化、插件式，主机集成不少于4个模块插槽。 |  |
|  | 参数要求 | 1.监护仪要求六参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，同时需要支持升级Nellcor血氧。 |  |
|  | 2.监护仪标配双有创IBP监测功能。 |  |
|  | 3.监护仪标配BIS模块。 |  |
|  | 显示要求 | 1.监护仪屏幕尺寸≥12英寸彩色显示屏。 |  |
|  | 2.监护仪支持同屏显示≥11道波形。 |  |
|  | 3.至少支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式。 |  |
|  | 性能特点要求 | 1.监护仪支持房颤心律失常分析功能，支持不少于16种实时心律失常分析。 |  |
|  | 2.监护仪在诊断模式下，支持不低于90dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于100dB的共模抑制比。 |  |
|  | 3.监护仪支持高通滤波。 |  |
|  | 4.监护仪的无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。 |  |
|  | 5.支持数据传输加密功能。 |  |
|  | 6.监护仪设计使用年限≥8年；需要提供证明资料。 |  |
|  | 售后服务要求 | 1.整机五年质保，机器出现故障应在2小时内响应，6小时内到达现场，小故障12小时内解决，大故障24小时内解决，如无法解决需提供备用机。 |  |
|  | 2.配备至少5套导联线及血氧夹。 |  |
|  | 3.配备ICU用气体模块。 |  |
|  | 4.提供相应的稳压电源保护装置。 |  |

17