规格：床1200mm\*2000mm\*1000mm 床垫2000\*1200\*200mm

1. 基材：采用优质实木多层板，表面平整度高，稳定性好，使用不变形，纹理清晰自然，色泽一致。经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于12%的含水率； 2、油漆：采用优质品牌环保聚酯漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着力强，涂膜强韧。产品表面耐磨性好，颜色效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；

3、优质五金配件：连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；

4、外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。

5、床垫：受力均匀结实耐用，应无异味、无破损、清洁无污染，应无明显色差。舒适层选用密度≧2.6kg/m³海绵，厚度为3cm，芯材选用3E摩维棕，≧1500g/㎡.cm厚度为60mm.边带选用高档优质边带，铺面、边面缝纫：单处浮线长度≦15mm，浮线累计长度≦50mm。应无断线。跳单针≦10处。跳双针≦5处。不应跳3针以上。缝边应顺直，四角圆弧均匀对称，露毛边累计长度应≦20mm，应无断线。内置智能睡眠检测系统，可通过手机全面检测心率、呼吸率、离床、睡眠时长、睡眠深浅、量化睡眠情况，提供睡眠建议，蓝牙连接方式，支持IOS和Android手机连接。