针式打印机

1.打印方式：点阵击打式；

2.打印方向：双向逻辑查寻；

3.打印列数：不低于82列(10CPI)；

4.打印速度：中文≥281字/秒 英文≥ 375字/秒；

5.控制代码：star/PK、ESC/ P-K仿真、 OKI仿真、AR仿真；

6.支持特性：中文 GB18030汉字编码字符集英文标准ASCII字符集、斜体、PC437、PC850等15种国际字符表；

7.支持其它：中文宋体； 英文， Draft、Roman、 Sans Serif OCR-A、OCR-B等；EAN-13 39码、128码等；

8.纸张操作：宽度55mm-299mm、厚度0.04-1.2 mm

9.纸张类型：单页纸、连续纸、拷贝纸、信封、明信片、不干胶标签、名片；

10.送纸方式：支持前进前出、前进后出、后进前出；

11.拷贝能力：不低于7份；

12.接口特征：并行接口、USB接口；

13.缓 存：不低于128K字节；

14.可靠性：MTBF不低于 30000小时；

15.打印头寿命：不低于4亿次击打/针；

16.环境条件：工作环境温度:5~35℃，湿度:20%~80%RH；

17.电气性能：电压额定220VAC，浮动范围165~264VAC；

18.尺寸重量：不大于宽x深x高 390x193x186 mm；重量不大于5.0kg；

19..认证标准：CCC中国强制认证 EMC:GB9254；中国节能产品认证标准；中国环境标志认证；

20.适用系统：适应操作系统windows9x、2000、XP，WIN7、8、10，Unix，Linux等；

21.特殊功能：自动定位、偏斜检测、多级压缩、断针补偿、小卡片打印、智能升级等 22.三年质保，需提供产品节能证书。