**室内环境污染物检测：**

1.需求与参数：

检测项目与标准参照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）执行，出具检测报告。其中：老训练馆3个房间，9个点；新训练馆3个房间，6个点；比赛馆3个房间，11个点。检测项目：氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。完成本项目本次室内环境污染物检测，并在完成全部工作后，出具检测报告。

2.执行标准：

1)木质复合板材污染物释放特性参数检测方法 JC/T 2626-2021

2)住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018

3)室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB

18580-2017

4)建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020

5)水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T

23993-2009

6)建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014

7)胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020

8)建筑环境通用规范 GB 55016-2021

9)民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020

10)室内空气质量标准 GB/T 18883-2022