5.全路段基本无缺株,缺株植物不超过该路段总植株的3%,

无板结和缺水肥现象。每年浇水不少于3次

>

4.及时松土、除草、施肥、浇水,做到树穴位主壤无超高上

剪不少于1次。

叉枝、下垂枝、伤残枝、病虫害枝,保持树冠完整美观。每年修

3.每年定期进行修剪整型,定时清除干枯枝、过密枝、交

时伐除枯死树,每年伐除枯死树不少于1次

害率控制在15%以下,基本无药害,树体基本干净,无积尘,适

2.树木生长较好、叶色正常,树木无严重病虫害症状,病虫

车道树木定干高度在3.5m-5m,人行道树木定干高度不低于2.8m

1乔木主干直立,倾斜数不超过该路段植株总数的5%,行

树木

科学管理

病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施,基本实施

5.根据绿地不同建设时间,能制定灌溉、排涝、修剪、防治

与高度基本一致,具有较好的整体观赏效果

4.同一段行道树、灌木及分车带树木,其品质、株距、树型

太

3.园林植物生长正常,新建绿地各种植物四年内达到正常形

2.绿化养护技术措施基本完善,裸露土地不明显

个季节的变化。

1.绿地植物配置基本合理、树木搭配、植物色相相应涵盖

总体要求

园林绿化三级养护管理质量标准

附件1

1.草地平整青绿,地被植物生长健壮,水分充足,无病虫害

五、草坪和地被植物

6.时令花卉应及时换种,保持花色鲜艳

5.花钵、花坛(池)等基本完好,无破损。

12次

无板结和缺水肥现象。每年施肥不少于1次,每年浇水不少也

4.适时进行松土、施肥、浇水,做到土壤疏松,无超高土、

3.及时防治病虫害,做到无明显病虫害。

花坛(池)清洁,基本无杂物,无残花败叶。10m2内不得有杂草

2.定期及时修剪除杂,做到造型美观,线条起伏流畅优美

层次分明,色彩鲜艳,基本无缺株断空

1.花卉生长良好,叶色正常,配置合理,图案美观、清澈,

四、花卉

次

无板结和缺水肥现象。每年施肥不少于1次,每年浇水不少也5

4.适时进行松土、施肥、浇水,做到土壤疏松,无超高土、

3.及时防治病虫害,保持全路段绿篱无明显病虫害

修剪不少于5次

2.绿篱每年定期进行修剪,做到造型美观、线条流畅。每年

1.保持绿篱完整无缺空,植株生长较好,叶色正常

绿篱

8.花灌木开花正常。花后修剪残花败叶及时。

7.乔木主干每年至少1次,涂白高度在地面向上1.2m

6.树木防护设施稳固、完整,树上无钉挂物、悬挂物

补植树木应保持与原品种规格基本一致

1.每年修剪8次

九、规划绿地管理

时进行修复。

2.绿地围栏设施遇有损坏时,应按照原材质、形状、样式及

15天清洗一次。

1.绿地内园林设施完好、整洁、美观,每年油饰次,每

八、园林设施设备管理

4.冬季绿地基本无残冰残雪,树上基本无明显缠绕物

3.乔灌木基本无缺株,乔灌木林下绿地无需植被覆盖

响树木生长和养护管理的现象

行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影

2.绿地完整,无堆物、堆料、搭棚,树干无钉栓刻划现象

时清理运走。

1.绿地内无枯死树、无堆积物、无明显垃圾,修剪枝当天及

七、绿地管理

2.开花的攀缘植物能适时开花

设置网架等技术措施,视攀缘植物生长习性,覆盖率不低于85%

1.垂直绿化应该根据不同植物的攀缘特点,采取相应的牵引、

六、攀缘植物

6.冬季无残冰残雪堆放

5.草坪及地被植物整齐一致,覆盖率80%以上。

4.每年适时施肥、浇水。每年不少也4次

3.纯种草地和地被植物纯度达到90%以上。

类保持相应高度,每年修剪8次。

2.适时修剪,草坪高度在10cm-12cm,地被植物根据植物种