**详细技术要求**

 **一、轮胎式装载机主要技术性能参数（一辆）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 特征 | 标配 |
| 额定斗容量 m3 | ≥1.2 |
| 额定载重量 ㎏ | ≥1700 |
| 工作质量 ㎏ | ≥6400 |
| 卸载高度 mm | ≥3480 |
| 卸载距离 mm | ≥670 |
| 轴距 mm | ≥2650 |
| 轮距 mm | ≥1640 |
| 整机长度 mm | ≥6800 |
| 整机高度 mm | ≥3110 |
| 铲斗宽度 mm | ≥2170 |
| 最大掘起力 kN | ≥50 |
| 最大牵引力 kN | ≥50 |
| 外侧轮胎中心（转弯半径） ㎜ | ≥4950 |
| 动臂提升时间s | ≤6.3 |
| 三项和时间s | ≤11 |
| 发动机 | 功率kW | ≥65 |
| 轮胎型号 | 16/70-24 |
| 行驶速度km/h | 前进 | 一档0～10 二档0～28 |
| 后退 | 一档0～10 二档0～28 |

 **二、吸污车主要技术性能参数（一辆）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸（mm） | ≤5995\*2000\*2500 |
| 总质量(kg) | ≥7360 |
| 额定载质量(kg) | ≥3530 |
| ★整备质量(kg) | ≥3700 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷（kg） | 2640/4720 |
| 接近/离去角（°） | 27.7/14 |
| ABS防抱死系统 | 有 |
| 额定载客 | 2 |
| ★轴距(mm) | ≤2700 |
| 排放标准 | 国六 |
| ★功率(Kw) | ≥81 |
| 轮胎数量 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 最高车速（km/h） | ≥110 |
| ★罐体容积（m³） | ≥4.6 |
| 罐体尺寸（mm） | ≥3500\*1640\*1200 |
| 连接方式 | 采用焊接连接 |
| 后补防护断面尺寸（mm） | ≥120\*50 |
| 后补防护离地高度（mm） | ≥440 |