采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 小岭街石发村天问山中药材加工设备采购项目 | 蒸汽加热热回流常压提取浓缩机组（含挥发油） | 1 | 500L能实现提取，溶剂回收、挥发油分离功能。与药物接触处均采用304不锈钢制成,加热夹层经压力容器检验部门严格检测。设备组成：提取罐、除沫器、列管冷凝器、盘管冷却器、油水分离器、双联过滤器、单效外循环真空浓缩器、刮板视灯、压力表、温度计、安全阀和连接管道等。 |  |
| 2 | 冷冻干燥设备（含冷却水塔） | 1 | 最大捕冰力50kg，控制方式：微机处理，冻干箱内部（SUS304）抛光度：Ra≤0.5μm，温度范围：-50℃ to+ 80℃，板层面积：5m2,冷凝器极限温度≤-75℃，制冷速度(空载)≤30min，板层制冷速度(空载)≤60 min |  |
| 3 | 喷雾干燥设备LPG-5 | 1 | 设计进风温度180-280℃（可设定、可调）；水分蒸发能力5kg/h;热能资源：0.75x104Kcal/h（方式：蒸汽加热为主，电加热补充）；除尘方式：一级旋风下料；锥部采用电锤清灰； |  |
| 4 | 往复式切片机 | 1 |  |  |
| 5 | 循环干燥箱 | 1 | 产量：240kg/次，风机功率：2×0.45KW，电热功率：21KW，温度范围：50-120℃，台车：4台，烘盘：96只（460×640×45mm），电源：3+N380V/50Hz，重量：1200kg，外形尺寸：2320×2200×2250mm |  |
| 6 | 袋包包装机 | 1 | 机箱材质：304不锈钢，纸袋宽度：50-120mm，整机重量：350Kg,纸袋长度：60-180mm，外形尺寸：650×700×1700mm，封口方式：背封（可定制三边封、四边封），包装材料：铝箔膜、无纺布、过滤纸、复合膜等等 |  |