对讲机参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 电池电压 | 4.2V-4.5V |
| 电池容量 | ≥8000mA |
| 工作频段 | 4G全网通（2G/4G）CDMA2000 1X/EVDO/LTE FDD |
| 外型尺寸 | 115\*55\*35mm（±5mm） |
| 整机重量 | 145g（±5g）(含电池) |
| 工作温度范围 | -10至+55度 |
| 存储温度范围 | -20至+75度 |
| 发射功率 | 23dBm ~ 30dBm@-104dBm |
| 接收灵敏度 | -106dBm |
| 待机电流 | ≤50mA |
| 音频输出功率 | 2W@10%失真 |
| 充电方式 | USB Type C USB直充 |
| 天线 | 内置FPC天线 |
| 键盘 | 具备功能键 |
| 屏幕 | ≥1.70SPI彩屏 |
| 低电报警 | 具备低电量语音提示功能 |
| 双卡自动切换 | 具备卡1卡2自动切换功能，手动卡1、卡2快速切换功能 |
| PTT话权抢占 | 可设置呼叫优先权限 |
| 呼叫功能 | 满足单呼/群呼/ 好友呼/拨打电话 |
| GPS | 具备GPS定位 |
| 天气 | 具备天气预报功能 |
| 录音 | ≥20条录音回放 |

执法记录仪参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备外形、颜色、材质 | 设备结构：一体式；设备主体外表颜色要求：黑色；材质：高强度工程塑料。 |
| 外形尺寸 | (长×宽×高)75×55×25mm（±5mm） |
| 设备重量 | 重量110g（±10g）；  |
| 显示屏 | ≥2.0寸高清显示屏 |
| 镜头角度 | ≥170° |
| 视频分辨率 | 2160P 1296P 1080P 720P 480P 320P AVI格式  |
| 电池 | 高容高压电池，连续工作时长≥9小时 |
| 照片分辨率 | 满足36M，21M, 16M, 12M；保存格式为JPEG  |
| 红外夜视功能 | 内置≥6颗大功率红外灯，开启夜视功能后可看清距离≥10米处的人体轮廓 |
| 最大记录间隔时间 | 设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应=0S； |
| 存储 | ≥8G-≥128G高速存储 |
| 断电自动保存 | 执法仪在电量耗尽前，可自动保存摄录文件； |
| 省电模式检验 | 具有关屏和休眠模式，关屏和休眠模式的时间可自由设定； |
| 抓拍功能 | 可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响拍摄； |
| 连拍 | 在取景预览模式下，按下照相键，应能选择连续拍摄 5 / 10张连拍，连拍速度≥2张/秒； |
| 移动侦测 | 开启移动侦测功能后，当有物体移动时，执法记录仪可自动进行录像功能。 |
| USB接口 | Mini USB接口；USB 2.0 |
| 软件升级 | 将升级包文件导入执法记录仪存储介质，开机后可选择升级执法记录仪软件版本 |
| 车载行车记录仪功能 | 支持车载支架，并实现打火开机自动录像实现车载行车记录仪取证、防碰瓷功能 |
| 背夹 | 可实现≥360度水平旋转和≥180度垂直旋转 |