**第一包：有机肥生产线**

**技术参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 铲车 | 1.30铲加长臂,国标。 | 1 | 台 |
| 2 | 固态肥抛撒机 | 1.结构型式：厢体式，容积≥16m³，载重量≥16吨，挂接型式：牵引式。2.作业方式：后抛，驱动形式：拖拉机后动力输出，抛撒装置型式：立式双螺旋撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度≥20米，抛撒时长≤8分钟/车。3.承重车桥数量≥2个，轮胎数量≥4个。 | 2 | 台 |
| 3 | 履带翻堆机 | 1.幅宽≥3.5米，堆高≥1.2米。2.≥160马力，转速≥2400，行走速度6-10米/分，处理能力≥1000立方米/小时，前进6档后退2档。3.加装喷淋 装置涡轮增压，转向形式原地180度调头。 | 2 | 台 |
| 4 | 粉土机 | 1.时处理量≥200吨。2.电机功率≥130Kw，转速≥880r/min，国标全铜电机。3.锤片材质合金钢材质，锤片数量≥60片。锤头材质锰钢材质，锤头数量≥20个。4.主轴形式为圆轴，材质为45#钢。 | 1 | 台 |
| 5 | 移动式粉土机 | 1.总装功率≥300kw，运转转速：≥950r/min。2.电机类型**：**国标全铜。3.机体材质Q235炭钢，厚度≥20mm。锤片材质**：**NM400耐磨钢，锤片规格≥270mm\*80mm | 1 | 台 |