定制组合家具,衣柜153套，高低柜153套，鞋柜153套，活动室柜4套，衣帽间（储藏室柜）12套，装修卫生间分水器柜84套，装修分水器三门柜24套，助浴床12个。

▲颜色以浅灰为主，基材选用E0级刨花板，板厚18-20mm；

材料经防虫、防腐环保处理，专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂；

具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、不褪色特性；

▲55h内甲醛释放量不得超过0.040mg/L，提供有效期内的第三方检测机构出具的质量检测报告；

▲柜门选用E0级密度板，板厚15mm-18mm，静曲强度≥12MPa，弯曲弹性模量≥3000MPa;内结合强度≥0.45MPa；

五金件具备良好的耐磨性、耐腐蚀性和稳定性，确保其使用寿命和美观度，安装牢固，不易松动。

1. 衣柜

长1600mm\*宽550mm\*高2000mm，允许误差±5mm，四门双对开组成 ，设有隔板，具有叠衣、挂衣、储物空间，配有2把暗锁（含钥匙），拉手为黑色或金色。

1. 高低柜

长1200mm\*宽750mm\*高500mm，允许误差±5mm，中设有隔板，上层储物，下层双抽屉设计。

长1550mm\*宽750mm\*高1000mm，允许误差±5mm，中间设置单层隔板。

3.鞋柜

长56mm\*宽40mm\*高1000mm，允许误差±5mm，中间设置隔板。

1. 活动室柜

长6100mm\*宽500mm\*高2400mm，允许误差±5mm，

长5000mm\*宽420mm\*高2400mm，允许误差±5mm。

长5000mm\*宽455mm\*高2400mm，允许误差±5mm。

长4550mm\*宽455mm\*高2400mm，允许误差±5mm。

1. 衣帽间（储藏室柜）

长7300mm\*宽540mm\*高2400mm，允许误差±5mm，

1. 装修卫生间分水器柜

长1000mm\*宽300mm\*高900mm，允许误差±5mm，

7.装修分水器三门柜

长1200mm\*宽300mm\*高1200mm，允许误差±5mm，设置三门，拉手为黑色或金色。

8.助浴床

尺寸：≥长1850mm\*宽700mm\*高600mm，产品承重：静态承重≥5000斤，呼吸孔：椭圆形，海绵材质：48号高密度海绵床，板材质：色建筑覆膜板，钢管材质：202不锈钢实厚≥0.8，皮革材质：加厚皮革，没有异味，不龟裂（颜色众多），呼吸孔尺寸：横向14公分/竖向16公分。