包2参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 台式电脑 | 1、安全应用：具有一键恢复及硬盘保护功能；2、主板CPU：不低于Inter B460芯片组；不低于因特尔酷睿 I7第十一代处理器3、内存：≥8G DDR4 2666(4\*2)；4、硬盘：≥1块1T3.5”HDD HDD最大容量2T，≥1块M.2 256G固态硬盘。5、显卡：集成显卡；6、光驱：无7、声卡：集成5.1声道声卡；8、网卡：集成千兆网卡；9、键鼠:原厂键鼠套装；10、主板接口I/O插槽:前置4口USB3.1，后置2口USB2.0，VGA+HDMI视频输出接口；25针并口 串口。丰富接口满足所需 机身配备丰富接口，包括USB，HDMI，RJ45以太网接口、音频输入输出和麦克风等接口，数据传输、视频输入、音频输出、演示接屏、网络连接一接即应更好连接 稳定兼顾 隐私保护 COM口设计可连接多种专用设备适用于超市收银、打印机/扫描仪、税控机、数控机床、工业机械等串口设备税控打印机 数控机床 收银机1个PCIe\*16,2个PCIe\*2；1个PCI M.2固态插口211、机箱功能及体积:13.6L机箱，纯黑机身采用简而有序的流线设计，尽显沉稳商务感，精巧体积，占用更少办公空间。机箱背部支持手拧螺钉拆卸设计，可轻松打开，功能扩展更方便、升级维护更简单12、显示器：≥23.8低蓝光液晶显示器，接入端口为VGA+DVI，分辨率：1920\*1080高清13、操作系统：正版Windows 1064bit简体中文版14、功能满足：效率澎湃于芯10代酷睿处理器，与上一代相比性能大幅提升激发高效生产力车轻松驾驭复杂大型软件高性能办公， 设计剪辑 游戏娱乐等多场景高负荷需求搭载B460企业级主板。税控办公拥有工业用9针串口，支持多类设备，配备多种类视频输出接口和丰富的USB接口，满足各种工作需求15、认证资质：国家信息安全管理体系认证；国家信息技术服务管理体系认证；产品可靠性检验证书（100W）；；16、售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，提供原长售后工程师门到桌安装验机服务，原厂400/800售后电话17、计算机行为管理（1）、计算机硬件资产管理：统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。（2）、支持USB管控功能，U盘只读，可设置被控端电脑插入的U盘均为只读；U盘白名单，管理者可以设定指定的U盘被允许使用。（3）、支持程序运行限制功能，可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。（4）、支持远程控制功能，实时查看远程电脑桌面，并可以远程控制电脑桌面操作。（5）、支持程序运行统计功能，可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。（6）、支持屏幕墙功能，可同时监控多台电脑屏幕。提供体现1-6项功能的截图并加盖公章18、安全管理软件1.支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定；2.支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化；3.支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理VPN产品联动，达到网关边界联动防御效果；4.对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发，需提供软件注册权；5.支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒；提供体现1-5项功能的截图并加盖公章 | 5700元 | 2套 | 11400元 |
| 2 | 笔记本电脑 | 1. CPU ：≥10代I7处理器2. 内存：≥8GB (1x4GB) 2400mhz DDR4 ，双卡槽，最高支持32GB;3. 硬盘：≥1TB 3.5”HDD+256G SSD 4. 显卡：≥2G显卡5. 光驱：外置DVD刻录光驱6. 网卡：千兆以太网卡, 出厂原生WI-FI和蓝牙模块；7. 操作系统：正版系统8. 显示器：≥14寸显示器9. 安全性：一键按键硬盘数据粉碎，彻底保护数据安全，为了提高安全性，在硬盘无法工作状态下可以进行此项操作。10. 认证：3C认证；节能认证；11. ★保修：三年整机保修，下一工作日上门，可在官网查询包括显示器在内的保修服务，或拨打官方400,800电话可查询。 | 4840元 | 15台 | 72600元 |
| 3 | 台式电脑 | 1、安全应用：具有一键恢复及硬盘保护功能；2、主板CPU：不低于Inter B460芯片组；不低于因特尔酷睿 I5第十一代处理器3、内存：≥8G DDR4 2666(4\*2)；4、硬盘：≥1块1T3.5”HDD HDD最大容量2T，≥1块M.2 256G固态硬盘。5、显卡：集成显卡；6、光驱：无7、声卡：集成5.1声道声卡；8、网卡：集成千兆网卡；9、键鼠:原厂键鼠套装；10、主板接口I/O插槽:前置4口USB3.1，后置2口USB2.0，VGA+HDMI视频输出接口；25针并口 串口。丰富接口满足所需 机身配备丰富接口，包括USB，HDMI，RJ45以太网接口、音频输入输出和麦克风等接口，数据传输、视频输入、音频输出、演示接屏、网络连接一接即应更好连接 稳定兼顾 隐私保护 COM口设计可连接多种专用设备适用于超市收银、打印机/扫描仪、税控机、数控机床、工业机械等串口设备税控打印机 数控机床 收银机1个PCIe\*16,2个PCIe\*2；1个PCI M.2固态插口211、机箱功能及体积:13.6L机箱，纯黑机身采用简而有序的流线设计，尽显沉稳商务感，精巧体积，占用更少办公空间。机箱背部支持手拧螺钉拆卸设计，可轻松打开，功能扩展更方便、升级维护更简单12、显示器：≥23.8低蓝光液晶显示器，接入端口为VGA+DVI，分辨率：1920\*1080高清13、操作系统：正版Windows 1064bit简体中文版14、功能满足：效率澎湃于芯10代酷睿处理器，与上一代相比性能大幅提升激发高效生产力车轻松驾驭复杂大型软件高性能办公， 设计剪辑 游戏娱乐等多场景高负荷需求搭载B460企业级主板。税控办公拥有工业用9针串口，支持多类设备，配备多种类视频输出接口和丰富的USB接口，满足各种工作需求15、认证资质：国家信息安全管理体系认证；国家信息技术服务管理体系认证；产品可靠性检验证书（100W）；16、售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，提供原长售后工程师门到桌安装验机服务，原厂400/800售后电话17、计算机行为管理（1）、计算机硬件资产管理：统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。（2）、支持USB管控功能，U盘只读，可设置被控端电脑插入的U盘均为只读；U盘白名单，管理者可以设定指定的U盘被允许使用。（3）、支持程序运行限制功能，可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。（4）、支持远程控制功能，实时查看远程电脑桌面，并可以远程控制电脑桌面操作。（5）、支持程序运行统计功能，可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。（6）、支持屏幕墙功能，可同时监控多台电脑屏幕。提供体现1-6项功能的截图并加盖公章18、安全管理软件1.支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定；2.支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化；3.支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理、VPN产品联动，达到网关边界联动防御效果；4.对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发，需提供软件注册权；5.支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒；提供体现1-5项功能的截图并加盖公章 | 4950元 | 30台 | 148500元 |
| 4 | 铝合金舞台架 | 1. 整体尺寸：铝合金舞台（插片式）：长14.76米×宽8.61米×高0.6-0.8米可调节。
2. 铝合金3步挂梯（红防滑板）折叠式
3. 铝合金舞台板1227×1227（红防滑板）P型铝材60\*33 红色防滑板18厚 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
4. 铝合金插片1116×400 主管50×2.0 梅花2孔 山尖料等 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
5. 铝合金立柱500 主管50×3.0 梅花5孔 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
6. 调节丝杆330 34镀锌管
 | 550元 | 127 | 69850元 |
| 5 | 舞台灯光架 | 1. 整体尺寸：灯光架搭建尺寸：长17米×宽10米×高5米
2. 铝合金桁架（目字方通）立柱400\*400横梁400\*600主管50\*3.0 副管30\*2.0 斜管25\*2.0 接口目字方通50\*25\*3.0 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
3. 600方套 512\*720mm 目字方通50\*25\*3.0 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
4. 400底座 800\*800mm 镀锌方管50\*70\*2.0 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
5. 400横担 595mm 8＃槽钢 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
6. 斜撑 1500mm 铝合金50管 长宽公差不超过±5.0mm。厚度公差不超过±1mm
7. 葫芦 2吨6米
8. 吊带 2吨3米
9. 本项目中标公示结束2日内签订合同，签订合同后5日内完成供货及安装调试
 | 38150元 | 1 | 38150元 |
| 6 | 笔记本电脑 | 1. CPU ：≥11代I7处理器2. 内存：≥16GB DDR4 ，最高支持32GB;3. 硬盘：≥M.2 512G SSD 4. 显卡：≥RTX3050 4G5. 网卡：千兆以太网卡, 出厂原生WI-FI和蓝牙模块；6. 操作系统：正版系统Window117. 显示器：≥14寸显示器8. 认证：3C认证；节能认证；9. ★保修：三年整机保修，下一工作日上门，可在官网查询包括显示器在内的保修服务，或拨打官方400,800电话可查询。 | 6950元 | 2 | 13900元 |
| 7 | 速印机 | 印刷方式 蜡板穿孔印刷制版方式 热敏数码制版印刷用纸种类 53-128g/m2★分辨率 300dpi（横向）\*360dpi（纵向）制版时间 45秒印刷面积 250mm\*350mm★印刷速度 60-130张/分钟（3档可调）★原稿类型 单页稿（35-128g/m2），标配原稿夹原稿尺寸 最大273mm\*393mm最小100mm\*148mm纸张尺寸 最大273mm\*393mm最小100mm\*148mm注：机器本体可过A3规格纸张纸盘接送纸容量 500张★印刷倍率 等倍率：100%定比缩放：70%、81%、86%、115%、122%、141%周边空白：94% 印刷位置调整 纵向方向：电动±10mm横向方向：手动±10mm上卸版方式 全自动上卸版原稿模式 文本、图像卸版方式 全自动卸版（卸版容量20版）★电脑打印 标配电脑接驳卡★电源 100-240V，50HZ，1.5-0.7A★给纸压力调整 标准3档：薄纸、标准、厚纸★制版浓度调整 3挡可调★特殊检测功能 版纸用完，油墨用完，卡纸其他功能 二合一功能、油墨检测、保密功能、试印功能、自动进稿、自动制版、自动印刷、分组编程印刷、制版/印刷数量计数、废版数量检测、具有厂家针对项目出具的唯一授权书和售后服务承诺书，针对产品宣传彩页、3C强制认证产品、生产企业质量管理体系ISO认证证书需求或性能参数描述栏“**★**”号标记的性能为投标产品必需满足项。 | 19900元 | 1 | 19900元 |
| 8 | LED显示屏 | （1）像素点参数1 灯体规格 546外型 2 物理像素点间距 PH=10mm（2）屏体技术参数模组尺寸（宽\*高\*厚） 320×160mm 模组分辨率(宽\*高) 32×16点显示密度（点/ M2 ) 10000点/㎡ 模组重量（Kg） 0.54kg显示亮度 ≥2000cd/m² 数据接口 通用接口HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒压驱动视角 水平视角≥110度，垂直视角≥55度最佳可视距离 10—100米 灰度等级 512级灰度显示颜色 红色 屏幕寿命 >10万小时盲点率 ≤3PPM工作电压 DC5V单个最大功耗 ≤20W/个 单个工作功耗 ≤10W/个模组单灯电流 ≤20mA1m²的最大功耗 350w/ m²1m²的平均功耗 180w/ m²系统工作环境温度 －20℃～60℃系统工作环境湿度 10%—90%RH6㎡，控制方式：WIFI+有线+异步通讯，质保2年。 | 11400元 | 1 | 11400元 |
| 9 | 办公软件 | 金山正版WPS办公软件 | 181 | 49 | 8869 |
| 合计金额 |  叁拾捌万伍仟柒佰元整（￥394569.00元） 元 |

|  |
| --- |
|  |