**尚志市一曼幼儿园办公设备、校园文化、人造草坪、EPDM颗粒、聚氨酯粘合剂预算及技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、一曼幼儿园校园文化** | **核心产品** |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数 |  |
| 1 | 钛金字牌匾 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 1、规格：牌匾（长\*宽） ≥ 4.5m\*1.5m 白钢板（长\*宽）≥2.5m\*0.3m2、材质：钛金字、门两侧白钢板 |  |
| 2 | 门洞文化长廊雕刻板 | 10 | 块 | 1500 | 15000 | 1、规格：展板尺寸≥2.4m\*1.2m2、材质：铝塑板，具有耐候及耐酸碱性，透光性达92%以上，抗冲击力强，绝缘性能优良，维护方便，易清洁 |  |
| 3 | 大门浮雕 | 1 | 套 | 7125 | 7125 | 1、规格：宽≥300\*240cm2、材质：铝塑板，具有耐候及耐酸碱性，透光性达92%以上，抗冲击力强，绝缘性能优良，维护方便，易清洁 |  |
| 4 | 园徽 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 1、规格：（长\*宽）≥5m\*1.2m2、材质：钛金 |  |
| 5 | 楼梯两侧造型墙 | 6 | 面墙 | 2000 | 12000 | 1、相框+雪弗板雕刻立体字 |  |
| 6 | 展板 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1、规格：进门口墙面宽≥220厘米高≥188厘米2、材质：铝塑板，具有耐候及耐酸碱性，透光性达92%以上，抗冲击力强，绝缘性能优良，维护方便，易清洁 |  |
| 7 | 班级门口宣传板 | 10 | 个 | 750 | 7500 | 1、规格：宽≥120高≥90厘米，一层2个，二层4个，三层4个2、铝塑板，具有耐候及耐酸碱性，透光性达92%以上，抗冲击力强，绝缘性能优良，维护方便，易清洁 |  |
| 8 | 墙面ABC造型板 | 78 | 平方米 | 175 | 13650 | 1、规格：长≥2米 宽≥1.7米 3面墙；长≥4.5米 宽≥1.7米 9面墙2、铝塑板，具有耐候及耐酸碱性，透光性达92%以上，抗冲击力强，绝缘性能优良，维护方便，易清洁 |  |
| 9 | 班牌 | 28 | 个 | 62.5 | 1750 | 1、规格：长\*宽≥20\*12cm |  |
| 小计 |  |  |  |  | 69025 |  |  |
| **二、办公设备** |  |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数 |  |
| 1 | 办公桌椅 | 2 | 套 | 3,000.00 | 6000.00 | 1、办公桌规格：≥1600W\*1550D\*750H（mm）2、颜色:银河科技木+金刚石+卡其色+铁灰布纹 3、材质：一级实木板材，饰面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸。4、办公椅规格：73\*64\*64cm5、2D升降翻转头枕，贴合颈椎和头部6、加厚网布，舒适高回弹7、自适应腰靠，贴合腰部8、55±5高密度定型海绵座包9、3.0厚原位锁定蝴蝶底盘，抗氧化，防生锈。 |  |
| 2 | 办公桌椅 | 6 | 套 | 2,000.00 | 12000.00 | 1、办公桌规格：≥140\*60\*75cm（配套办公椅）2、颜色：哑光白3、材质：E1级实木颗粒板，饰面采用优质三聚氰胺板4、办公椅规格：≥77\*66\*57cm5、背框采用PP+纤料，耐磨透气网布。靠背连接件为铝合金。6、座垫采用高密度纯棉海绵7、≥1.2mm厚喷涂椅架。 |  |
| 3 | 会议桌（长条桌） | 16 | 个 | 900.00 | 14400.00 | 1、规格：扇形拼接桌直径≥1600mm（6个）； 长方形拼接桌≥1400\*500\*750mm（10个）共计：16个2、台面板饰面采用优质三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是扇形或长方形，面板采用E1级环保板材。3、饰面采用优质三聚氰胺板，挡板厚度≥16mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。4、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成，前底脚长≥558.5mm，后底脚≥485mm，宽≥550mm，壁厚平均≥1.2mm ，牢固耐用，美观大方，抗变型。5、脚管前脚管采用≥30MM\*60MM蛋形钢管，后脚管采用≥25MM\*50MM蛋形钢管，采用防锈静电喷涂处理。6、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。7、书网采用优质12圆管 (厚度≥0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。台架须有旋钮式折叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接。 |  |
| 4 | 警卫室三人位沙发床（两用） | 1 | 套 | 2,600.00 | 2600.00 | 1、规格：展开：≥2200\*2000\*900mm；收起：≥2200\*550\*900mm2、颜色：耀黑3、材质：木质框架，人造皮革 |  |
| 5 | 文件柜 | 12 | 个 | 1,500.00 | 18000.00 | 1、规格：≥900\*400\*1850mm2、材质：全钢柜体，加厚隔板坚固耐用3、结构：2门白玻加底部2门金属柜门 |  |
| 6 | 教师书柜（四门） | 2 | 套 | 2,200.00 | 4400.00 | 1、规格：≥1600\*500\*1850mm2、材质：E1级实木颗粒板，饰面采用优质三聚氰胺板，挡板厚度≥16mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。3、结构：共八门，上层四门其中二门卫玻璃门，下层四门 |  |
| 7 | 幼儿书柜 | 10 | 个 | 600.00 | 6000.00 | 1、规格：≥900\*300\*800mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件≥264\*32\*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。 |  |
| 8 | 水杯毛巾架 | 4 | 个 | 1000.00 | 4000.00 | 1、规格：≥1200\*240\*1100mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件≥264\*32\*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。 |  |
| 9 | 涂鸦墙（玻璃材质） | 4 | 面 | 700.00 | 2800.00 | 1、规格：≥1200\*20002、要求：钢化玻璃外敷纳米疏油层，易写易擦不留痕，后附可吸附金属层，可粘贴磁扣与磁性板擦 |  |
| 10 | 墙面折叠衣架及衣挂 | 4 | 个 | 400.00 | 1600.00 | 1、规格：高\*长≥41.5cm\*150cm2、要求：可折叠收纳，加厚地板，称重200斤以上 |  |
| 11 | 移动黑板 | 4 | 个 | 300.00 | 1200.00 | 1、规格：≥1000\*1500mm2、要求：白板易擦不留痕，带吸附金属层；金属支架可伸缩，支架双杠设计安全稳定，带四个万向轮方便移动。 |  |
| 12 | 值班室小床 | 1 | 张 | 1200.00 | 1200.00 | 1、规格：≥1000×2000mm2、要求：弧形床头，金属床架，床架厚度1.0以上，配椰棕床垫 |  |
| 13 | 报警器 | 1 | 个 | 600.00 | 600.00 | 1、规格：≥403\*183mm2、要求：大功率45W喇叭，可自定义语音，音量音调可调节，带防水功能可户外使用 |  |
| 14 | 强光手电 | 2 | 个 | 120.00 | 240.00 | 1、规格：≥168\*49\*31mm2、重量：≥229g3、灯芯：≥36w4、续航：≥3小时 |  |
| 15 | 橡皮警棍 | 2 | 个 | 110.00 | 220.00 | 1、规格：长度≥58cm2、一体式防爆警棍，圆形棍头设计，手柄防滑 |  |
| 16 | 长形钢叉 | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 | 1、材质：优质不锈钢2、长度：收缩≥134cm 伸展≥206cm3、重量：≥1.2KG4、壁厚：≥1.0mm5、伸缩方式：卡扣 |  |
| 17 | 防爆帽 | 2 | 个 | 120.00 | 240.00 | 1、规格：≥20\*28\*24cm2、材质：PC工程塑料 |  |
| 18 | 防刺背心 | 2 | 个 | 280.00 | 560.00 | 1、防刺材料：猛钢铆接加淬火工艺2、产品重量：≥2.2KG3、要求：多段卡扣，可适用头型，橡胶下巴托设计，减缓下额冲击 |  |
| 19 | 防割手套 | 2 | 双 | 130.00 | 260.00 | 1、结构：钢丝2、材质：316钢丝3、长度：22-24CM |  |
| 20 | 对讲机 | 4 | 个 | 120.00 | 480.00 | 1、双重加密不串频2、功率≤5W3、距离范围1-6公里，4、待机7天以上，可USB充电 |  |
| 21 | 消防器材柜 | 2 | 个 | 830.00 | 1660.00 | 1、规格：≥1600\*390\*1200mm2、要求：≥0.8加厚钢板耐高温不变形，柜门采用钢化玻璃，加厚钢隔板，可调节卡扣 |  |
| 22 | 灭火器 | 120 | 个 | 90.00 | 10800.00 | 1、4KG干粉灭火器 |  |
| 23 | 防爆装备器材柜 | 1 | 个 | 1000.00 | 1000.00 | 1、规格：≥1800\*1600\*4002、要求：柜体冷轧板≥0.6厚，重量≥50KG，组装简单，可放置≥2套安保器材 |  |
| 24 | 药品器材柜 | 2 | 个 | 970.00 | 1940.00 | 1、规格：≥120\*36\*180mm2、要求：层板活动可拆卸，大容量储物，加厚防爆玻璃，加高防潮底座 |  |
| 25 | 毛巾消毒柜 | 1 | 个 | 1500.00 | 1500.00 | 1、规格：≥1160\*490\*1630mm2、要求：紫外线加热风循环消毒，工作温度约75度，消毒时间10/15/30分可调节，220V800W功率 |  |
| 26 | 幼儿美术桌 | 6 | 套 | 2900.00 | 17400.00 | 1、规格：≥1200\*600\*550mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用膨胀螺丝、带弹片的防松螺杆，结构稳固不易倾倒。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、配件：底部配以耐磨塑胶脚垫，防滑，保护地板减少噪音；6、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GBT35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 |  |
| 27 | 美术用品收纳柜（可移动） | 2 | 个 | 1330.00 | 2660.00 | 1、规格：≥800\*450\*650mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、配件：底部采用滑轮设计，防滑防潮，减少噪音同时有效保护地板不受伤害。 |  |
| 28 | 作品展示柜 | 2 | 个 | 1725.00 | 3450.00 | 1、规格：≥900\*300\*800mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 |  |
| 29 | 材料柜 | 2 | 个 | 1670.00 | 3340.00 | 1、≥规格：900\*300\*600mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件≥264\*32\*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。 |  |
| 30 | 乐器展柜 | 1 | 套 | 1845 | 1845 | 1、规格：≥900\*300\*800mm2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件≥264\*32\*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。 |  |
| 31 | 乐器柜 | 1 | 套 | 1440.00 | 1440.00 | 1、规格：≥900\*300\*800mm2、板材：采用橡胶木，厚度17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件≥264\*32\*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。 |  |
| 32 | 分类垃圾桶 | 1 | 套 | 820.00 | 820.00 | 1、规格：≥1270\*360\*900mm2、材质：碳钢钢板表面喷涂户外塑粉3、要求：可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾分类清楚 |  |
| 33 | 休闲桌椅 | 2 | 把 | 1200.00 | 2400.00 | 1、规格：≥40\*83\*63cm2、金属成品结构牢固，耐磨损，耐腐蚀，触摸表面有良好的质感，坚实耐用，稳固承重 |  |
| 34 | 组合沙发 | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 | 1、大支：≥2100\*850\*900mm（1支）2、小支：≥1100\*850\*900mm（2支）3、颜色：耀黑4、材质：纯实木框架，人造皮革。 |  |
| 35 | 教师更衣柜 | 15 | 平方 | 900.00 | 13500.00 | 1、尺寸：定制2、面材：使用优质装饰原纸，三聚氰胺浸胶。纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑。其表面硬度强，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 3、基材：采用符合E-1标准的优质环保板，游离甲醛释放量小于1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 4、封边带：采用优质≥3mm厚PVC封边带，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺及其他不平整现象。 5、五金：采用优质导轨，结实耐用； |  |
| 小计 |  |  |  |  | 148855 |  |  |
| **三、尚志市一曼幼儿园EPDM颗粒、聚氨酯粘合剂** |  |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数 |  |
| 1 | 户外塑胶地面材料（EPDM颗粒） | 36466 | kg | 6 | 218796 | 1、18种多环芳烃总和/ᵃ(mg/kg) ≤50 ≤20ᵇ2、苯并[a]芘/(mg/kg) ≤1.03、可溶性铅/(mg/kg) ≤504、可溶性镉/(mg/kg) ≤105、可溶性铬/(mg/kg) ≤106、可溶性汞/(mg/kg) ≤27、气味等级/级 ≤38、EPDM颗粒规格：1-3mm9、EPDM颗粒含㬵量：≥20%一、材料具有依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的EPDM颗粒有害物质含量及气味合格全项检测报告；二、塑胶面层材料满足“EPDM样品冷凝水168h浸泡试验168小时后样品表面均无明显变化，无变色、起泡，开裂等变化”，提供检测报告；三、EPDM颗粒符合GB36246-2018气味评定等级2级及以上，提供检测报告；四、有害物质含量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》。 |  |
| 2 | 聚氨酯粘合剂 | 8684 | Kg | 16 | 138944 | 1、3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/ᵇ(g/kg) ≤1.02、3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和ᵇ/(g/kg) ＜1.03、短链氯化石蜡(C10- C13)/(g/kg) ≤1.54、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) ≤105、挥发性有机化合物（g/l） ≤506、游离甲醛（g/kg） ≤0.507、苯/（g/kg） ≤0.058、甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） ≤1.09、可溶性铅/(mg/kg) ≤5010、可溶性镉/(mg/kg) ≤1011、可溶性铬/(mg/kg) ≤1012、可溶性汞/(mg/kg) ≤2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 357740 |  |  |
| **四、人造草坪** |  |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数 |  |
| 1 | 人造草坪 | 2570 | 平方米 | 143 | 367510 | 1、型号：弧形多筋免填充2、材质：优质PE聚乙烯＋PP聚丙烯3、曲丝高度：30mm ±14、背胶：环保丁苯乳胶5、生产工艺：植草（一字走针簇绒）6、基布：双层PP抗紫外线基布7、针距（机械间隔）：3/88、织距：≥20针（10cm）9、植草密度：≥21000针/m210、颜色：翠绿色11、分特值：≥14500Dtex12、有效幅度：≥4.0米一、人造草坪需提供新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测合格报告。二、人造草坪需具有检测机构依据GB36246-2018对人造草坪产品底布+背胶有害物质含量，有害物质释放量的专项合格检测报告。三、为保证人造草坪物理性能，提供人造草坪通过拉伸屈服应力的检测，多次测试结果平均值≥6Mpa，并同时通过断裂拉伸应变检测，多次测试平均值≥100％。四、防火阻燃性能：草坪供应商产品通过GB/T14768-2015燃烧性能合格检测报告。 | **此项为本标段核心产品** |
| 2 | 草坪专用胶水 | 152 | 桶 | 480 | 72960 | 规格：10KG/桶粘度 100000- 150000mPa.s混合后粘度 50000- 100000mPa.s初步固化时间/h 2可供轻载步行荷载时间/h 12建议使用温度范围 0℃-30℃(EN 12228) (EN13744) > 100N/100mm 剥离强度> 1500N/100mm 抗剪强度保质期 (25°C 以下密封保存) 6 个月 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 440470 |  |  |
| **总计** |  |  |  |  | **1016090** |  |  |