**骨灰寄存架技术参数**

**1 铝合金电泳木纹**

1. **单盒位尺寸宽420mm高280mm深345mm s数量：2500个**
2. **夫妻盒位采用对开门 ：宽865mm高280mm深345mm 数量：500个**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材质 | 规格 | 颜色 | 材料属性 | 备注 |
| 框体 | 铝合金电泳木纹 | 25mmx25mm方管壁厚1.0mm | 红胡桃色 | 高强度，耐腐蚀，防潮，不褪色. | 五十年不褪色 |
| 盒位门框 | 铝合金电泳木纹 | 25mmx22mm 壁厚0.7mm | 红胡桃色 | 同上 | 单翅镜框料，五十年不褪色 |
| 底座 | 铝合金电泳木纹 | 76mmx25mm壁厚0.8mm | 红胡桃色 | 同上 | 五十年不褪色 |
| 侧装饰图 | 彩钢UV | 0.35mm | 梅兰竹菊仕女图 |  | 图案清晰，二十年不褪色 |
| 内部隔断 | 彩钢板 | 0.35mm | 白色 | 天津新宇板 | 二十年不褪色 |
| 盒位面板 | 透明玻璃 | 厚度3.0mm |  |  |  |
| 号牌 | 双色板 | 50mmx20mm | 金底红字 |  |  |
| 锁 | 转舌锁 | 30mm |  |  | 互开率低于0.3% |