依安利民冷库设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |  |
| 一 |  | | | | | | |
| 1 | 螺杆压缩机组 | 制冷量：≦145KW  功率：≦115KW  电压：380v  外形尺寸：2800\*1200\*1950  速冻能力8小时速冻10吨中心温度不低于-18度 | | 1台 |  |  |  |
| 2 | 蒸发冷 | | 散热量：≦145KW  外形尺寸：3500\*1300\*3200  功率:9.5KW  喷淋流量：5吨 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 节能蒸发风机 | | 速冻能力8小时10吨  外形尺寸：5600\*1200\*1500  电源：380v  功率：≦13.5KW  制冷量：≦138KW | 1台 |  |  |  |
| 4 | 冷库铝排 | | 型号:22-28Y  尺寸按需要加工 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 聚氨酯冷库板 | | B1级别阻燃  双面0.36彩钢中间夹心聚氨酯  200MM厚 | 1项 |  |  |  |
| 6 | 冷库门 | | 双面夹心聚氨酯B1阻燃  重型门  平移开门 | 1项 |  |  |  |
| 7 | 管道 | | 铜管  酸洗无缝管  壁厚0.6MM | 1项 |  |  |  |
| 8 | 活塞冷藏机组 | | 制冷量：≦26KW  功率：≦22.5KW  电压：380v  外形尺寸：1.800\*1000\*1500 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 配件 | | 配件全部采用国内一线品牌阀件 | 1项 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |