龙泉镇中心学校长效机制维修项目施工方案

**一、维修破损路面**

修补篮球场1020㎡，在原来混凝土基础上，抹混凝土修补胶1cm厚。

**二、维修厕所屋面**

拆除小学厕所破损铁皮屋面16㎡，重新铺设新彩钢瓦。

**三、消防井四周围墙**

1、消防井四周修围墙：清理四周地面长45m、30cm宽、下挖15cm，然后铺设10cm混砂，上面砌筑12cm高红砖。

2、两层红砖上面打24\*20梁，配筋：四根12粗螺纹钢，箍筋6个粗、间距20cm。

3、梁上面砌筑红砖，高度66cm，外面和上面抹灰，然后刮腻子粉刷外墙涂料两遍。

4、红砖上面安装白钢栅栏0.5cm高。白钢栅栏立柱采用2寸圆管，上面焊接圆形帽，两个立柱之间2.5m，上下两道横梁采用4\*4白钢方管焊制，中间小立柱采用2\*2方管焊制，相邻两小立柱之间距离不能超过11cm。