2022年新生乡中心学校维修项目施工方案

**一、食堂寝室屋面维修**

1、拆除破损铁皮816㎡，更换部分破损檩条4m\*6cm\*8cm的50根。

2、新购置并安装彩钢瓦816㎡。

**二、更换食堂宿舍门**

拆除原有破损室内门，新购置并更换实木复合套装门32套，尺寸0.86m\*2.08m，门上带观察窗。

**三、修建焚烧池**

1、规格3m\*2m长方形，平整基础，下挖0.1m深0.3m宽10m长，铺0.1m混砂，上面红砖砌筑2层，然后打梁，0.24m宽\*0.2m高，配筋：四根12粗螺纹钢，箍筋6个粗、间距0.2m。

2、梁上红砖砌筑24墙，总高度1.5m（含基础），然后三面抹灰，刮腻子后粉刷两遍外墙涂料。南侧预留门口1m宽。