龙泉镇兴泉学校学前维修项目施工方案

**一、幼儿园室内棚维修280㎡。**

1、拆除室内灯具50盏，留存备用，拆除原线槽200m、电线300m。

2、拆除室内棚及龙骨，残料外运。

3、重新吊木方龙骨，使用PVC墙板做吊顶，墙板每道宽0.4m，四周用棚角封边，所需棚角250m。

4、新购置安装4平方铜线300m，线槽200m，原灯具50盏重新安装。

**二、幼儿活动场地围栏维修102延长米。**

1、拆除原有破损围栏102m\*1.5m。

2、新焊制并安装白钢栅栏102m\*1.5m，每2m一个立柱，立柱使用2寸白钢圆管，顶部焊接白钢圆球，横料用4\*4白钢方管，竖料用2\*2白钢方管，竖料间距不得大于0.11m，栅栏开一个角门。

**三、铺幼儿活动场地草坪**

1、拆除原破损草坪620㎡，清理干净地面。

2、新购置曲直草坪620㎡，用专用草坪胶粘贴在混凝土地面上。