**颗粒机、输送带参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量/单位 | 参数 |
| 1 | 颗粒机 | 2台 | 1. 设备描述（1）型号：卧式颗粒机（2） 单台主电机：200kw-220kw（3） 单台辅助功率:8kw-12kw（4）环模内径：700mm-730mm（5）环模外径：860mm-890mm（6）压辊直径：260mm-290mm
2. 重量：≥10T2. 设备配置 （1）单机时产：2.5-3T\*（2）配备控制柜（1 个电动合闸动力控制柜，1 个PLC 触摸屏操控控制柜，软启动）\*（3）配智能水冷却系统及环模压辊拆装工具\*3. 设备终生免黄油；且可以 24 小时连续不停机工作(压辊轴承外置，非自动加黄油装置)。
 |
| 2 | 输送带 | 2条 | 1.功率：2.2-5.5KW2.速比：23-353.皮带宽度：800-1000mm4.皮带厚度：8mm-10mm5.皮带长度：8-10m6.框架宽度：900-1100mm |

备注：供应商应注意本文件的技术规格中指出设备的参照品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应 商在报价中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。