**市医院住院大楼屋面及造型防水维修说明**

一、将十二层楼顶墙面及女儿墙立面保温板切除500mm，因立面保温板和屋面保温板底是一平的，保温板切除后需用1:2.5水泥砂浆找平，水泥砂浆厚度100mm，宽度100mm。

二、屋面防水卷材泛起墙立面300mm，再用100mm厚阻燃保温板，抹面胶补齐，挂一层网格布抹两遍胶，其它做法同预算。

三、屋面造型梁和十三层楼墙面接触的位置，把原有的保温板切除高度500mm，宽度比梁头宽出200mm，贴上防水卷材，再粘贴保温板，做法同第二项。

四、十三层楼屋面上混凝土梁板造型已在图纸中标注，标注部位全部做防水卷材，梁外下返60mm，梁和板内侧同梁和板高度，梁和板平面全部做防水卷材。

五、十三层楼顶女儿墙外翻60mm，女儿墙平面做防水，内立面全部做防水和屋面做到一起，具体尺寸见图纸。

六、十三层墙面铲除现有起皮面层，刮外墙腻子一遍，刷防水漆一遍，刷外墙乳胶漆。

七、十二层楼顶上女儿墙长度99.87米，宽度810mm（注：女儿墙防水外翻60mm，内下翻同女儿墙厚度）。

**办公楼外墙维修**

1. 拆除外挂大理石
2. 墙面挂钢丝网用钢钉固定，抹1:2.5水泥砂浆
3. 喷真石漆
4. 一层金属门拆除，更换仿铜门，共7樘
5. 一层四根柱子拆除原有大理石，安装罗马柱