**环卫零散维修说明**

**一、垃圾转运站铁大门焊接**

三个铁大门30m2制作安装，采用方钢管60\*60\*3,40\*40\*3，角铁∠80\*5

**二、垃圾转运站转运站一楼供热管**

1、地面大理石拆除3m2，重新恢复,人工挖沟槽10m；室内安装DN50供热管5m，室外安装DN50直埋式预制保温管9m；

2、拆除白钢门5.5m2；砌490砖墙堵门口5.5m2；

**三、卷帘门安装**：安装保温卷帘门12m2

**四、墙墙体加固**：采用槽钢[10\*5.0加固6m2。

**五、下水维修**：垃圾转运站4个检查井清淤。

**六、垃圾转运站地面**：

1. 拆除混凝土路面30m2；2、铺筑C30混凝土路面30m2。
2. **垃圾转运站分水器**：

安装DN300钢管3.6m，DN100钢管32m，DN80钢管17.8m，DN50钢管21.8m，管道除锈，刷红丹防锈漆二遍；安装自动排气阀2个，压力表2个，温度表2个，焊接DN100法兰阀门4个，焊接DN80法兰阀门4个，焊接DN50法兰阀门4个；

**八、车库安装供热购置安装DN100钢排管280m，DN125钢排管100m；**

**九、9号地块公厕供热维修**：购置安装660暖气片90片，购置安装DN25螺纹阀门5个。

**十、旱厕拆除**：拆除旱厕49个，拆除料外运5km，运土填埋粪池，具体尺寸：长6m\*宽2.6m\*高3m\*30个；长5m\*宽2.6m\*高3m\*12个；长4m\*宽2.6m\*高3m\*7个。

**十一、四方台垃圾处理厂护栏**：

1、人工挖基础基坑，制作安装0.6\*0.6混凝土基础34个；安装DN70镀锌钢管54m；安装预制混凝土桩200mm\*200mm\*3000mm\*20个，安装防护网300m2；安装刺滚4000m2。