吹塑设备选购方案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 控制价单价（万元） | 控制价总金额（万元） | 备注（参数或技术要求） |
| 1 | 自动500ml-5L吹塑机组 | 1 | 34.8 | 34.8 | 吹塑主机，组配后可生容量500ml-5L的PET瓶。瓶口可调整 |
| 3 | 高压空压机 | 1 | 7.8 | 7.8 | 提供吹瓶高压空气源 |
| 4 | 高压储气罐 | 1 | 1.20 | 1.20 | 储存高压空气 |
| 5 | 冷水机 | 1 | 0.95 | 0.95 | 为主机提供冷却水 |
| 6 | 高压冷干机 | 1 | 0.85 | 0.85 | 主机配套 |
| 7 | 过滤器 | 2 | 0.1 | 0.2 | 过滤空气 |
| 8 | 模具 | 2 | 2.1 | 1. 2
 | 成型模 |
|  | 合计 |  |  | 50 |  |