|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、体育、美术器材 | | | | | | |
| （一）体育器材 | | | | | | |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 参数 |
| 1 | 单间肋木单杠组合 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 1.材质:优质金属管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于2600\*114\*2800mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 2 | 双人伸腰架 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1.规格：不小于1230\*500\*1620mm，双人使用。优质金属管。2.产品壁厚3.0mm。3.产品性能：可增强腿部肌肉力量和下肢协调性，增强关节柔韧性。4.安装方法:埋地款固定. |
| 3 | 压腿器 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1.规格：不小于3300\*114\*1450mm。优质钢管，壁厚3.0mm。ABS优质盖帽，铝合金配件。2.产品性能可拉伸腿部韧带、伸展腰部。3.安装方法:埋地款固定. |
| 4 | 伸背架 | 2 | 套 | 1800 | 3600 | 1.规格：不小于630\*400\*2160mm。优质钢管，壁厚3.0mm。静电喷涂工艺，ABS优质盖帽。2.产品功能：按摩背部、放松相关肌肉、增强相关部位血液循环。3.安装方法:埋地款固定. |
| 5 | 单杠 | 4 | 套 | 1750 | 7000 | 1.规格:不小于1400\*114\*2800mm.2.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，不锈钢盖件+ABS胶套.国标高强度螺丝。 3.安装方法:埋地款固定. 4.主要功能：增强人体肩部肌群的力量. |
| 6 | 三联杠 | 1 | 套 | 2600 | 2600 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，不锈钢盖件+ABS胶套.国标高强度螺丝。 2.规格:不小于5200\*114\*2850mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 7 | 云梯杠 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 1材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺.国标高强度螺丝。 2.规格:不小于3000\*850\*2750mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 8 | 双杠 | 4 | 套 | 2400 | 9600 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于2600\*890\*1900mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 9 | 上肢牵引训练器 | 2 | 套 | 2500 | 5000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于750\*700\*2850mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 10 | 室外双人漫步机 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于2000\*400\*1630mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 11 | 单人腹肌板 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于1550\*570\*520mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 12 | 双人手臂支撑器 | 1 | 套 | 1900 | 1900 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺， 2.规格:不小于1650\*620\*1850mm. 3.安装方法:埋地款固定. 4.主要功能：增强腿部，和下半身肌肉力量，锻炼人的敏捷性柔韧性、灵活性、利于健美体型。 |
| 13 | 单人平步机 | 2 | 套 | 1200 | 2400 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，不锈钢盖件+ABS胶套.国标高强度螺丝。 2.规格:不小于1120\*580\*1720mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 14 | 健骑机 | 2 | 套 | 1000 | 2000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，不锈钢盖件+ABS胶套.国标高强度螺丝。 2.规格:不小于1400\*500\*1620mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 15 | 提示牌 | 1 | 套 | 1000 | 1000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺 2.规格:不小于1050\*114\*1850mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 16 | 双人仰卧板 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于1550\*1360\*560mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 17 | 坐蹬双杠组合训练器 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。高品质轴承。 2.规格:不小于2000\*2000\*2300mm. 3.安装方法:埋地款固定. 4.产品功能：作用于肱四头肌，伸懂足太阳膀胱经，增强消化道及下焦功能，增益中气。 |
| 18 | 双人坐拉训练器 | 2 | 套 | 1800 | 3600 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于2100\*910\*2050mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 19 | 三人转腰 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于1300\*1300\*1600mm. 3.安装方法:埋地款固定.ABS圆盘。 |
| 20 | 立式健身车 | 2 | 套 | 2200 | 4400 | 1.材质:优质管材。壁厚:3.0mm，静电喷涂工艺，国标高强度螺丝。 2.规格:不小于910\*500\*1050mm. 3.安装方法:埋地款固定. |
| 21 | 平椅 | 10 | 套 | 1650 | 16500 | 1.产品形态：带扶手平椅。 2.规格:不小于1250\*600\*850mm. 3.加厚金属管材.114国标钢管。静电喷涂工艺，焊接平滑，打磨精细. |
| 22 | 室内悬臂固定篮球架 | 4 | 套 | 7500 | 30000 | 1.主要特征：铸铁材质，悬臂固定篮球架。2.篮圈：优质原钢制成国际标准，内径450mm； 伸臂2.25m以内。 3.配高强度安全玻璃篮板。 |
| 23 | 乒乓球桌 | 2 | 套 | 3000 | 6000 | 1.产品形态：可移动； 2.台面尺寸：不小于2500\*1500mm； 3.面板厚度：不小于15mm；  4.球桌高度：不低于740mm ； 5.桌脚尺寸：40mm方管外脚 ； 6.摩擦系数： <0.4； 7.台面材质：高弹密度面板 ； 8.桌脚材质：加固铁合金 ； 9.面板涂料：新型材料，无异味,可防水防痕； 10.可调高度、弹性230-260mm。 |
| 24 | 跑步机 | 2 | 套 | 14000 | 28000 | 1.跑步机类型:多功能跑步机 2.跑带宽度:42-44CM。 3.跑带区域:122x42cm。 4.展开尺寸:不小于1400x670x1100mm， 5.跑步机最大承重:140kg。 6.坡度调整方式:固定坡度。 7.速度调节范围:0.8-14Km/h。 8.驱动类型:电子。 9.屏幕类型:高清屏 |
| 25 | 动感健身单车 | 2 | 套 | 3100 | 6200 | 1.款式: 直立式，带滚轮。 2.飞轮材质: 铝合金，实心铁 3.阻力调节方式:磁控式。 4.整车采用精钢管材，用料扎实不晃动，最高负荷承重120kg. |
| 26 | 悬挂太空漫步机 | 2 | 套 | 3200 | 6400 | 1.规格：步幅：51cm。踏板高度：23cm。踏板间距：4cm。 2.飞轮重量:10.5kg. 3.阻力系统：ECB精确电磁阻力系统. 4.程式：xr-5组程式/XIR-11组程式. 5.载重负荷:147kg |
| 27 | 陆地冰壶 | 32 | 套 | 360 | 11520 | 冰壶直径≥220mm,壶体高度≥50mm，冰壶球整体高度≥110mm，重量≥1800g.壶体采用玻纤尼龙，上盖采用食品级ABS，滚珠直径≥15mm，采用轴承不锈钢，抗撞击，耐老化，使用寿命长。 |
| 28 | PVC陆地冰壶 赛道 | 2 | 套 | 7500 | 15000 | 专用PVC塑胶复合地板卷材，便携式可卷，厚度≥2.0mm，赛道耐磨层厚度≥0.5mm，密实层厚度≥1.5mm，内置图层。整体误差±0.1毫米。尺寸为≥5.0m，其他尺寸可以定做 |
| 29 | 冰壶擦 | 4 | 套 | 600 | 2400 | （1）杆身：静电喷涂；（2）擦头：高密度聚乙烯一体注塑成型；擦头包布为无纺布，具有抗折性和耐磨性；（3）杆尾封帽：高密度聚乙烯一体成型 |
| 30 | 记分牌 | 2 | 套 | 540 | 1080 | 1.（1）记分牌高≥1220mm；宽≥950mm（2）记分牌牌面高≥600mm；宽≥890mm，共两行8列标记格。2.部件材质（1）记分牌材质坚固耐用（2）万向轮4个可移动，带磁扣≥16个。 |
| 体育器材小计：194700.00 | | | | | | |
| （二）美术器材 | | | | | | |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 参数 |
| 1 | 前倾抽屉画架 | 30 | 套 | 220 | 6600 | 1.结构：梯形画架。2.材质:榉木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。3.丁字活动脚。4.高度不低于1300mm。 |
| 2 | 手摇大油画架木 | 1 | 套 | 5700 | 5700 | 1.材质:榉木材质，经抛光打磨，表面光滑无刺。2.规格：不小于500\*500\*1400mm。3.托盘宽度不小于350mm，置画高度不下于1700mm。4.绘画高度、角度可调。 |
| 3 | 画板 | 100 | 套 | 22 | 2200 | 1、规格:带提手，≥4k。 2、颜色:原木色  3、材质:木质 4、用途：适用于素描、水粉、水彩画使用,两面平整光滑,包边严实,不起鼓，不易开裂。 |
| 4 | 多功能升降油画车 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 1.规格：榉木，加厚板材承重强，可移动可升降，可控制画车升降。2.带大容量多功能收纳，推拉式抽屉。3.大幅作画人可坐/站于其上。4.静音万向脚轮，带锁滚轮防止作画过程中移动。 |
| 5 | 一体画凳绘画桌 | 60 | 套 | 180 | 10800 | 1.材质：实木 2.颜色:原木色 3.尺寸:不小于370\*320\*700mm. 3.收纳画材，提高绘画效率可放置画板并调整高度. 抽屉放笔、刀、橡皮.物层放大颜料盒. |
| 6 | 学生课桌椅 | 30 | 套 | 200 | 6000 | 1、桌面板：橡木指接板桌面材质，规格为600\*400\*18mm（±2mm），板面为实木色。  2、高度升降空间63-76mm  3、双柱升降靠背椅:  椅面为橡木指接板，凳腿为20\*50mm（±2mm），厚度≥0.8mm，靠背椅高≥760mm，凳面高≥420mm（最高点离地面距离） |
| 美术器材小计：35300.00 | | | | | | |