旱田收割机1台

发动机额定功率（千瓦/马力）：≥146千瓦/199马力
燃油箱溶积（升）：≥400L
匹配的玉米割台：≥6行，行距≥650mm
滚筒长度（毫米）：≥3274
滚筒直径（毫米）：≥480
分离面积（平方米）：≥4.06
总清选面积（平方米）：≥4.297
粮箱容积（升）：≥6000
最高卸粮速度（升/秒）：≥75
卸粮桶水平方向最大可旋转角度：≥110°
行走驱动：液压/四轮驱动
配置原厂冷暖空调
配置原厂茎杆切碎器