旱田收割机1台

发动机额定功率（千瓦/马力）：≥146千瓦/199马力  
燃油箱溶积（升）：≥400L  
匹配的玉米割台：≥6行，行距≥650mm  
滚筒长度（毫米）：≥3274  
滚筒直径（毫米）：≥480  
分离面积（平方米）：≥4.06  
总清选面积（平方米）：≥4.297  
粮箱容积（升）：≥6000  
最高卸粮速度（升/秒）：≥75  
卸粮桶水平方向最大可旋转角度：≥110°  
行走驱动：液压/四轮驱动  
配置原厂冷暖空调  
配置原厂茎杆切碎器