|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | |
|
| 表 3-1 | | | | | | |
| 项目名称：抚远市通江镇历史遗留矿山生态修复治理项目 | | | | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 地貌重塑 |  |  |  |  |
|  | 1-298 | 灰堆挖运 | m3 | 4516.6 |  |  |
|  | 2-013 | 一般石方开挖 | m3 | 33014.6 |  |  |
|  | 1-298 | 蓄坡运输工程 | m3 | 33014.6 |  |  |
|  | 2-273 | 平整工程 | m3 | 47765.73 |  |  |
|  |  | 刻字 | 字 | 10 |  |  |
|  |  | 警示牌 | 个 | 6 |  |  |
| 二 |  | 植被重建 |  |  |  |  |
|  | 2-057 | 挖掘树穴 | m3 | 133.75 |  |  |
|  | 1-309 | 栽树壤土运进 运距38km | m3 | 133.75 |  |  |
|  | 1-408 | 栽树回填壤土（自然方） | m³ | 133.75 |  |  |
|  | 9-002 | 栽植乔木土球直径20-30cm或营养杯 | 株 | 1070 |  |  |
|  | 1-309 | 植草壤土运进 运距38km | m3 | 11834.9 |  |  |
|  | 1-408 | 植草回填壤土 | m3 | 11834.9 |  |  |
|  | 9-031 | 撒播植草 | 公顷 | 11.8349 |  |  |
| 三 |  | 监测与管护工程 |  |  |  |  |
|  |  | 监测工程 | 次 | 2 |  |  |
|  | B-2 | 后期管护(2年) | hm2·年 | 23.6 |  |  |
| 总计 |  | — |  |  |  |  |