**附件 轮履两用开带机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **主要参数** | **相关要求** |
| 1 | 规格 | ★1、操作重量≥18100kg ；  2、标准铲斗容量≥0.6m3；  3、履带板宽度≥500mm； |
| 2 | 主机性  能参数 | 1、发动机型号：国三排放；  2、型式：高压共轨、水冷、四冲程，增压、中冷；  3、缸径≥102mm，行程≥115mm；  4、排量≥3.76L；  5、额定功率/转速≥86/2200kW/rpm；  6、最大扭矩/转速:≥470N.m//≥ 1320rpm；  7、燃油箱容积:≥245L； |
| 3 | 底盘 | 1、回转速度≥12.5 rpm；  2、行走速度（履带）:一档=5.3，二档=3.2km/h ；  3、行走速度（轮式）:一档=12，二档=25km/h；  4、最大牵引力≥105 kN；  5、最大爬坡能力：接近角≥20°、离去角≥20°；  6、铲斗最大挖掘力≥93kN；  7、斗杆最大挖掘力≥69kN；  8、开带切割宽度≥550mm；  9、工作压力≥24 MPa；  10、工作流量≥85-95L/min；  11、轮式行走底盘：进口。 |
| 4 | 液压系统 | 1. 主泵:   (1)流量≥360 L/min  (2)工作压力≥31.4 Mpa  (3)行走≥34.3Mpa  (4)回转≥25Mpa  2、先导泵：  (1)流量≥26.4L/min  (2)先导压力≥3.9Mpa  (3)液压油箱容积≥150L |
| 5 | **开带作业** | 1、最大开带高度≥8500mm；  2、停机面最大开带半径≥8100mm；  3、最大垂直开带深度≥1305mm；  4、最大破碎直径≥120mm；  5、开带切割宽度≥1000mm； |
| 6 | **挖掘作业** | 1、最大挖掘半径≥8330mm  2、最小回转半径≥2355mm ；  3、最大挖掘高度≥8245mm；  4、前端挖掘深度≥2485mm；  5、侧面最大挖掘深度5950mm  6、铲斗容量≥0.6m3；  7、长X宽X高：8650X2530X4285 |

其他要求：

1、供应商必须提供落户上牌手续。

2、★、≥、≤为必须满足条款，需提供产品说明书或产品配置表等证明文件。