|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 硒鼓 | 鼓粉一体，黑色，适用打印机机型：HP P1007/P1008/HP M1136/1213nf/1216nfh等原装硒鼓，打印页数1500页。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修。 | 个 | 15 | 350 | 3500 |
| 2 | 硒鼓 | 鼓粉一体，黑色，适用打印机机型：HP 1010/1012/1015/1018/1020Plus/1022/HP 3015/3020/3030/3050/3052/3055HP M1005/M1319f等原装硒鼓，打印页数1500页。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修。 | 个 | 10 | 350 | 3500 |
| 3 | 硒鼓 | 鼓粉一体，黑色，适用打印机机型：3401/2161/ML2160 /2162/ 2165W /SCX3400 /SCX3465等原装硒鼓，打印页数1500页。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修 | 个 | 20 | 350 | 7000 |
| 4 | 硒鼓 | 鼓粉一体，黑色，适用打印机机型：三星4321/2010/1610/2570/4521等原装硒鼓，打印页数1500页。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修. | 个 | 10 | 380 | 3800 |
| 5 | 碳粉 | 适用于FS 6025 /6030 /6525 /6530 MFP原装碳粉，打印页数15000页。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修 | 支 | 9 | 400 | 3600 |
| 6 | 激光粉 | 适用于m1136/ m1216nfh /m1213nf 1226dw/ m226dn/ hp1108 /p1106 /1007 /1008等机器，随需随送。免费负责适配机器的维护、维修。 | 支 | 80 | 40 | 3200 |
| 7 | 激光粉 | 适用于m1005 /hp1020 /1010 /1018 /q2612a CRG303等机器，随需随送。免费负责适配机器的维护、维修。 | 支 | 50 | 40 | 2000 |
| 8 | 激光粉 | 鼓粉一体，黑色，适用打印机机型：三星4321/2010/1610/2570/4521等，随需随送。免费负责适配机器的维护、维修 | 支 | 80 | 40 | 3200 |
| 9 | 版纸 | 试用于SF5353C机器原装版纸。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修 | 卷 | 10 | 320 | 3200 |
| 10 | 油墨 | 试用于SF5353C机器原装油墨。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修 | 桶 | 10 | 150 | 1500 |
| 11 | 切换器 | 自动kvm切换器，2口vga电脑主机二进一出，用一套键盘鼠标打印机显示器usb共享切换器带线控。 | 套 | 7 | 50 | 350 |
| 12 | 交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，千兆SFP光接口≥4个，同时可用千兆口≥28，配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个。支持链路协测功能，可快速检链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接HUB等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 台 | 3 | 800 | 2400 |
| 13 | 网线 | 纯铜超五类网线，线径0.5双屏蔽，300米/箱。 | 箱 | 2 | 500 | 1000 |
| 14 | 路由器 | 产品型号：R300-2100千兆路由器无线标准：80211 acna：5.15-535GHz，无线速率：2100Mbps工作频段：[2.4GHz](https://product.pconline.com.cn/so/s64380/%22%20%5Ct%20%22https%3A//product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/_blank),[5GHz](https://product.pconline.com.cn/so/s64381/%22%20%5Ct%20%22https%3A//product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/_blank) 局域网接口：[4×10/100Mbps LAN口](https://product.pconline.com.cn/so/s71606/%22%20%5Ct%20%22https%3A//product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/_blank)LED指示灯：正面LED：系統状态指示灯；背面LED：端口状态指示灯 [纠错](https://product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/javascript%3A)天线类型：[外置式](https://product.pconline.com.cn/so/s55209/%22%20%5Ct%20%22https%3A//product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/_blank)天线数量：[6](https://product.pconline.com.cn/so/s76145/%22%20%5Ct%20%22https%3A//product.pconline.com.cn/wireless_router/h3c/_blank),5DBI高增全句天线工作环境：工作温度：0℃-40℃ | 个 | 5 | 180 | 900 |
| 15 | 集线器 | UDB2.0×4(USB3.0向下兼容USB1.1/1.0)支持免驱动支持Windows XP/Vista/7/8传输速率:480Mbps颜色:白色线长:35mm尺寸:84×27×16mm | 个 | 10 | 40 | 400 |
| 16 | 硒鼓 | 适用于奔图CP2510DN打印机原装硒鼓。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修. | 个 | 5 | 490 | 2450 |
| 17 | 粉仓 | 适用于奔图CP2510DN打印机原装硒鼓。随需随送。免费负责适配机器的维护、维修. | 个 | 10 | 300 | 3000 |
| 合计大写：肆万伍仟元整 | 小写：45000.00 |