**中心河学校食宿楼设备采购参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 压面机 | 电动擀面机、揉面压皮机、电压功率：220V/380V 2.2KW、生产能力：不低于500KG/H、尺寸：730\*408\*865mm、重量：不超过110KG 设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 2220 | 2220 |
|
|
| 2 | 和面机 | 和面机 、食品揉面机 电压：220V/50HZ、功率：2.2KW、容量：不低于50L、和面量：不低于25KG、产品重量：不超过80KG、产品尺寸：620\*770\*750mm设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 2600 | 2600 |
|
|
| 3 | 蒸饭车 | 蒸饭柜、单门蒸箱蒸包炉馒头炉 24盘可定时款 、电压、220V/380V、功率：9/12KW、尺寸：1390\*520\*1500mm、适用人数：不少于360人 设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 7700 | 7700 |
| 4 | 电饼铛 | 双面加热煎饼烤饼机 电压：220V、功率：5.8KW、尺寸：830\*640\*800mm设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 2 | 2400 | 4800 |
| 5 | 电磁低汤灶 | 单头矮汤灶、电磁灶 尺寸：650\*750\*（500+700）mm、电压：380V、空气开关：63A、功率：12KW、汤桶直径和是深度：500\*500mm、容量：不低于98L，设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 3300 | 3300 |
| 6 | 双炒单温电磁灶 | 双头单尾小炒灶、大功率电磁灶 尺寸：1800\*1100（800+400）、电压：380V、空气开关：100A\*2、功率：15KW\*2、档位：8档、锅径：500\*160、适用人数：不低于60人 设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 8884 | 8884 |
| 7 | 电磁大锅灶 | 单头大锅灶 锅径不低于1000 大功率电磁灶 201不锈钢工程款 、尺寸：1200\*1300\*（800+400）mm、额定电压：380V、空气开关：160A、额定功率：30KW、火力档位数量：8档、适用就餐人数：不低于300人 设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 2 | 9250 | 18500 |
| 8 | 双门高温消毒柜 | 消毒柜、立式厨房消毒碗柜、容量：不低于900L、电压：220V、功率：2200W、尺寸：1160\*500\*1850mm、消毒方式：高温+热风循环设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 3 | 4100 | 12300 |
| 9 | 烧水器 | 节能三级过滤饮水机 要求一开一温 、电压：220V、功率：2KW、容积：不低于18L、过滤：3级、尺寸：550\*480\*1450mm、适用人数：不少于300人。设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 2 | 3900 | 7800 |
| 10 | 切肉机 | 绞肉机、电动切片机切菜机、全自动一体多功能肥牛土豆切肉机 矮脚双切  功率:850W 尺寸：300\*340\*300MM设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 3850 | 3850 |
| 11 | 切菜机 | 小型切菜机 50-150kg/h食堂切丁切丝切片、电压：220V、功率：240W、重量：不高于33KG、尺寸：530\*400\*610mm设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 3400 | 3400 |
|
| 12 | 排风机 | 引风设备设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 1 | 2600 | 2600 |
| 13 | 热水器 | 容量：≥60L产品类型：储水式 安装方式：横挂式 机械控制 3及能效 2000W额定功率防电墙技术，三级漏电保护开关防干烧保护，三极断电保护，超温保护，过压保护，漏电保护，隔电保护钢板防锈外壳搪瓷内胆804不锈钢加热管380×380×788mm设备负责安装调试，质保两年 | 台 | 10 | 3800 | 38000 |
| 14 | 灭火器 | 产品重量要求4KG使用温度-20~+50(℃)灭火剂量3.00±0.09工作压力1.2 (MPa)有效喷射时间≥13（s）水压试验压力2.1 (MPa)有效喷射距离≥3（m）瓶体尺寸130×345 贮存温度10℃~45℃ | 个 | 30 | 90 | 2700 |
| 15 | 刀具及厨房用具 | 餐盘 勺子 筷子 304食品级不锈钢 | 套 | 1 | 3600 | 3600 |
| 16 | 餐具 | 304食品级不锈钢 | 套 | 350 | 55 | 19250 |
| 17 | 冰柜 | 能效等级：无能效等级容量：1001-1500L门款式：六门控温方式：电脑控温制冷方式：风冷内胆材质：不锈钢面板材质：不锈钢变频/定频：变频制冷管材质：铜长1880mm；宽880mm；高2060mm 产品尺寸长1800mm；宽800mm；高1980mm电压220V功率1300W | 台 | 1 | 6220 | 6220 |
|
| 18 | 四层货架制作 （副食库） | 白钢120×50×165（厘米） 采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 1250 | 2500 |
|
|
| 19 | 平板车制作 （主食库） | 钢架 95×60（厘米）采用优质不锈钢板制作，面为加厚不锈钢板，6寸加重脚轮承重250Kg（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 540 | 1080 |
|
| 20 | 米面架制作 （主食库） | 钢架120×50×30（厘米）采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 890 | 2670 |
|
| 21 | 四层货架制作 （主食库） | 白钢120×50×165（厘米） 采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 1220 | 2440 |
|
| 22 | 四层货架制作（挑选间） | 白钢120×50×155（厘米）采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 1210 | 2420 |
| 23 | 三层餐车制作（挑选间） | 不锈钢95×55×90（厘米）采用优质不锈钢板制作：车面板采用加厚不锈钢板；配4个轮,后两个为360度带刹车，前两个为定向轮；承重250kg；（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1110 | 1110 |
| 24 | 平冷工作台制作 （挑选间） | 不锈钢冷藏冷冻 120×80×80（厘米） 内外壳采用不锈钢材质厚度0.5mm；使用环保型R134a无氟制冷剂，压缩机，内置蒸饭器盘管全铜管制作，自动回门；柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，可拆门封条，随意更换；电子温控器，数字显示，控制面板一次碾压成型；全部采用聚氨脂高压发泡；加强承重轮；箱内温度（-15℃~-6℃/-5℃~+10℃）；制冷方式：直冷；电压/频率220V/50HZ（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 3850 | 3850 |
|
| 25 | 平板工作台制作 （挑选间） | 不锈钢120×80×80（厘米） 选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1230 | 1230 |
|
| 26 | 四层货架制作（粗加工间） | 白钢120×50×165（厘米） 采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 740 | 1480 |
| 27 | 双连水池制作（粗加工间） | 不锈钢 140×60×80（厘米）选用优质不锈钢板，台面加厚不锈钢板 ，星盆加厚不锈钢板，脚通采用优质不锈钢圆通，横管采用优质不锈钢管连接， 配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 930 | 930 |
| 28 | 三连水池制作（洗消间） | 不锈钢 175×60×80（厘米）选用优质不锈钢板，台面加厚不锈钢板 ，星盆加厚不锈钢板，脚通采用优质不锈钢圆通，横管采用优质不锈钢管连接， 配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 1250 | 2500 |
|
|
| 29 | 工作台制作（洗消间） | 白钢 180×60×80（厘米）选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM） | 件 | 1 | 1430 | 1430 |
| 30 | 工作台制作（洗消间） | 白钢150×60×80（厘米） 选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM） 设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1230 | 1230 |
|
|
| 31 | 沥水工作台制作 （洗消间） | 不锈钢 180×60×80（厘米） 选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1430 | 1430 |
|
|
| 32 | 双层收残车制作 （洗消间） | 不锈钢 95×55×80（厘米） 采用优质不锈钢板制作，四个转向轮；整体加厚不锈钢板；承重250Kg。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 4 | 820 | 3280 |
|
| 33 | 单水池制作 （面案间） | 不锈钢 100×50×80（厘米）选用优质不锈钢板，台面板加厚不锈钢板，星盆加厚不锈钢板，脚通采用不锈钢圆通，横管采用不锈钢管连接， 配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1300 | 1300 |
|
|
| 34 | 面案工作台制作（面案间） | 不锈钢180×80×80（厘米）加厚 选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。 （钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1450 | 1450 |
|
|
| 35 | 醒发箱制作（面案间） | 26层110×70×170（厘米）箱体内外采用优质不锈钢材料制造，能精准控制箱内温、湿度。内置式风机循环装置，使箱 内温度均匀一致，宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程可一目了然，需采用各厂优质电器元件，特设自动进水装置和任意调节层架。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 3250 | 3250 |
|
|
|
| 36 | 插盘车制作（面案间） | 12层 需采用优质不锈钢板材，1厚，下附加强筋。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM） | 件 | 2 | 770 | 1540 |
| 37 | 平冷工作台制作（切配间） | 纯钢制冷180×80×80（厘米） 内外壳需采用优质不锈钢材质厚度0.5mm；使用环保型R134a无氟制冷剂，压缩机，内置蒸饭器盘管全铜管制作，自动回门；柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，可拆门封条，随意更换；电子温控器，数字显示，控制面板一次碾压成型；全部采用聚氨脂高压发泡；加强承重轮；箱内温度（-15℃~-6℃/-5℃~+10℃）；制冷方式：直冷；电压/频率220V/50HZ（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 3850 | 3850 |
| 38 | 平板工作台制作（切配间） | 白钢 150×60×80（厘米） 采用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1CM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.6CM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1450 | 1450 |
| 39 | 四层货架制（切配间）作 | 白钢 120×50×155（厘米）采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1250 | 1250 |
| 40 | 双连水池制作（切配间） | 不锈钢 140×60×80（厘米） 选用优质不锈钢板，台面加厚不锈钢板 ，星盆加厚不锈钢板，脚通采用优质不锈钢圆通，横管采用优质不锈钢管连接， 配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 930 | 930 |
| 41 | 排烟罩制作 （主灶间） | 140\*50\*380（厘米）采用优质不锈钢板材制作，板材加厚不锈钢板。加强筋采用加厚不锈钢板；免边处理，加装防爆灯；（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 4600 | 4600 |
|
| 42 | 双层工作台制作（主灶间） | 不锈钢 150×60×80（厘米） 选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM） 设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 1230 | 3690 |
| 43 | 调料架制作（主灶间） | 不锈钢 80×60×160（厘米） 整体采用优质不锈钢板，1.0mm厚，柱体为1.0mm\*25\*25不锈钢管及卡夹，层板下配有通常加强筋，上下两层，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易清洁。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 760 | 2280 |
| 44 | 平板工作台制作（配餐间） | 白钢 180×80×80（厘米）选用优质不锈钢板，台面板采用加厚不锈钢板，层板厚度采用加厚不锈钢板； 脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 1430 | 4290 |
| 45 | 六格售饭台制作（配餐间） | 白钢 210×70×80（厘米）选用优质不锈钢板，厚度：台面≥1.2MM，层板≥1.0MM，配1/1\*150mm 不锈钢板材份数盆，不锈钢加热管，温度范围：30℃-100℃，电压/功率：220V/2kw（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 2620 | 7860 |
| 46 | 留样柜制作（配餐间） | 140L冷藏室温度：在0-10℃，食品留样2-3天0，电压/功率：220V/0.4KW。低噪音风机，高强度门胶条。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 2 | 2050 | 4100 |
| 47 | 三层餐车制作（配餐间） | 不锈钢 95×55×90（厘米） 采用优质不锈钢板制作，四个转向轮；整体加厚不锈钢板；承重250Kg。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 3 | 890 | 2670 |
| 48 | 柜台制作（服务室） | 白钢 95×120×200（厘米） 选用优质不锈钢板，台面板加厚不锈钢板，层板加厚不锈钢板； 门加厚不锈钢板；脚通采用重型不锈钢通配可调不锈钢子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 1150 | 1150 |
| 49 | 四层货架制作（服务室） | 白钢 120×50×155（厘米） 采用优质不锈钢；层面加厚不锈钢板，支架采用优质不锈钢管，用料：主框 架采用优质不锈钢管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。（钢板食品级201不锈钢、厚度国标1MM ，提供不锈钢检测报。钢管壁厚国标0.8MM）设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 4 | 725 | 2900 |
| 50 | 4门更衣柜（更衣室） | 冷轧钢板85×45×185（厘米） 板材采用邯钢优质冷轧板，板材厚度为1.0mm.锁具使用优质锁具，表面镀锌，每个门两把钥匙，钥匙重复率为0.001%。 合页打破传统门轴合页，使用冰箱合页，冰箱合页采用邯钢优质冷轧板，厚度为1.0mm，表面镀锌，结实耐用。 柜体采用站脚工艺，站脚高度为50mm，外形美观，方便打扫卫生。设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 6 | 965 | 5790 |
|
| 51 | 三层鞋柜（更衣室） | 实木 80×40×240（厘米） 全部采用原木实木，整体承重力强，板材密度后不宜摇晃，三挡调节满足鞋子的不同高度。设备负责安装调试，质保两年 | 件 | 1 | 930 | 930 |
| 52 | 储物柜（房间） | 铁皮6门 45×130×185（厘米）板材采用邯钢优质冷轧板，板材厚度为0.5mm.锁具使用优质锁具，表面镀锌，每个门两把钥匙，钥匙重复率为0.001%。 合页打破传统门轴合页，使用冰箱合页，冰箱合页采用邯钢优质冷轧板，厚度为1.0mm，表面镀锌，结实耐用。 柜体采用站脚工艺，站脚高度为50mm，外形美观，方便打扫卫生。 | 件 | 30 | 985 | 29550 |
|
| 53 | 床垫（房间） | 高弹棉 90×190（厘米） 高密度海绵久用不塌，可拆洗360度床套。安全环保，健康无甲醛。 | 件 | 150 | 170 | 25500 |
|
| 54 | 晾衣架（房间） | 不锈钢 95×55×120（厘米） 全身不锈钢材质，承重力强，折叠设计，多档调节角度，打开即用，晾晒加倍。 | 件 | 30 | 155 | 4650 |
|
| 55 | 食堂圆桌子 | 桌面尺寸：直径1.6m，圆台面厚度：2.5cm，材质：人造板，附加功能：可伸缩可折叠，占地面积2.66\*2.66m,搭配餐椅：10-12人适用，360度万象轮 | 个 | 10 | 270 | 2700 |
| 56 | 凳子 | 四条腿 加厚凳面 | 个 | 70 | 29.5 | 2065 |
| 57 | 学生1+4餐桌 | 桌架：50方管1.0厚 桌面：1200\*600树脂版铝合金封边 凳面：玻璃钢 | 套 | 25 | 655 | 16375 |
|
| 58 | 电缆 | 芯线材质：无氧铜芯 额定电压：450V/750V净重：以实际重量为准 用途：导电线芯绝缘材质：PVC 产品认证：CCC认证产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC。适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电线设备等线路，且多用于各种机械设备当中，弯曲性较强。 | 米 | 55 | 16 | 880 |
| 59 | 水龙头1米软管4分短丝 | 水龙头，软管 短丝 | 套 | 13 | 92 | 1196 |
| 60 | 一分之一份饭盒 | 304加厚不锈，无孔，圆角设计，一体成钢. | 个 | 18 | 100 | 1800 |
| 61 | 汤碗 | 304钢，直径≥15CM。 | 个 | 400 | 5 | 2000 |
| 62 | 纱窗制作 | （定制）铝合金内框：20\*20mm，钢网为13目48丝，材料厚55丝，尺寸：500\*1315mm， | 扇 | 100 | 257 | 25700 |
| 合计：叁拾肆万伍仟元整 | | | 小写：345，000.00 | | | |