|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 生产厂商 | 设备序列号 | 探头型号 | 序列号 | 探头分类 |
| 1 | 飞利浦IU22 | 飞利浦 | B00DW2 | C9-5ec | B1MGR8 | 常规探头 |
| C5-1 | F02YKJ | 常规探头 |
| S5-1 | B3DGB1 | 常规探头 |
| L12-5 | B287X5 | 常规探头 |
| 2 | IE ELITE | 飞利浦 | B0YLQW | C5-1 | B3PJR0 | 常规探头 |
| S5-1 | B34MX8 | 常规探头 |
| S7-2 | B0M33R | 常规探头 |
| 3 | CX50 | 飞利浦 | B0YKG5 | C5-1 | B1B6M7 | 常规探头 |
| S5-1 | B195BF | 常规探头 |
| L12-3 | B33FH3 | 常规探头 |
| 4 | 飞利浦 EPIQ7 | 飞利浦 | US719B1927 | S5-1 | B39DMW | 常规探头 |
| L12-3 | B39YQ6 | 常规探头 |
| C5-1 | B37FWC | 常规探头 |
| C10-3V | B39YK2 | 常规探头 |
| eL18-4 | B3BYTH | 常规探头 |
| 5 | LOGIQ E9 | 美国GE | 115703US1 | IC5-9-D | 258752WX5 | 常规探头 |
| 9L-D | 129399WP2 | 常规探头 |
| C1-5-D | 1206772WX4 | 常规探头 |
| ML6-15-D | 251262WP2 | 特殊探头 |
| 6 | GE Voluson E10 | 美国GE | E71053 | RIC5-9-D | 222444KR2 | 特殊探头 |
| RM6C | 239373KR4 | 高值探头 |
| C1-5-D | 730079WX3 | 常规探头 |
| 7 | GE LOGLQe | 美国GE | 220V20521951 | C1-5-RS | 1053573WX0 | 常规探头 |
| 9L-RS | 253898WP1 | 常规探头 |
| 3SC-RS | 949078WX0 | 常规探头 |
| 8 | PROSOUND F75 | 日立阿洛卡 | 203P7865 | UST-9147 | 204E2669 | 常规探头 |
| UST-5415 | 20394452 | 常规探头 |
| UST-52105 | 203E2978 | 常规探头 |
| 9 | HI VISION ASCENDUS | 日立阿洛卡 | KE10291307 | EUP-L75 | KE10103305A | 常规探头 |
| EUP-C715 | KE17242304D | 常规探头 |
| EUP-L73S | KE17535306F | 常规探头 |
| EUP-S70 | KE10083306E | 常规探头 |
| 10 | A50 | 飞利浦 | US818D1114 | S4-2 | B2PMJT | 常规探头 |
| L12-5 | B32T6Z | 常规探头 |
| C6-2 | B2PRHN | 常规探头 |
| 11 | A50 | 飞利浦 | US818D1111 | L12-4 | B2QFHX | 常规探头 |
| S4-2 | B2DFKD | 常规探头 |
| C6-2 | B2PM08 | 常规探头 |
| 12 | A50 | 飞利浦 | US818D1113 | L12-4 | B2QC7J | 常规探头 |
| S4-2 | B2PMZX | 常规探头 |
| C6-2 | B2PRHP | 常规探头 |
| 13 | EPIQ 5 | 飞利浦 | US220C0473 | S5-1 | B3LP6P | 常规探头 |
| L12-5 | B3HM2W | 常规探头 |
| C5-1 | B3M29Y | 常规探头 |
| 14 | 迈瑞-8 | 迈瑞 | QE-5B003878 | P4-2E | VSY77018330 | 常规探头 |
| L12-3E | CB2K76032828 | 常规探头 |
| C5-2E | VST77044092 | 常规探头 |