绥化第五粮库节能改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 参数 | 数量 |
| 换热器 | 360万大卡 | 管板10mm，钢管47x1.8x2500mm | 1组 |
| 换热器拱墙 | 耐火砖 | 耐火1300℃ | 1套 |
| 烘干塔 | 300吨 | 塔板3.75mm，角状1.5mm，尺寸3000x3500mm， | 2节 |
| 塔提升机 | TDTG50/23 |  | 2米 |
| 提升机井架 | 3000x3000mm | 角钢∠70，∠63，∠50，筋板螺栓联接 | 2米 |