绥化第五粮库节能改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  名称 |  规格 |  参数 |  数量 |
| 换热器 | 360万大卡 | 管板10mm，钢管47x1.8x2500mm |  1组 |
| 换热器拱墙 | 耐火砖 | 耐火1300℃ |  1套 |
| 烘干塔 | 300吨 | 塔板3.75mm，角状1.5mm，尺寸3000x3500mm， |  2节 |
| 塔提升机 | TDTG50/23 |  |  2米 |
| 提升机井架 | 3000x3000mm | 角钢∠70，∠63，∠50，筋板螺栓联接 |  2米 |