绥棱县十四井合众冷库和包装项目制冷设备报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 技术参数 |
| 1 | 铝排 | Φ3.2×3.0 | m2 | 1000 | 170.85 | 170850 | 2片叶翅 |
| 2 | 风机 | DJ-600 | 台 | 6 | 31200 | 187200 | 用直径为6.3#轴流风扇风量425970m3/T，风压197Pa功率为1.5kw×3台，168L双进双出蒸发面积600m2 |
| 3 | 无缝管 | Φ38-Φ219×6 | m | 280 | 69.2 | 19376 | Φ108×4（115m）Φ89×4(20m)Φ76×4(20m)Φ57×3.5(10m)Φ38×3.0(115m) |
| 4 | 型材 | 工字钢 | 140×80×5.5（mm） | 支 | 10 | 429 | 4290 | 6米/支 |
| 槽钢 | 100×48×5.3（mm） | 支 | 5 | 256 | 1280 | 6米/支 |
| 角钢 | 50×5（mm） | 支 | 25 | 98 | 2450 | 6米/支 |
| 焊管 | Φ100×3.5（mm） | 支 | 12 | 319 | 3828 | 6米/支 |
| 焊管 | Φ3寸（mm） | 支 | 3 | 215 | 645 | 6米/支 |
| 5 | 管件 | 弯头 | Φ108×5（mm） | 个 | 30 | 32 | 960 | BG/T8163 |
| Φ89×5（mm） | 个 | 25 | 25 | 625 | BG/T8163 |
| Φ76×5（mm） | 个 | 32 | 20 | 640 | BG/T8163 |
| Φ59×4（mm） | 个 | 20 | 9 | 180 | BG/T8163 |
| Φ38×4（mm） | 个 | 50 | 5 | 250 | BG/T8163 |
| 变径 | Φ108×89×5（mm） | 个 | 6 | 48 | 288 | BG/T8163 |
| Φ108×76×5（mm） | 个 | 4 | 35 | 140 | BG/T8163 |
| Φ89×57×5（mm） | 个 | 6 | 38 | 228 | BG/T8163 |
| Φ57×38×4（mm） | 个 | 6 | 12 | 72 | BG/T8163 |
| 三通 | Φ38×38×4（mm） | 个 | 10 | 15 | 150 | BG/T8163 |
| Φ57×57×4（mm） | 个 | 4 | 20 | 80 | BG/T8163 |
| Φ76×76×5（mm） | 个 | 4 | 45 | 180 | BG/T8163 |
| Φ108×108×5（mm） | 个 | 5 | 62 | 310 | BG/T8163 |
|  | 管件 | 封头 | Φ219×7（mm） | 个 | 1 | 20 | 20 | BG/T8163 |
| Φ108×5（mm） | 个 | 5 | 15 | 75 | BG/T8163 |
| Φ38×4（mm） | 个 | 3 | 3 | 9 | BG/T8163 |
| 6 | 小件 | 预埋件 | 200×200×10（mm） | 个 | 30 | 22.3 | 669 | 20# |
| 膨柱 | Φ16×120（mm） | 个 | 60 | 4 | 240 | 20# |
| 7 | 吊筋 | Φ16×9（mm） | 根 | 20 | 65 | 1300 | 20# |
| 8 | 氨用阀门 | DN100 | 支 | 3 | 485 | 1455 | -29℃≤T≤150° |
| DN32 | 支 | 10 | 127 | 1270 | PN≤2.5MPa DN≤160mm |
|  | 合计 |  |  |  |  | 399060 |  |

备注：本报价含安装费、运输费、吊装费、税金。