|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |  |
|  |
| **1** | **造雪机** | **1、喷头：80KA个**  **2、圈数：3圈**  **3、喷射方式：直射超级喷头**  **4、喷射距离：25-100米**  **5、底盘：360度可旋转**  **6、造 雪 量：30-120立方/小时**  **7、3水压力：2.5-3.5 Mpa**  **8、水 流 量：20 — 30立方/小时**  **9、电源：380V , 50Hz**  **10、总 功 率：24kw:(风机15KW、压力泵7.5kw、加热1.5kw)**  **11、环境温度：0℃ — -45℃湿度45%-**  **80%**  **12、材料：不锈钢**  **13、外廓尺寸：3925×2500 ×2000**  **14、重量：900KG**  **15、卧式多极泵：扬程最小270米流量每小时25吨，电机37千瓦**  **16、造雪机高压水带：DN50压力70公斤**  **7MPa**  **17、潜水泵：4千瓦**  **18、启动器：45千瓦**  **19、造雪机保质期3年** | **3** | **90000** | **270000** |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **滑雪场魔毯** | **滑雪场魔毯： 405m**  **1、魔毯尺寸：运载系统--N节x2.5/节（运**  **载系统结构件标准长2.5米），张紧系统--**  **2.2米/ 2.6米，毯带宽度--650mm，承用宽**  **度--600mm**  **2、魔毯材质：（防火等级）魔毯整体钢**  **架采用内外热镀锌工艺。热镀锌工艺超耐**  **腐蚀防氧化，抗高温暴晒，低温冷冻，抗**  **老化能力非常强大。**  **3、魔毯功率：驱动功率11kw 15kw**  **2x11kw 2x15kw 2x18.5kw 2x22kw(随载**  **荷变化)**  **4、魔毯运输能力：魔毯运输能力每小时**  **1200人(穿雪板者),由于滑雪场里的游客比**  **较多,建议乘坐安全距离保持在 3.0米，每**  **小时运送3000人(步行者),两人安全距离请**  **保持在1.2米**  **5、魔毯控制模式：能自动记录乘客数**  **量，有人自启，无人自停，在安全出口处**  **停留时间如果超时，系统就会自动刹车。**  **为了游客安全考虑，我们还在设备上配备**  **自动报警功能。方便上下站的工作者的沟**  **通。**  **6、魔毯防滑能力：具备优等防滑设置，**  **魔毯两侧设有波纹挡雪板，防止风吹或其**  **他原因将雪带进设备内造成故障，保障人**  **员安全。**  **7、魔毯使用寿命：25年**  **8、可否传输雪地轮胎：可以**  **9、魔毯保质期3年** | **1** | **930000** | **930000** |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3** | **压雪车** | **1、参数：整机重量--2460kg，4105增压，最大爬坡--25度，最大输出功率--103马力，最大负重--4000kg，额定转速--2400R/min,行走速度--0-10h，排量--4.0L，燃油箱（柴油）--100L，机油压力--200-590Kpa，液压油箱150L，行走马达转速--100r/min，雪犁转速--600r/min，**  **2、外形尺寸：整车材质--钢/型材，推铲**  **高度600mm，车体长度--6300mm，推铲**  **宽度2350mm，车体宽度--2450mm，雪犁**  **宽度--2450，车体高度--2330mm，最小离**  **地高度280mm，履带周长6300mm，履带**  **宽度450mm，高压水管-压力80公斤 20M/根 15根**  **3、压雪车保质期2年** | **1** | **460000** | **460000** |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |