|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 防护防暴装备 | 单警装备 | 技术参数：手铐：1、 警用新型金属手铐由扇梁，铐体、链条、钥匙组成。2、 产品外观：铄金色。铐体上刻有“编号”。3、 产品材质：优质航空铝。产品重量：≤255g。4、执行标准：符合《GA1512-2018公安部单警装备金属手铐》标准检验及判断依据。多功能腰带（黑色）：1、材质：硬质黑色外腰带主体采用耐磨、耐撕裂度较高的复合尼龙材料，复合胶层技术，立体塑形工艺，纯尼龙 包边布固定，专业尼龙线缝合；根据队员不同腰围尺码可选，分别是/M/L/XL/XXL五个尺码。2、结构：塑钢快推拿取喷雾套、手电套、甩棍套采用同一快拆平台，根据战术训练的要求，在不同位置间快速切换， 手电套具有腰部照明功能，喷雾套实现腰部快速喷射，甩棍套实现快推与快拔出棍。所有套件都具备360°旋转固定功能 。3、配套装具：横腰带、斜挂带、快拨对讲机套、侧开警棍套、侧开警棍套、侧开喷雾器套。4、规格机构和尺寸：均应符合《GA890-2018公安单警装备警用多功能尼龙腰带》要求。5、执行标准：应符合《GA890-2018公安单警装备警用多功能尼龙腰带》标准 催泪喷射器： 1、产品外观：罐体为黑色。“警察”、“POLICE”、“催泪喷射器”字体为白色黑体。警徽为白色。产品外观应洁净无变形 ，表面印刷字样、图样应清晰完整，套印准确牢固。2、尺寸及重量：产品高度为176 ㎜±2 ㎜,罐体外径 37.5 ㎜±0.5 ㎜。3、稳定性：产品在包装完好并满足贮存条件的情况下， 3年内产品应表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射。4、环境适应性：产品在-30℃～+55℃范围内应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射；产品经振动试验后应不解体 、不泄露、不爆裂，能正常喷射。5、安全性：产品应配有安全可靠地防止误喷的保险装置；经振动、跌落后的产品置于不低于0.5m深的水中，应无泄漏 ，能正常喷射。6、执行标准：应符合《GA884-2018公安单警装备催泪喷射器》标准。伸缩警棍：1、 耐击打次数：≥4000次。2、 抗弯性能：≥10000N 。3、 耐腐蚀性：≥9级。4、 适用温度：-40℃~±55℃。5、 重量：≤560g。6、 收缩长度：≥224mm。7、 展开长度：≥508mm。8、 材质：航空铝。9、 执行标准：应符合《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》标准。强光手电：1、外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金。 2、外观:精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色。 3、重量:总质量（含18650锂离子充电电池和手绳）≤230g。 4、尺寸:强光手电总长度应为154.6mm±2mm、握柄直径φ28.5mm±1mm、头盖外径φ35mm±1mm。 5、镜片材质:UCL双镀膜镜片。6、光束亮度:不小于180lm(强光)/65lm(工作光)。7、照明时间:≥5.5h(强光)/16h(工作光)。 8、开关方式:强光/工作光/关，一键爆闪。 9、充电时间:6-8h。10、防护等级:IP66。 11、标准配置：手电筒1只、充电器2个、数据线1根、可充电锂电池1节、AAA电池3节、AA电池1节、AAA电池架1个、AA电池架1个、说明书1份、合格证1份。12、执行标准：应符合《GA883-2018 公安单警装备强光手电》标准。 | 套 | 405 | 495 | 200475 |
| 2 | 防护防暴装备 | 防割手套 | 1、材质：高强度不锈钢丝和高强度聚乙烯纤维复合材料通过织机工艺织成。2、检验依据：应符合GA 614—2006《警用防割手套》标准。 | 付 | 100 | 50 | 5000 |
| 3 | 防护防暴装备 | 逃生面具 | 1、防护性能：一氧化碳透过浓度的时间加权平均值164mL/㎡，吸气温度39.2℃，吸气阻力298Pa，呼气阻力≥155pa。2、滤烟效率≥96%。3、漏气系数≥5%。4、防护头罩总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35。5、吸入气体中的二氧化碳的含量按体积计算2%，6、视窗的透光率≥90% | 个 | 20 | 50 | 1000 |
| 4 | 防护防暴装备 | 防毒面具 | 1、防毒时间:同选定罐的性能。2、呼气阻力:≥98Pa(30L/min)。3、视野: 总视野:≥75% 双目视野:≥60% 下方视野: ≥40度，油雾透过率 ≥0.0005% 面具漏气系数: 0.0003%。 | 个 | 7 | 50 | 350 |
| 5 | 防护防暴装备 | 反恐头盔 | 1、材质：PC。2、颜色：白色、警蓝色。3、重量：≤0.7kg。 | 顶 | 6 | 35 | 210 |
| 6 | 防护防暴装备 | **防弹背心“△”** | 1、结构：45层超高分子聚乙烯纤维无纬布+1层5mm泡沫+1层防水热合布 2、防护面积：≥0.25㎡3、防弹性能：在常温、高温、低温条件下能阻断弹头，符合GA141-2010标准要求 4、耐静水压力≥ 18kPa 5、防弹等级：3级6、提供产品检测报告（检测依据GA 141-2010《警用防弹衣》） | 件 | 59 | 1100 | 64900 |
| 7 | 防护防暴装备 | 防刺背心 | 1、材质：复合聚酯+2层5mm厚泡沫+4mm厚纤维毯。2、防刺材料面密度：< 2.8 公斤/平方米， 单层面密度184克/平方米。3、防刺材料重量：　830 克/平方米（防护面积0.3平方米）。4、防护面积与重量：(注：产品重量中包括每件0.3公斤的防刺服外罩)。5、防护级别：24焦耳动能，不露刀尖。6、执行标准：中华人民共和国公安部GA68-2008《防刺服》标准。 | 件 | 59 | 350 | 20650 |
| 8 | 防护防暴装备 | 反光背心 | 1、面料材质：采用400D荧光黄摇篮布；面料主色为荧光黄。 2、反光材料：反光材料为白色高亮晶格带PVC条纹。3、文字标识检查：正面“警察”及背面“警POLICE察”字样，颜色为藏蓝色，并使用高亮防寒白色PVC晶格反光膜。4、按扣检查：四件按扣，直径1.5CM银白色。 5、尺寸可调功能检查：可通过最下面的反光条处的魔术贴进行尺寸调节。 6、魔术贴检查：前肩两片梯型魔术贴（勾），后肩魔术贴（毛）。7、对讲机拌检查：在明线上下打套结，套结长8mm。 8、反光带逆反光系数：常温20℃±2℃，入射角5°，观察角12’条件下，反光带的逆反射系数≥330cd/LX. m²。9、提供产品检测报告（检测依据GA 446-2003《警服 反光背心》） | 件 | 146 | 65 | 9490 |
| 9 | 防护防暴装备 | 两米线 | 伸缩隔离栏材质：不锈钢立柱，布质隔离带; 高度：≥900 mm;立柱直径：≥63 mm;底盘直径: ≥330 mm; 重量：7.5KG 标准配置:立柱1个（含底座），布质警戒带\*1条（长度：2.0米,可卷入柱内.）； | 个 | 215 | 75 | 16125 |
| 10 | 防护防暴装备 | 警戒带 | 1、外壳尺寸：≥Φ200mm2、带子尺寸：≥1200×50（mm）  | 个 | 20 | 60 | 1200 |
| 11 | 防护防暴装备 | 钢叉 | 1、材质：不锈钢（杆体） 高强度塑料（手柄） 2、规格：后管≥Φ35mm 前管≥Φ28mm 壁厚：≥1.2mm 3、展开后长度（含半圆弧）：≥2050mm 收缩后长度（不含半圆弧）：≥1060mm4、重量：≤1.7kg | 个 | 10 | 160 | 1600 |
| 12 | 防护防暴装备 | 脚叉 | 1、材质：不锈钢（杆体） 进口高强度塑料（手柄）。2、规格：≥后管Φ35mm 前管≥Φ28mm。3、展开后长度：≥2050mm 收缩后长度：≥1300mm。4、重量：≤1.5kg。 | 个 | 11 | 160 | 1760 |
| 13 | 防护防暴装备 | 抓捕器 | 材质：不锈钢（杆体） 进口高强度塑料（手柄）规格：后管≥Φ35mm 前管Φ≥28mm 壁厚：≥1.2mm展开后总长：≥2000mm 收缩后总长：≥1280mm重量：≤1.7kg | 个 | 1 | 165 | 165 |
| 14 | 防护防暴装备 | 喊话器 | 材质：ABS工程塑料最大功率：≥50W输出阻抗：4&Omega;失 真 度：1% MAX传送距离：＞800m峰值分贝：≥20dB录音时间：≥15s喊话时间：10-20小时尺寸：约230&times;350mm（口径&times;长度）重量：≤1.4kg功能：喊话、USB插口、警报、录音、放音、U盘播放 | 个 | 10 | 280 | 2800 |
| 15 | 防护防暴装备 | 小喊话器 | 喊话器适用于公安、武警、部队等单位应对暴乱、大型突发事件、现场指挥、交通管制、人群疏导、驱散骚乱人群、抢险救灾、监狱管理等场所。具有喊话、警报、录音、放音、播放多媒体文件等多种功能。喊话器外壳采用进口ABS材质，具有抗摔、抗震、轻便灵活、外观新颖、质量稳定、操作简单等优点，能满足不同场所的使用需求，方便实用，使用寿命长。功能：喊话、警报、录音、放音、多媒体USB插口功率：&ge;15W失真度：＜5%MAX传送距离：＞200M工作电压：≥3.7V频率响应：100Hz~10KHz录音时长：150&plusmn;10s充电时间：≥6小时喊话时间：10~20小时尺寸：≥132\*202mm重量：≤0.6kg | 个 | 95 | 60 | 5700 |
| 16 | 防护防暴装备 | 救生圈 | 1、材质：整体式救生圈的材料和外壳内充式救生圈的内充材料应采用闭孔型发泡材料。2、救生圈外径：≥800㎜。3、内径：≥400㎜。4、重量：≤2.5kg。 | 个 | 40 | 110 | 4400 |
| 17 | 防护防暴装备 | 警用水杯 | 材质：304不锈钢，容量：500L。 | 个 | 20 | 100 | 2000 |
| 18 | 防护防暴装备 | 92式弹夹套 | 材质：高强塑料 ，92式。  | 个 | 200 | 90 | 18000 |
| 19 | 防护防暴装备 | 92枪套 | 1、材质：高强塑料。2、产品特性：采用快拔设计，快插快拔，360度旋转，连接腰带板采用上下双孔设计，可根据使用习惯可以调节枪套的高度。 | 个 | 60 | 90 | 5400 |
| 20 | 防护防暴装备 | 92枪套（注塑） | 1、采用快拔设计，快插快拔，尺寸设计精度高，不易丢失。 2、连接枪套和腰带的连接板采用最新设计的快拆卸板，不用取下腰带可以直接用在腰带上，也可以直接用在MOLLE战术背心上打开方式是侧面按钮按下解锁，改变了传统的底部内侧难以解锁的结构，并且可以根据使用者的习惯，在不借用任何工具的情况下，双手把枪套和连接腰带的板反向用力，就可以左右360度旋转调节角度，连接腰带板采用上下双孔设计，根据使用习惯可以调节枪套的高度。 | 个 | 8 | 130 | 1040 |
| 21 | 防护防暴装备 | 双弹夹套 | 材质：高强塑料，可旋转。 | 个 | 8 | 110 | 880 |
| 22 | 防护防暴装备 | 95式弹夹套 | 1、款式：95式弹夹套。2、材质：高强塑料，带保险，可旋转。 | 个 | 8 | 65 | 520 |
| 23 | 防护防暴装备 | 64皮枪套 | 1、款式：64式。2、材质：皮质。 | 个 | 5 | 160 | 800 |
| 24 | 防护防暴装备 | 64皮弹夹套 | 1、款式：63式弹夹套。2、材质：皮质。 | 个 | 30 | 65 | 1950 |
| 25 | 防护防暴装备 | 枪钢 | 外壳为进口304不锈钢，拉绳为不锈钢钢丝绳包胶，拉力≥20公斤，拉伸长度≥105cm，拉伸次数≥10000次，重量≤80克。用弹簧钢制成的挂钩强度高钢丝长10厘米主体:4厘米\*4厘米夹子:6厘米材质:304不绣钢承受拉力:35公斤挂扣:可以360度旋转功能:防抢、防丢执行标准:GA810—2008自由伸缩式枪纲 | 个 | 55 | 45 | 2475 |
| 26 | 防护防暴装备 | 对讲机套 | 材质：尼龙，颜色：黑色。 | 部 | 116 | 25 | 2900 |
| 27 | 防护防暴装备 | 灭火毯 | 1、材质：防火纤维编织而成。2、尺寸：120×180(cm)。 | 件 | 25 | 50 | 1250 |
| 28 | 防护防暴装备 | 二氧化碳灭火器 | 3KG二氧化碳灭火器，瓶身材质：碳钢，喷射距离：≥2M,温度范围：-10--＋55，充装压力：25.2MPa，产品重量：10.3KG,有效期限：5年，灭火剂：CO2纯度≥99.5% | 个 | 30 | 130 | 3900 |
| 29 | 防护防暴装备 | 2kg干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器，喷射距离：3.5M，工作压力：1.2MPa（20℃时），瓶身材质：塑钢。 | 个 | 56 | 40 | 2240 |
| 30 | 防护防暴装备 | 4公斤灭火器 | 1、灭火剂磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%。2、灭火剂重量：4kg。3、灭火级别：4A 144B。4、水压试验压力：2.1Mpa。5、使用温度：-20℃~+55℃ 。6、驱动气体：氮气。7、驱动气体压力：1.2MPa（20℃时）。8、绝缘：36KⅤ。 | 个 | 23 | 55 | 1265 |
| 31 | 防护防暴装备 | 8kg灭火器 | 1、灭火剂磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%。2、灭火剂重量：8kg。3、灭火级别：4A 144B。4、水压试验压力：2.1Mpa。5、使用温度：-20℃~+55℃。6、驱动气体：氮气。7、驱动气体压力：1.2MPa（20℃时）。8、绝缘：36KⅤ。 | 个 | 3 | 85 | 255 |
| 32 | 防护防暴装备 | 警笛 | 1、工作温度：-20℃---+60℃。2、相对湿度：≥85%(25℃)。3、音色仿真度:≥99%。4、响声方式：急促短声、急促长声。5、声音分贝：130dB。6、充电电源:5V1A。7、静态工作电流:395(uA)。8、供电电源：聚合物锂电池。9、电源保护：过充、过放、过流、短路。10、电源容量:500mA。11、操作方式：轻触按键拔动开关。12、充电时间:4小时。13、连续工作时间：≥2.5小时。14、充电方式：专用锂电池充电模块恒流涓充。15、防护等级：≥IP54。16、重量:≤65g(不含充电器、包装盒等附件)。17、规格:≤133Xφ25mm。 | 个 | 60 | 60 | 3600 |
| 33 | 防护防暴装备 | 手提灯 | 1、材质：外壳采用6061-T6航空铝磨砂处理，外观独特，防雨水，防跌破。2、产品性能：三档开关设计，具有强光、弱光、闪光功能。直充式灯具，电脑设计控制电路，防过充、过放。3、电流：3.6V 9AH。4、光照度：强光：8000Lm 弱光：300Lm。5、灯珠：3只 3W LED。6、尺寸：≤193mm×Φ69mm。7、重量：≤0.8kg。8、照明时间：≥强光8小时；弱光≥16小时以上。9、搜索灯综合性能评价（1）、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电子端与外壳间的绝缘电阻大于等于20MΩ。（2）、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，试验过程中，灯具表面没有出现表面飞弧和击穿现象。灯具仍能正常进行开、关和强、弱光切换。（3）、抗跌落性能：I型和II型的跌落高度分别为1m和0.5m，X、Y、Z轴线每个方向1次。（4）、开光可靠性能：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 | 个 | 27 | 180 | 4860 |
| 34 | 防护防暴装备 | 肩灯 | 1. 材质：透明聚碳酸酯PMMA 固定架：不锈钢夹
2. 规格：≥78×36×26（mm） 重量：≤55g
3. 功能：爆闪角度随着重力的变化而变化。
 | 个 | 1176 | 65 | 76440 |
| 35 | 防护防暴装备 | 催泪喷射器 | 1、产品外观：罐体为黑色。“警察”、“POLICE”、“催泪喷射器”字体为白色黑体。警徽为白色。产品外观应洁净无变形 ，表面印刷字样、图样应清晰完整，套印准确牢固。 2、尺寸及重量：产品高度为176 ㎜±2 ㎜,罐体外径 37.5 ㎜±0.5 ㎜。 3、稳定性：产品在包装完好并满足贮存条件的情况下， 3年内产品应表面无剥落，不解体、不泄露、不爆 裂，能正常喷射。4、环境适应性：产品在-30℃～+55℃范围内应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射；产品经振动试验后应不解体 、不泄露、不爆裂，能正常喷射。 5、安全性：产品应配有安全可靠地防止误喷的保险装置；经振动、跌落后的产品置于≥0.5m深的水中，应无泄漏 ，能正常喷射。6、执行标准：应符合《GA884-2018公安单警装备催泪喷射器》标准。 7、提供产品检测合格报告。  | 个 | 1900 | 50 | 95000 |
| 36 | 防护防暴装备 | 警绳 | 1、警绳规格：≥5米 , 重量：≤150g 2、蛇口：警绳一端固定之小圈3、半轮：将绳折半形成的轮4、单结：只系一扣的结5、铺轮：穿入蛇口形成的轮6、引轮：即活扣7、活轮：即活套8、难结：固定性较强的结9、死结：系两扣的结指和小指张开，余绳牵至小指套挂，再斜挂于拇指上形成  | 个 | 66 | 25 | 1650 |
| 37 | 防护防暴装备 | 伸缩警棍 | 1、耐击打次数：≥4000次。 2、抗弯性能：≥10000N 。3、耐腐蚀性：≥9级。4、适用温度：-40℃~±55℃。 5、重量：≤560g。6、收缩长度：≥224mm。 7、展开长度：≥508mm。8、材质：航空铝。9、执行标准：应符合《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》标准。 10、提供产品检测合格报告。  | 个 | 99 | 140 | 13860 |
| 48 | 防护防暴装备 | T型警棍 | 1、规格：总长58 .5CM ／手柄长13.5CM（含半球2CM)2、重量：单只净重约500克 3、直径：3CM ／半球处4.4CM4、颜色：黑色5、材质：PC聚酯纤维材质 强度高 无臭味 而且也不会老化。 | 个 | 100 | 65 | 6500 |
| 39 | 防护防暴装备 | 金属手铐 | 1、警用新型金属手铐由扇梁，铐体、链条、钥匙组成。 2、产品外观：铄金色。铐体上刻有“编号”。 3、产品材质：优质航空铝。产品重量：≤255g。4、提供产品检测合格报告。5、执行标准：符合《GA1512-2018公安部单警装备金属手铐》标准检验及判断依据。 | 付 | 90 | 120 | 10800 |
| 40 | 防护防暴装备 | 强光手电 | 1、外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金。 2、外观:精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色。 3、重量:总质量（含18650锂离子充电电池和手绳）≤230g。 4、尺寸:强光手电总长度应为154.6mm±2mm、握柄直径φ28.5mm±1mm、头盖外径φ35mm±1mm 。5、镜片材质:UCL双镀膜镜片。 6、光束亮度:不小于180lm(强光)/65lm(工作光)。7、照明时间:不小于5.5h(强光)/16h(工作光)。 8、开关方式:强光/工作光/关，一键爆闪。9、充电时间:6-8h。10、防护等级:IP66。 11、标准配置：手电筒1只、充电器2个、数据线1根、可充电锂电池1节、AAA电池3节、AA电池1节、AAA 电池架1个、AA电池架1个、说明书1份、合格证1份。12、执行标准：应符合《GA883-2018 公安单警装备强光手电》标准。13、提供产品检测报告  | 个 | 267 | 150 | 40050 |
| 41 | 防护防暴装备 | 装备架 | 1、尺寸：≤80X35X72(CM)2、重量：≤15.5kg 3、材质：冷轧钢板4、特点：使用方便，安全牢固，可放置20余款防暴钢叉及防暴棍、防暴头盔及其它器材等。 5、可以放置防暴警棍，警用钢叉，伸缩多功能警棍，橡胶棒等产品。  | 个 | 6 | 550 | 3300 |
| 42 | 防护防暴装备 | 多功能腰带 | 1、材质：硬质白色外腰带主体采用耐磨、耐撕裂度较高的复合尼龙材料，复合胶层技术，立体塑形工艺，纯尼龙 包边布固定，专业尼龙线缝合；根据队员不同腰围尺码可选，分别是/M/L/XL/XXL五个尺码。2、结构：塑钢快推拿取喷雾套、手电套、甩棍套采用同一快拆平台，根据战术训练的要求，在不同位置间快速切换， 手电套具有腰部照明功能，喷雾套实现腰部快速喷射，甩棍套实现快推与快拔出棍。所有套件都具备360°旋转固定功能 。3、配套装具：横腰带、斜挂带、快拨讲机套、侧开警棍套、侧开警棍套、侧开喷雾器套。4、规格机构和尺寸：均应符合《GA890-2018公安单警装备警用多功能尼龙腰带》要求。5、执行标准：应符合《GA890-2018公安单警装备警用多功能尼龙腰带》标准。6、提供产品检测合格报告。 | 套 | 422 | 220 | 92840 |
| 43 | 防护防暴装备 | 急救箱 | 名 称 单位 数 量血压表 套 1听诊器 套 1骨折夹板 付 1医用脱脂棉 袋 1灭菌手套 付 1医用剪刀 把 1医用镊子 只 1酒精棉球 瓶 1碘酊 瓶 1红汞 瓶 1医用棉签 袋 1医用绷带 卷 1医用胶布 卷 1创可贴 片 8止血带 根 1硝酸甘油片 瓶 1口对口呼吸膜 只 1一次性注射器 只 1医药箱 套 1 | 个 | 6 | 400 | 2400 |
| 44 | 防护防暴装备 | 电停车牌 | 1、尺寸：≥Φ180×340（mm）。2、工作电压：3.6V。3、电流：500mA。4、环境温度：-20℃— +55℃。5、运行时间：≥8小时（警示闪光灯） 2小时（当电泡照明用）。6、闪光方式：连续闪。7、灯色：红。 | 个 | 21 | 50 | 1050 |
| 45 | 防护防暴装备 | 伞式围挡 | 围挡材质：高密度防水涤纶布文字及警示条：高强度反光材料支架材质：pc（高强塑料） | 个 | 2 | 1150 | 2300 |
| 46 | 防护防暴装备 | 路锥 | 高≥70cm，橡胶材质 | 个 | 700 | 45 | 31500 |
| 47 | 防护防暴装备 | 盾牌 | 1、材质：采用聚碳酸脂PC材料 2、规格：≥900mm×500mm×3.5mm 3、重 量≤2.5kg4、透 光 率80％5、耐冲击强度≥147J  | 个 | 100 | 180 | 18000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 784850 |