|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 被服附件 | 套式肩章 | 1. 执行标准：按照中华人民共和国公共安全行业标准GA287-201×中软式肩章标准生产。 2. 用植绒布面料配合其他辅料经慰烫粘合缝纫成型。 | 付 | 154 | 15 | 2310 |
| 2 | 被服附件 | 硬式肩章 | 执行标准：按照中华人民共和国公共安全行业标准GA 288-201×中硬式肩章标准生产。 | 付 | 154 | 25 | 3850 |
| 3 | 被服附件 | 金属警号 | 警号颜色：警号数字为光亮银白色（铬色）。其余为藏蓝色。数字：纯铜板，联接架：黄铜板。 | 套 | 630 | 15 | 9450 |
| 4 | 被服附件 | 软式肩章 | 1、面料：涤纶低弹丝，提花。 2、面料粘合衬：织造纱衬。 3、夹层粘合衬：非织造蜡衬。  4、底布：涤棉平纹衬布。 5、衬带：涤丝织带。 6、锁边线：涤纶低弹丝。 7、缝纫线：涤纶缝纫线。 8、肩章板未注公差为+-1.5mm，丝织警衔标识未注公差+-0.5mm.每付肩章长度应相同. | 付 | 700 | 20 | 14000 |
| 5 | 被服附件 | 丝织胸徽 | 1. GA674-2007《警用服饰 丝织胸徽》标准，面料：涤纶低弹丝，提花。 2. 面料粘合衬：织造纱衬。夹层粘合衬：非织造蜡衬。底布：涤棉平纹衬布。带：涤丝织带。锁边线：涤纶低弹丝。缝纫线：涤纶缝纫线。 | 个 | 888 | 5 | 4440 |
| 6 | 被服附件 | 丝织警号 | 面料：涤纶低弹丝，提花。面料粘合衬：织造纱衬。夹层粘合衬：非织造蜡衬。底布：涤棉平纹衬布。衬带：涤丝织带。锁边线：涤纶低弹丝。缝纫线：涤纶缝纫线。 | 个 | 1532 | 7.5 | 11490 |
| 7 | 被服附件 | 作训腰带 | 涤纶阻燃机织带，规格为带厚 2.1 mm±0.1 mm，耐摩擦色牢度≥3-4级；燃烧特征：熔融滴落物不应引燃脱脂棉；带体断裂强力≥4000N。插扣、三道梁材料：尼龙6或聚甲醛，高低温性能，在-40℃～+55℃环境下能正常使用 | 条 | 44 | 150 | 6600 |
| 8 | 被服附件 | 金属胸徽 | 执行标准：完全按照GA272-2001《警用服饰 胸徽》标准要求。徽体：黄铜板，徽柄：黄铜线，黑色衬革:黑色人选革,涂漆:黑色氨基烘干磁漆,透明树脂漆:环氧树脂 | 个 | 301 | 5 | 1505 |
| 9 | 被服附件 | 领带 | 1、材质：涤纶低弹丝56 dtex（50D）84dtex(75D) 桑蚕丝23.3dtex×5，23.3dtex×5 螺旋拉链 | 条 | 160 | 25 | 4000 |
| 10 | 被服附件 | **特战腰带**  **“△”** | 1、面料：机织尼龙面料  2、颜色：黑色。 3、提供产品检测合格报告。 （检测依据《特警战训腰带》生产检验稿） | 条 | 800 | 35 | 28000 |
| 11 | 被服附件 | 执勤帽 | 1、精梳毛涤混纺单面哗叽:毛70%，涤26%（含导电纤维）氨纶4%，Nm80/2，该材料用于帽面、帽后开叉调节带。 2、帽墙丝带：宽：≥20mm,用于帽墙装饰带。 3、涤棉斜纹布：涤65%，棉35% 14X2/28用于帽条口。 | 顶 | 321 | 65 | 20865 |
| 12 | 被服附件 | 棉帽 | 1、面料：70%毛，30%腈纶，含毛哗叽。  2、帽胎：羊毛毡70%毛，30%腈纶，填充物：腈纶棉，帽绒：≥1300克混纺绒。 | 顶 | 260 | 50 | 13000 |
| 13 | 被服附件 | 战训帽 | 1、面料采用棉涤混纺，40%的精束棉与60%的涤纶制成。面料克重≥200克。具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用三立格织法。  2、作训帽需采用小帽檐设计，不遮挡视线。 3、作训帽上警徽采用刺绣制作，增强立体感。 | 顶 | 624 | 35 | 21840 |
| 14 | 被服附件 | 大檐帽 | 1、材质:精梳毛涤混纺单面哔叽 80Nm/2×80Nm/2，毛 70%涤 26%（含导电纤维）氨纶 4%,质量≥ 200g/cm2 | 顶 | 60 | 65 | 3900 |
| 15 | 被服附件 | 棉手套 | 1、面料：5%氨纶、10%PU、85%涤纶  2、里衬：100%涤纶 3、面料：无跳丝、漏针、污渍、不褪色 4、缝制外观：线迹平整，松紧适宜，无脱线 5、产品特点：手掌防滑、仿生物触屏功能、反光标志 | 付 | 1218 | 45 | 54810 |
| 16 | 被服附件 | 半指手套 | 1、手套背面和手指附有衬垫：手套多处附有衬垫，加强运动中对手部的保护，防止手部所面临的各种意外伤害；是进行危险操作绝佳的保护选择；  2、腕部收紧带：手腕处尼龙绳收缩带方便迅速脱戴手套，可随意调节合适松紧，防止手套在激烈活动中脱落；  3、手背收紧带：双重手套背面，可适度调整手背处松紧；面料性能：手背指关节护垫、掌心超纤防滑护垫、护腕部为可调节、全指保护手套。 | 付 | 44 | 65 | 2860 |
| 17 | 被服附件 | 白手套 | 材质：氨纶 颜色：白 功能：防滑/不防滑 适用季节：四季 设计：手背三道筋，手心点塑设计，手掌防滑设计 适用于：交通警察、路政执勤人员等佩戴使用 | 付 | 1300 | 5 | 6500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 209420 |